<지장수목 검토의견>

검 토 의 견

○ 지장수목 수량표

명칭	총계	회화나무				개나리	비고
규격		H7.0*R25	H7.0*R26	H7.0*R27	H7.0*R28	0.8*5가지
수량	262	4	4	1	1	252

○ 검토의견

- 지장수목 관련 조치는 이식 및 원상복구를 원칙으로 하여야 함.

- 관련 조례에 의거 협의구간에 식재된 개나리는 공단 지정장소에 이식하고 병해가 발생된 회화나무 10주는 제거하고 도로 경관개선을 위해 이팝나무 등으로 서울시 도로시설과 및 서울시설공단과 협의하여 신규식재 하여야 함.

○ 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙[시행 2015.10.22.]

- 제15조 (원인자부담금)

• 관리청은 제14조에 따른 공사구역안의 가로수가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 제거하고, 조례 별표3 원인자부담금의 산정기준에 의한 원인자 부담금을 징수하여야한다.

1. 가슴높이지름 25센티미터 이상의 대경목·병해충 피해목·노쇠목 등 이식후 활착이 어렵다고 판단되는 수목

2. 이식함으로써 나무모양이 많이 훼손되어 가로수로서의 가치를 상실할 우려가 있는 수목

- 지장수목 관련하여 정확하게 확인하여 지장수목도면 작성

- 이식 및 식재에 따른 고사수목이 발생하지 않도록 대책을 수립 이행하고 고사수목 발생시 원상복구를 원칙으로 함.(수목 고사시 동일수종 및 동일규격 식재 )

- 육교 신설에 따른 신규 식재계획도가 작성되면 도로시설과, 서울시설공단과 추후 협의

- 육교공사 완료 후 육교하부 나대지(지피식물, 블록 등)에 대하여 원상복구 시행

- 이식수목은 수목 표찰을 부착하여 관리하고 이식 수목의 인수인계 전까지 유지관리 철저

- 수목 이식시 서울시설공단 담당자와 필히 사전 협의 후 시행하고, 작업시행 전 유선통화 후 작업시행(녹지담당: 2290-6489, 공단상황실 :2290-6112)