공사현장별 지적내용 및 조치계획

○ 점검기간 : 2014. 2. 24(월) ～ 3. 7(금)(10일)

점검일	공사명	분야	점검결과 지적사항	조치요망사항	조치유형 (사진번호)
‘14.3.7	서남권 돔야구장 보행광장 설치 및 고척교 확장공사 (교량건설과) (공정률 : 35%)	안전	고척교 확장부 교각 기초파일 설치를 위해 둔치부에 위치한 파일 항타기는 장비 동선을 고려하여 전도방지용 철판을 충분히 설치 필요	항타기 이동 동선을 고려하여 전도방지 철판을 확보하여 전도방지 할 것	현장시정 (46)
		안전	강관 용접작업시 용접기 외함 접지 확인 및 피복전선 테이핑 조치 필요	강관 용접작업시 용접기 외함 접지 확인 및 피복전선 테이핑 보호 덮개를 설치 할 것	현장시정 (47)
		품질	기존 고척지하차도 U-Type 옹벽 외측 굴착이 진행 중으로 벽체 노출부에 대한 방수처리 설계가 없어 유지관리차원의 보완 필요	신규 구조물 설치 후 되메우기 전 방수처리에 필요성을 검토 할 것	권고사항 (48)
		품질	마이크로파일 두부의 정착 plate와 철근 배근후 콘트리트 타설시 밀실로 시공에 유의하여야함 또한 두부의 인발,전단,압발 등에 대해 두부에 작용하는 힘에 대한 검토 후 시공 되어야 함	콘크리트 타설시 밀실시공 관리와 두부에 작용하는 힘에 대해 인발, 전단 등에 대하여 검토 할 것	권고사항 (49)
‘14.3.7	신사사거리~고양시계간 도로개설공사 (교량건설과) (공정률 : 24%)	안전	터널내(STA.0K600 등) 유해위험물질(드럼통)에 대해 부착표시(드럼통 상단)되어 있으나 터널내 식별이 어려움	터널내 식별이 용이토록 경고표지판 별도 설치 할 것	현장시정 (50)
		안전	터널내 집수정 양수시설(STA.0K605)에 설치된 작업전선 처리 미흡	작업전선 피복 보완 등의 안전조치를 할 것	현장시정 (51)
		안전	현재 파쇄대 구간 굴착이 진행 중으로 부석발생에 따른 안전사고 예방 필요	터널내 굴착면 발파버럭 처리후 막장 마킹작업시 또는 장약작업시 천공진동으로 인한 2차 부석 발생유무 확인 후 작업을 시행 할 것	권고사항