지적사항 및 조치결과

공사명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사                                           점검일 : 2014. 7. 15 ~ 7. 16

점검항목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
10. 교육훈련	∘교육결과보고서에 참석자 서명부와 교육자료를 첨부하기 바람.	∘교육결과보고서에 참석자 서명부와 교육자료 첨부	“붙임1”
15. 공사관리	∘외부비상연락망에 구로구청 재해대책본부와 수방 장비보유업체(운전자 이름과 H.P번호 포함)를 추가 기재 바람	∘외부비상연락망 재구축	“붙임2”
17. 식별 및 추적	∘구조물별 콘크리트타설현황에 누락된 설계량을 기재바람.	∘구조물별 콘크리트타설현황 설계량 기재	“붙임3”
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	∘균열관리계획서에 균열조사자, 균열확인자, 균열보수업체, 보수후 최종확인자 등을 구체적 으로 명기바람.	∘균열관리계획서에 균열조사자, 균열확인자, 균열보수 업체, 보수후 최종확인자 등 명기	“붙임4”
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	∘검사/측정/시험장비에 대하여 검교정 대장을 작성.관리하고 있으나 협력업체 장비의 검.교정 이 누락되어 있으므로 협력업체의 측정장비도 검교정대장을 작성하여 관리하기 바람.	∘협력업체 측정장비 검교정대장 작성 및 관리	“붙임5”
20. 검사 및 시험, 모니터링	∘품질시험계획서의 시험계획 횟수와 실적보고서상 의 시험계획횟수가 상이하니 시정하기 바람.	∘품질시험계획 횟수 시정 조치	“붙임6”
27. 기타	∘고척교 남측A1 기존교량 물홈통이 신설교량 교대에 간섭되므로 이동하기 바람.(김두환위원) ∘보행광장 구조물 기초 타설구간(광명방향1SPAN) 의 시멘트 페이스트 제거 요망함. ∘경사로 가시설 H-PILE 거치 브라켓 여유길이가 부족하니 용접 및 자유장 길이 확보 등 보완하기 바람.(최태화위원) ∘고척교 북측A1 가시설 볼트체결 구멍이 드릴링 되지 않고 용접으로 천공되어 있으니 같은 사례 가 재발되지 않도록 하기 바람. ∘고척교 북측A1 철근조립 후 박리제가 미도포된 거푸집을 설치하고 있어 추후 박리제 도포시 철근에 묻을 가능성이 높으니 주의 시공하기 바람.(품질시험소)	∘고척교 남측A1 기존교량 물홈통 간섭 조치 ∘보행광장 광명방향 1SPAN 시멘트 페이스트 제거 ∘경사로 가시설 H-PILE 거치 브라켓 여유길이 부족 용접 및 자유장 길이 확보 보완 조치 ∘가시설 볼트체결시 H-PILE 드릴링을 이용 천공 ∘거푸집 조립시 박리제 도포 선시공	“사진대지 참조” “사진대지 참조” “사진대지 참조” 시정조치 반영 시정조치 반영