장비확인점검(차량분야) 지적사항 시정 결과(예시)

차종	내용	시정조치 결과	비고
구조버스	· 후미도어캐치 고장으로 닫힘 불량	· 후미도어캐치 수리함(정상작동)
	· 후진모니터 고장으로 탈거함	· 후진모니터 수리(정상작동)
구조공작	· 크레인와이어 연결부 결속불량 (그림 1)	· 크레인와이어 연결부 결속 해제 후 재결속 함

시정조치 결과 사진
구조버스
	· 후미도어캐치 수리 완료	· 후진모니터 수리 완료
구조공작
	· 크레인 와이어 재결속