건설공사장 안전관리실태 점검 지적사항 조치 결과

□  점검대상 : 잠실사거리 지하광장 조성공사

□  점검일시 : 2014. 01. 13. (월)

□  점 검 자 : 기술지원감리원 ㈜ 한국건설관리공사 이재수(시공), 김진영(소방),

경동엔지니어링 이우승(기계), 박현수(전기)

방재안전총괄과 신정, 정삼기

□  지적사항에 따른 조치결과 내역

공 사 명		지적사항	조치결과
			완 료	조치중	시기미도래
잠실사거리 지하광장 조성공사	금회	10	10
	누계	20	20

※ 누계 : 2013년 1월 ~ 현재

□  조치결과 내용

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 장비 작업계획서 작성에 관한 사항 - 지하광장 스프링 쿨러 및 옥내소화배관 설치를 위한 고소 작업대차(현장내 21대 작업)는 차량계 하역 운반기계로서 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제38조에 의거 장비작업계획서를 작성하고 위험성(과상승,협착,주행경로,주행속도)등을 평가하여 근로자에게 위험성을 교육 요함	-고소 작업대차(현장내 21대(업체명: 창하이엔지 15대, 두양건축 4대, 주광전기 2대)) 작업계획서 작성 및 위험성 교육 실시	사진 1 사진1-1

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 위험물 저장소 설치에 관한 사항 - 복공상부 위험물 저장소에 가연성 재료(천막지)를 이용하여 차단막을 설치한 바, 도로를 이용하는 통행차량에서 던진 담배꽁초 등으로 화재로 인한 안전사고가 우려되니 제거요함 ○ 개구부 관리에 관한 사항 - 지하광장 옥내 소화 배관 설치중으 로 개구부 단부에 안전난간 및 방 망을 설치하였으나, 안전방망이 고 정되어 있지 않아 하부로 자재낙하 등으로 인한 안전사고 우려되니 폭 목등으로 보강하여 폐합하여 관리 요함 ○ 작업발판 설치에 관한 사항 - 지하3층 벽돌조적 작업중으로 작업발판 에 벽돌이 적치되어 있어 하부로 낙하될 우려가 있으니 사용량만 작업발판에 적치 요하며, 비계 기 둥간 자재적치는 400㎏이하로 적 재하고 적재중량 표지판 설치하여 근로자들이 적재중량을 알수있도 록 조치요함 - 작업발판 상부에는 안전방망 설치 하고 하부에는 밑둥잡이 설치요함	-복공상부 위험물 저장소에 가연성 재료(천막지) 제거 -개구부 단부에 안전난간 및 방망 미고정부 폐합 실시 -지하3층 작업발판 벽돌 적치부 사용량만 작업발판에 적치 및 적재중량 표지판 설치 -작업발판 상부에 안전방망 설치, 하부 밑둥잡이 설치	사진 2 사진 3 사진 4

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 지게차 작업안전에 관한 사항 - 지게차의 포크에 벽돌자재를 올려 놓고 휴식중으로 상부에서 벽돌이 낙하하여 안전사고 우려되니 작업 없을시는 지게차 포크를 지면에 내리고 휴식실시 요함 - 상부에서 자재낙하방지를 위하여 안전방망 설치 요함 ○ 소화기 관리에 관한 사항 - 지하1층 닥트, 설비, 전기 작업중 으로 각종 자재가 적치되어 있으 니 층별에 있는 소화기는 월별점 검표를 부착하고 점검자 서명 등 정기적으로 점검을 실시하여 비상 유사시 사용할 수 있도록 관리요망. ○ 안전작업에 관한 사항 - 지하광장 옥내 소화배관 설치중으로 작업배전반에서 인출된 전선 부근의 고소작업대차 작업시 협소한 공간에서 복합공종 작업으로 협착 및 충돌사고로 인한 안전사고 우려되니 세심한 작업 요함 - 바닥에 거치된 전선은 고소작업대차등 에 의하여 벗겨지고 근로자 통행시 전 도 위험이 있으니 별도 전용거치대를 이용하여 거치 요함	-지게차 작업없을시 포크를 지면에 내리고 휴식 실시 -작업발판 안전방망 설치 -소화기 월별점검표 부착 및 점검자 서명 등 정기적 점검 실시 -렌탈작업시 바닥에 거치된 전선 별도 전용거치대를 이용하여 거치	사진 5 사진 6 사진 7

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
잠실 사거리지하 광장 조성 공사	○ 권고사항 - 송파대로에서 잠실대교 방향 차로 변경 시 기존 차로표지 삭제작업이 미흡하니 완전삭제 요함 - 도로 측 PE방호벽 내부 채움 상태가 불량하니 모래 등으로 채움 요함 - 잠실대교 방향 중앙차로 위치 방호벽 설치구간 차량 유도표지 및 야간 유도 윙카등이 미설치 되어 있으니 설치 요함	잠실대교 방향 기존차료표지 삭제 도로측 PE방호벽 단관파이프 결속(작업차량 진입구간) 잠실대교 방향 중앙차로 방호벽 설치구간 차량유도 논네온 설치	사진 8 사진 9 사진 10

2014년    01월    17일

작성자 :	현장대리인	장 지 영
확인자 :	책임감리원	이 강 목

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 지하광장 스프링 쿨러 및 옥내소화배관 설치를 위한 고소 작업대차 장비작업계획서를 작성하고 위험성(과상승,협착,주행경로,주행속도)등을 평가하여 근로자에게 위험성을 교육 요함	2014.1.13
사진 1
조치결과	-랜탈작업 위험성 안전교육 실시(2014.1.15.)	2014.1.15

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
조치결과	-고소 작업대차(현장내 21대(업체명: 창하이엔지 15대, 두양건축 4대, 주광전기 2대)) 작업계획서 작성 (2014.1.15.)	2014.1.15

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 복공상부 위험물 저장소에 가연성 재료(천막지)를 이용하여 차단막을 설치한 바, 도로를 이용하는 통행차량에서 던진 담배꽁초 등으로 화재로 인한 안전사고가 우려되니 제거요함	2014.1.13
사진 2
조치결과	-복공상부 위험물 저장소에 가연성 재료(천막지) 제거	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 지하광장 옥내 소화 배관 설치중으로 개구부 단부에 안전난간 및 방망을 설치하였으나, 안전방망이 고정되어 있지 않아 하부로 자재낙하 등으로 인한 안전사고 우려되니 폭 목등으로 보강하여 폐합하여 관리 요함	2014.1.13
사진 3
조치결과	-개구부 단부에 안전난간 및 방망 미고정부 폐합 실시	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 지하3층 벽돌조적 작업중으로 작업발판에 벽돌이 적치부 낙하위험, 사용량만 적재요망, 비계 기둥간 자재적치는 400㎏이하로 적재하고 적재중량 표지판 설치 요함 - 작업발판 상부에는 안전방망 설치하고 하부에는 밑둥잡이 설치요함	2014.1.13
사진 4
조치결과	-지하3층 작업발판 벽돌 적치부 사용량만 작업발판에 적치 및 적재중량 표지판 설치 -작업발판 상부에 안전방망 설치, 하부 밑둥잡이 설치	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 지게차의 포크에 벽돌자재를 올려 놓고 휴식중으로 상부에서 벽돌이 낙하하여 안전사고 우려 작업 없을시는 지게차 포크를 지면에 내리고 휴식실시 요함 - 상부에서 자재낙하방지를 위하여 안전방망 설치 요함	2014.1.13
사진 5
조치결과	-지게차 작업없을시 포크를 지면에 내리고 휴식 실시 -작업발판 안전방망 설치	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 지하1층 닥트, 설비, 전기 작업중으로 각종 자재가 적치되어 있으니 층별에 있는 소화기는 월별점검표를 부착하고 점검자 서명 등 정기적으로 점검을 실시하여 비상 유사시 사용할 수 있도록 관리요망.	2014.1.13
사진 6
조치결과	-소화기 월별점검표 부착 및 점검자 서명 등 정기적 점검 실시	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 고소작업대차 작업시 협소한 공간에서 복합공종 작업으로 협착 및 충돌사고로 우려되니 세심한 작업 요함 - 바닥에 거치된 전선은 고소작업대차등 에 의하여 벗겨지고 근로자 통행시 전 도 위험이 있으니 별도 전용거치대를 이용하여 거치 요함	2014.1.13
사진 7
조치결과	-렌탈작업시 바닥에 거치된 전선 별도 전용거치대를 이용하여 거치	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 송파대로에서 잠실대교 방향 차로 변경 시 기존 차로표지 삭제작업이 미흡하니 완전삭제 요함(권고사항)	2014.1.13
사진 8
조치결과	잠실대교 방향 기존차료표지 삭제	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 도로측 PE방호벽 내부 채움 상태가 불량하니 모래 등으로 채움 요함(권고사항)	2014.1.13
사진 9
조치결과	도로측 PE방호벽 단관파이프 결속(작업차량 진입구간)	2014.1.14

사 진 대 지

공 사 명	잠실사거리 지하광장 조성공사
지적내용	- 잠실대교 방향 중앙차로 위치 방호벽 설치구간 차량 유도표지 및 야간 유도 윙카등이 미설치 되어있으니 설치 요함(권고사항)	2014.1.13
사진 10
조치결과	-잠실대교 방향 중앙차로 방호벽 설치구간 차량유도 논네온 설치	2014.1.14