건설공사장 정기(기동불시) 안전점검 지적사항 조치결과

■ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

■ 점 검 일 : 2014.11.24.(월)

■ 점 검 자 : 도시기반시설본부 안전관리과 이상훈, 홍민철

■ 지적사항 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비고
1	○ 추락재해예방(설비부) - 아천IC 통로박스구간에 전기작업중 근로자 가 아웃트리거가 없는 사다리를 사용하여 작업하고 있으므로 아웃트리거가 있는 사 다리를 사용하여 작업하도록하고 근로자는 2인1조로 작업하도록 교육 요함. ※ 건설안전기본지침P66(이동식사다리)	□ 사다리에 아웃트리거 설치 □ 사다리 사용 작업시 아웃트리거 설치 및 2인1조로 작업토록 교육 (2014.11.27. 현장사무실)
2	○ 기계기구안전(설비부) - 아천IC 통로박스구간에 전기작업에 사용 하는 핸드그라인드를 보호덮개가 없이 사용하고 있으므로 근로자 보호를 위해 보호덮개를 설치하여 작업하고 반입시 안전점검을 실시한후 안전필증을 부착 하여 관리요함. - 외부에서 사용하는 콘센트는 방수형 콘센 트를 사용하여 관리요함 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제316조	□ 핸드그라인드 보호카바 설치 및 안전필증 부착하여 관리 □ 방우형(누전차단기 내작)작업용 콘센트로 교체 □ 현장 작업시 방우형콘센트 사용 및 핸드그라인더 보호덮개설치 후 작업하도록 교육(2014.11.27. 현장사무실)

안전점검 지적사항 조치 사진

현장명		구리암사대교 건설 전기공사
지적사항			조치결과
일시	2014.11.24.(월)		일시	2014.11.27.(목)
내용	○ 추락재해예방 - 아웃트리거 있는 사다리 사용 및 2인1조로 작업토록 교육 요함		내용	□ 사다리에 아웃트리거 설치 □ 2인1조로 작업토록 근로자 교육실시(`14.11.27)
일시	2014.11.24.(월)		일시	2014.11.27.(목)
내용	○ 기계기구안전 핸드그라인더 보호덮개 설치 및 안전점검실시후 필증 부착하여 관리 외부 작업시 방수형 콘센트 사용		내용	□ 핸드그라인드 보호카바 설치 및 안전필증 부착·관리 □ 방우형 콘센트 교체 □ 현장근로자 교육실시(`14.11.27)