2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(2차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 3. 13(금) 13:00~17:00

○ 점검대상

- 신월빗물저류 배수시설 공사

- 강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비공사

- 가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비공사

○ 점검자(25명)

- 서울시 : 물순환기획관, 치수계획팀장, 하수관리팀장, 담당 5

- 관련전문가 : 수자원 1

- 도기본 : 담당 1

- 자치구 : 양천구(치수과장 등 4), 강서구(안전치수과장 등 7)

- 기  타 : 지역자율방재단(강서 2), 서울시립대 대학생 2

3		점검결과

○ 신월빗물저류 배수시설 공사(2건)

- 수직구 굴착 진행 및 가시설공사 진행과정에서 심도가 깊어질수록 원형 가시설 외부수압이 증대되므로 구조물의 안전성을 수시로 점검하기 바람.

- 우기전 수직구에 강우 유입을 방지하기 위한 임시 roof를 설치하기 바람.

공사현황 설명(현장사무실)	유출수직구 점검	유지관리수직구 점검

○ 강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비공사(1건)

- PC BOX 내부는 강서구청사거리 주변 등의 노면수를 저류할 수 있는 임시저류조로서의 기능도 가능하므로 비상시 도로 노면수를 PC BOX 내부로 유입시킬 수 있도록 유입부를 설치하기 바람.

공사현황 설명(현장)	PC BOX 내부 전경	PC BOX 상부 전경(복공판)

4		조치계획

○ 점검결과 적출사항 해당 부서 및 유지관리부서 통보

○ 지적사항은15일 이내 조치 완료

○ 불가피하게 즉시 조치 곤란 시 별도 조치계획 수립 제출.  끝.