국토교통부 예규 제 2014 - 72 호

지적확정측량규정

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」제86조, 같은 법 시행령 제83조, 같은 법 「시행규칙」제95조 및「지적측량시행규칙」 제22조에 따라 실시하는 지적확정측량에 필요한 측량방법 및 절차 등 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지구계점"이란 사업계획에서 정한 사업지구를 구획하는 외곽 경계점을 말한다.

2. "가로중심점"이란 공사가 완료된 현황을 측정하고 사업계획선과 대조하여 중심선을 구하고 상호 교차하여 구하는 점을 말한다.

3. "가구점"이란 사업계획 및 현황측량성과에 의하여 결정된 가로의 각 조건에 따라 도로모퉁이 등 가구 변장 및 가구의 면적을 확정한 경계점을 말한다.

4. “필계점”이란 일필지를 구획하는 경계점을 말한다.

5. "세계측지계"란 「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」시행령 제7조제1항에 따른 위치측정의 기준을 말한다.

6. "평면직각좌표"란 기준 타원체상의 경위도 좌표를 T.M(Transverse Mercator)투영법에 의해 계산된 좌표를 말하며 투영원점의 가산수치는 종선(N)에 60만 미터, 횡선(E)에 20만 미터로 하여 사용한다.

7. "세계좌표"란 세계측지계를 기준으로 한 경도, 위도, 높이 또는 T.M 투영법에 의한 평면직각좌표를 말한다.

8. "지역좌표"란 베셀타원체를 기준으로 한 경도, 위도, 높이 또는 가우스상사이중투영에 의한 평면직각좌표와 구소삼각원점 등을 기준으로 한 평면좌표를 말한다.

9. "단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK)"이란 기지점(통합기준점 및 지적기준점)에 설치한 GNSS 측량기로부터 수신된 보정정보와 이동국이 수신한 GNSS 반송파 위상 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다.

10. "다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK)"이란 3점 이상의 GNSS 상시관측소(위성기준점)를 이용하여 산출한 보정정보와 이동국에서 수신한 GNSS 반송파 위상 신호를 실시간 기선해석을 통해 이동국의 위치를 결정하는 측량을 말한다.

11. "예정지적좌표"란 「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」제86조에 따른 도시개발사업 등의 사업시행 초기에 실시하여 확정될 지구계점, 가로중심점, 가구점 등을 수치화하여 산출한 좌표를 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) ① 이 규정은「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」에 따른 지적확정측량(이하 "확정측량" 이라 한다) 업무를 처리하는 경우에 적용한다.

② 확정측량의 방법과 절차는 「측량ㆍ수로조사 및 지적에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 같은 법 「시행령」(이하 "영"이라 한다), 같은 법 「시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다), 「지적측량시행규칙」, 「지적업무처리규정」 및 「GPS에 의한 지적측량규정」에서 규정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제2장 확정측량 의뢰 및 계획수립

제4조(확정측량 의뢰)   ① 확정측량 의뢰인은 업무처리에 필요한 다음 각 호의 자료를 지적측량수행자에게 제출하여야 하며, 확정측량 의뢰에 대하여는 규칙 제25조를 따른다.

1. 사업인가서(사업허가서 등 이에 준하는 서류를 포함한다. 이하 같다) 및 사업계획도

2. 확정될 토지의 지번별 조서 및 종전 토지의 지번별 조서

3. 사업시행자가 사용한 기준점성과표 및 관측부

4. 지구계점ㆍ가로중심점ㆍ가구점 계산부 및 망도

5. 행정구역 변경에 관한 사항

6. 그 밖의 업무처리에 필요한 서류

② 지적측량수행자는 제1항에 따른 확정측량을 의뢰받은 때에는 지적측량수행계획서를 사업지구 해당 지적소관청에 제출하여야 한다.

③ 지적소관청은 제24조제2항의 기준에 따라 시·도지사 및 대도시(「지방자치법」 제175조에 따라 서울특별시ㆍ광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 시의 시장을 말한다. 이하 같다) 시장이 확정측량 검사를 실시할 경우 지적측량수행자로부터 제출받은 지적측량수행계획서를 지체없이 시ㆍ도지사 및 대도시 시장에게 송부하여야 한다.

④ 지적측량수행자가 제2항에 따른 지적측량수행계획서를 제출하는 때에는 별지 제1호 서식의 업무집행계획서에 다음 각 호의 사항을 포함하여 함께 제출하여야 한다.

1. 측량의 목적과 대상지역 및 업무량

2. 측량소요 기간과 측량팀의 편성 및 인력투입 계획

3. 기초측량 및 세부측량 실시 방법

4. 그 밖의 필요한 사항

제5조(계획수립 및 준비) ① 지적측량수행자는 사업지역에 대하여 토지소재, 지구명, 면적, 업무량, 작업여건, 측량기간, 인원, 장비 등을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

② 지적측량수행자는 현지답사를 통하여 사업계획도, 지구계 현황, 가로망 상황, 기준점과의 시통 여부 등 확정측량에 필요한 사항을 조사한다.

③ 지적측량수행자는 업무처리과정에서 발생될 수 있는 다음 각 호의 사항을 시ㆍ도지사, 대도시시장 및 지적소관청(이하 검사기관이라 한다)과 협의하여 계획에 반영할 수 있다.

1. 측량원점 등 기준에 관한 사항

2. 사용하여야 할 국가기준점 및 지적기준점에 관한 사항

3. 도면의 축척 결정

4. 국유지ㆍ공유지 관리에 따른 필지 구획에 관한 사항

5. 그 밖의 업무계획수립에 필요한 사항

제3장 지적기준점 측량

제6조(지적기준점의 측량) ① 지적기준점의 측량계획은 지적업무처리규정 제10조에 따른다.

② 지적기준점의 확인 및 선점 등에 관하여는 지적업무처리규정 제11조에 따른다.

③ 경위의측량방법(전자평판측량방법을 포함한다. 이하 같다.)에 의할 경우 사업계획도를 활용하여 지적도근점 설치 계획과 망구성을 하며  가능한 다각망도선법으로 망구성을 한다. 단, 다중기준국 실시간 이동측량으로 기준점측량을 실시하는 경우에는 망구성을 생략한다.

제7조(지적기준점 측량방법) ① 지적기준점의 좌표는 세계좌표로 산출한다. 다만, 사업지구계 결정을 위하여 필요한 경우 지역좌표 산출을 병행할 수 있다.

② 지적삼각(보조)점은 위성측량방법으로 실시할 경우 정지측량에 의하며, 지적도근점은 정지측량 및 다중기준국 실시간 이동측량에 의한다.

③ 지적기준점의 측량, 방법 및 계산은 「지적측량시행규칙」제8조부터 제15조까지 및 「GPS에 의한 지적측량규정」제6조부터 제12조까지 따른다.

④ 지적기준점 및 지적공부상 좌표의 산출은 소수점 이하 셋째자리까지 하고 결정은 소수점 이하 둘째자리까지 한다.

제8조(지적도근점의 성과확인) 지적도근점의 성과확인은 지적업무처리규정 제14조에 따른다.

제4장 세부측량

제9조(경위의측량 기준) ① 경위의측량방법에 따른 세부측량의 기준과 관측 및 계산은 「지적측량시행규칙」 제18조제9항 및 제10항에 따른다.

② 전자평판측량에 따른 기준은 「지적측량시행규칙」 제18조제11항에 따른다.

제10조(위성측량 기준) ① 단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK)에 의한 세부측량은 다음 각 호에 따른다.

1. 지적기준점에 기준국(Base)을 설치하고 구하고자 하는 필계점에 이동국(Rover)을 차례로 이동하며 관측을 실시한다.

2. 관측은 기준국을 달리하여 2회 관측한다.

3. 관측시간 및 관측횟수는 다음에 의하며 관측기록부 및 결과부는 별지 제2호 및 별지 제3호에 의한다.

구 분	기선거리	관측횟수	관측 간격	관측시간	데이터 취득간격
세부측량	5km 이내	2회	60분 이상	15초 이상(고정해)	1초

4. 1, 2회의 관측치가 제4항제4호의 오차 이내일 경우에는 1회 관측치를 기준으로 결과부를 작성한다.

② 다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK)에 의한 세부측량은 다음 각 호에 따른다.

1. 이동국은 보정정보 생성에 사용되는 상시관측소 네트워크 내부에 있을 것. 다만 부득이한 경우 네트워크 외부에서 10㎞ 이내일 것.

2. 관측시간 및 관측횟수는 다음에 의하며, 관측기록부 및 결과부는 별지 제2호 및 별지 제3호에 의한다.

구 분	관측횟수	관측 간격	관측시간	데이터 취득간격
세부측량	2회	60분 이상	15초 이상(고정해)	1초

3. 1, 2회의 관측치가 제4항제4호의 오차 이내일 경우에는 1회 관측치를 기준으로 결과부를 작성한다.

③ 단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK) 및 다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK)으로 세부측량을 할 경우의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 관측전 이동국 GNSS 측량기의 초기화 작업을 완료해야 한다.

2. 관측 중 위성신호의 단절 또는 통신장치의 이상으로 보정정보를 안정적으로 수신할 수 없는 경우 이동국 GNSS 장비를 재초기화하여야 한다.

3. 안테나를 기준으로 고도각 15도 이상에 정상 작동중인 GNSS위성이 5개 이상이어야 한다.

4. 위성수신기에 표시하는 PDOP이 3이상이거나 위치정밀도가 수평 ±3㎝ 이상 또는 수직 ±5㎝ 이상인 경우 관측을 중지하여야 한다.

④ 단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK) 및 다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK)에 의한 경우 제3항의 조건을 만족하지 못하거나 다음 각 호의 경우에는 측량방법을 달리하여 세부측량을 실시하여야 한다.

1. 초기화 시간이 3회 이상 3분을 초과하는 경우

2. 보정정보의 송수신이 불안정한 경우

3. 보정정보 지연시간이 5초 이상인 경우

4. 세션 간 측량성과의 오차가 5.0㎝를 초과하는 경우

⑤ 필계점의 좌표산출은 소수점 이하 셋째자리까지 하고 결정은 소수점 이하 둘째자리까지 한다.

⑥ 단일기준국 실시간 이동측량(Single-RTK) 및 다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK)에 의한 좌표계산은 별지 제4호에 따라 계산한다.

제5장 지구계 측량

제11조(측량준비 파일의 작성) 지구계 측량을 실시할 경우 지적전산파일을 이용하여 「지적측량시행규칙」 제17조에 따라 측량준비 파일을 작성한다.

제12조(지구계 측량) ①  사업지구 인가ㆍ허가선에 의한 지구계 확정을 위하여 분할측량, 경계복원측량 또는 지적현황측량을 실시하여야 한다. 이 경우 세부측량방법은 「지적측량시행규칙」제18조에 따른다.

② 지구계 측량은 다음 각 호에 따른다.

1. 지적기준점을 사용하여 기지경계선과 지구계점을 측정하여 그 부합여부를 도해측량방법으로 결정한다. 단 기존 경계점좌표등록부 지역을 재확정 측량하는 경우에는 수치측량방법으로 결정한다.

2. 지구계점 좌표는 제1호에 따라 설치된 경계점표지를 경위의 및 위성측량방법으로 측량하여 산출한다.

③ 예정지적좌표 작성은 사업승인 및 시공 등을 위하여 확정측량 이전에 실시하여야 한다. 이 경우 지구계점 좌표는 제1항 및 제2항에 의해 산출하고 지구내 예정지적좌표는 사업계획도와 대비하여 산출한다.

제13조(지구계점 설치) 지구계 측량성과에 따라 사업시행자는 사업계획에 따른 사업지구 경계에 대하여 영 제54조제1항 및 제55조제3항에 따라 구조물 또는 경계점표지를 설치하여야 하며, 지적측량수행자는 이를 확인하여 조정이 필요한 경우 사업시행자와 협의하여야 한다.

제6장 지적확정측량

제14조(확정측량의 경계결정) ① 확정측량의 경계는 영 제55조제5항에 따른다.

② 영 제55조제5항에 따라 통지를 받은 사업시행자는 15일 이내에 사업변경 또는 재시공 계획 등을 수립하여 관련부서와 협의 등의 조치를 하고 지적측량수행자에게 회신하여야 한다.

제15조(가로중심점 계산) 공사가 완료된 현황선과 사업계획도를 확인하고, 도로 등 공공용지 확보와 계획조건이 부합하도록 가로중심점을 결정한다.

제16조(가구점의 확정) ① 도로모퉁이의 길이 등에 관하여는 「도시계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한 규칙」제14조의 기준에 따르며, 지적측량수행자는 설계 및 시공의 적합 여부를 확인하여야 한다.

② 지적기준점을 기준으로 하여 측량한 시공 현황과 사업계획에 따라 가로중심점 좌표를 산출한 후 가구정점과 가구점을 확정한다.

③ 가구의 경계가 곡선을 이루고 있을 때에는「지적측량시행규칙」제18조제9항제3호에도 불구하고 곡선 중앙 종거의 길이는 10㎝ 이내로 결정할 수 있다.

제17조(필계점 측량) ① 필계점에 대한 경계점 표지의 설치는 사업시행자가 사업계획에 따라 설치하여야 한다. 다만, 사업시행자가 경계점 표지를 직접 설치하기 어려울 경우에는 지적측량수행자에게 위탁할 수 있다.

② 확정된 가구별로 필계점을 계산하며, 현장에서의 공사 현황이 사업계획과 부합되지 않거나 구조물 또는 건물 등이 있을 경우에는 영 제55조의 지상 경계의 결정 기준에 따라 사업시행자와의 협의를 거쳐 경계선을 조정할 수 있다.

③ 확정 필지 경계점은 사업계획도와 공사 준공선의 부합여부를 확인하여 결정한다.

제18조(필계점 확정) ① 산출된 각 필계점은 가구선과의 교차계산을 한 후 결정한다.

② 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역에서의 확정측량을 실시할 경우 경계점의 관측 및 산출방법은 「지적측량시행규칙」제18조제9항부터 제12항에 따라 실시한다.

제19조(지번부여 및 지목설정) ① 지번의 구성 및 부여방법에 대하여는 영 제56조에 따른다.

② 부번은 지번의 진행방향에 따라 부여하되 도곽이 다른 경우에도 같은 본번에 부번을 차례로 부여한다.

③ 도시개발사업 등이 준공되기 전에 지번을 부여하는 경우에는 규칙 제61조에 따른다.

④ 지목의 설정방법은 영 제59조를 준용하여 설정하되 토지의 이용이 일시적인 경우 사업계획에 따라 지목을 설정할 수 있다.

⑤ 사업지역내의 제척 토지는 축척변경을 할 수 있다.

제20조(면적산출 및 결정) 지구계 및 필지면적은 세계좌표를 기준으로 좌표면적 계산법으로 계산하며, 「지적측량시행규칙」제20조제1항제2호에 따라 결정한다.

제7장 측량성과 작성

제21조(지적확정측량부) ① 지적측량수행자가 작성하여야 할 지적확정측량부는 별지 제5호와 같다.

② 지적확정측량부는 세계좌표를 기준으로 작성한다. 다만, 종전 토지 관련사항은 지역좌표를 기준으로 작성할 수 있다.

제22조(확정측량 성과도 작성) 확정측량 성과도는 명칭 앞에 "(좌표)"라 기재하고, 경계점간 계산거리를 기재하여야 한다.

제23조(확정측량 결과도 작성) ① 확정측량 결과도에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 측량결과도의 제명ㆍ축척 및 색인도

2. 확정된 필지의 경계(경계점좌표를 전개하여 연결한 선)ㆍ지번 및 지목

3. 경계점 간 계산거리 및 실측거리. 다만, 경지정리지역에서는 실측거리 기재를 생략 할 수 있다.

(계산거리)

실측거리

4. 지적기준점 및 그 번호와 지적기준점 간 방위각 및 거리

5. 행정구역선과 그 명칭

6. 도곽선과 그 수치

7. 확정 경계선에 지상구조물 등이 걸리는 경우에는 그 위치현황

8. 측량 및 검사연월일, 측량자 및 검사자의 성명ㆍ소속ㆍ자격등급

② 제1항에 따라 확정측량 결과도를 작성하는 때에는 제1항제1호ㆍ제2호, 제4호중 지적기준점 및 그 번호ㆍ제5호와 제8호는 검은색으로, 제1항제4호중 지적기준점 간 방위각 및 거리와 제6호는 붉은색으로, 그 밖의 사항은 검은색으로 표시한다.

③ 제1항 및 제2항 이외의 측량결과도 및 측량계산부의 작성은 「지적측량시행규칙」 제26조에 따라 작성한다.

제8장 측량성과 검사

제24조(성과검사) ① 지적측량수행자는 지적기준점측량을 완료하면 지적기준점성과, 기지경계선의 부합여부 등을 확인한 측량결과도, 지적삼각점측량부 등 관련서류를 첨부하여 지적측량시행규칙 제3조에 따른 지적기준점 성과 관리기관에 측량성과검사를 요청한다. 다만, 사전 협의가 있는 경우에는 기준점성과와 세부측량성과를 동시에 검사요청 할 수 있다.

② 확정측량 성과 검사 기관은 지역 및 확정측량 사업지구 면적에 따라 아래 표와 같이 구분하며, 확정측량 성과 검사 요청 시 지적측량수행자가 제출할 서류는 다음 각 호와 같다.

지역 구분	검사 기관 구분
	지적소관청	시ㆍ도지사, 대도시시장
시ㆍ구 지역	10,000㎡ 이하	10,000㎡ 초과
군 지역	30,000㎡ 이하	30,000㎡ 초과

1. 사업인가서 및 사업계획서

2. 환지처분과 같은 효력이 있는 고시된 환지계획서 다만, 환지를 수반하지 아니하는 사업인 경우에는 사업의 완료를 증명하는 서류

3. 토지이동정리파일

4. 별지 제5호의 지적확정측량부 등

③ 검사요청을 받은 검사기관은 지적측량성과검사정리부에 그 내용을 기재한 후 확정측량 성과검사를 실시한다.

④ 확정측량 성과의 검사 방법 및 절차는 「지적측량시행규칙」 제28조,  「지적업무처리규정」제30조 및 제31조에 따르며, 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 가구계점 및 각 필계점 계산의 적정 여부

2. 좌표면적 계산의 적정 여부

3. 지번 및 지목설정의 적정 여부

⑤ 지적확정측량 기간이 1년 이상일 경우에는 규칙 제25조제4항에도 불구하고 측량검사 기간을 60일 이내로 한다.

제25조(확정측량 성과검사 기준) ① 측량성과 검사대상은 지적기준점, 지구계점 및 필계점으로 한다.

② 확정측량 성과검사는 측량에 사용한 기지점과 신설점, 신설점 상호간의 실측거리에 의하여 비교하여야 하며 검사성과의 연결교차 허용기준은 다음 각 호와 같다.

1. 지적삼각점 : ±20㎝ 이내

2. 지적삼각보조점 : ±25㎝ 이내

2. 지적도근점 (도선을 달리하여 검사) : ±15㎝ 이내

3. 경계점 : ±10㎝ 이내

제26조(현지 측량성과 검사 방법) ① 확정측량에 의한 세계좌표의 성과검사는 현지측량 검사를 원칙으로 하며, 검사방법은 경위의측량방법 또는 위성측량방법으로 한다.

② 검사기관은 현지측량 검사 시 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 영 제55조에 따른 지상경계결정 기준과의 부합 여부

2. 필계점의 각, 거리, 좌표 등 측정의 적정성 여부

3. 건축물 등 구조물의 지구계 저촉여부

4. 확정측량 결과도의 지구계선과 지상 경계의 부합여부

5. 지상경계의 위치표시 등에 관하여 영 제54조제1항의 기준과의 부합여부

제27조(확정측량 성과도 발급) ① 시ㆍ도지사 및 대도시시장이 확정측량 성과검사를 완료하였을 때에는 그 결과를 지적소관청에게 통지하여야 하며, 확정측량 성과도 발급은 지적측량시행규칙 제28조제2항에 따른다. 다만 확정측량 성과도를 발급함에 있어 성과검사결과 보완사항이 있는 때에는 보완조치 후 확정측량 성과도를 발급하여야 한다.

② 지적소관청으로부터 확정측량 성과도를 발급받은 지적측량수행자는 확정측량 성과도를 측량의뢰인에게 교부한다.

제28조(지적공부 정리) ① 지적공부정리는 세계좌표로 한다.

② 지적공부정리는 확정 토지의 지번별조서에 따라 지적전산파일을 정리하고, 확정측량 성과에 따라 경계점좌표등록부를 작성한다.

③ 소유자는 환지계획서에 의하되, 소유권변동일자는 환지처분일 또는 사업준공일로 정리한다.

④ 지적소관청은 지적공부정리가 완료되면 새로운 지적공부가 확정 시행된다는 내용을 7일 이상 게시판 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

제29조(재검토기한)「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령령 제248호)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 4월 17일까지로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2014. 4. 18일부터 시행한다.

■ 지적확정측량규정 [별지 제1호서식] <제정 2013.11.00>

지적확정측량 업무집행계획서

(제1쪽)

구 분	내 용	비 고
사 업 명	○ △△지구확정측량
사업근거	○ 주택법 제16조 및 주택법시행령 제17조 규정에 의한 대지조성사업
사업시행자	○ △△발공사 - 담당부서 및 연락처 : 지역개발팀 △△△주임 280-0660
측량의 목적	○ 농촌인구 감소 및 고령화와 노후된 주택증가 등 어려운 농촌의 현실을 극복하고 주거환경 개선을 위해 대지조성사업 추진 ○ 2012. 1. 26 사업시행자가 지적확정측량을 신청함
토지소재	○ △△군 △△면 △△리 일원
업 무 량	○ 필 지 수 : 120필지 중 70필지 확정 ○ 면 적 : 125,945.0㎡ 중 76,796.1㎡ ○ 삼각점 매설 : 4점 / 도근점 매설 : 43점 중 28점 ○ 측량수수료 : 119,583천원 중 74,128천원 ○ 업무량 비율 : 0000공사(00%), △△엔지니어링(00%)	공동 이행방식
측량계약기간	○ 2012. 1. 27～2012. 7. 27.	세부일정 별지
인력투입계획	○ 0000공사 △△지사 1개팀 3명 - 팀장 : 지적기사 △△△ - 팀원 : 지적기사 △△△ 지적기사 △△△
기초측량계획	○ 삼각점측량 : GNSS에 의한 정지측량 ○ 도근측량 : 경위의측량방법에 의한 다각망도선법 ○ 수평각 관측 : 배각법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 2회 측정 ○ 관측기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :
세부측량계획	○ 측량방법 : 경위의측량방법에 의한 방사법 ○ 수평각 관측 : 1대회의 방향관측법 / 연직각 관측 : 정·반 1회 ○ 점간거리 측정 : 2회 측정 ○ 사용기계 : 토탈스테이션 SET 230R(1초독) ○ 기타 특기사항 :

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지적확정측량 세부일정

(제2쪽)

업 무	작 업 별	업무량	작업기간	소요일	비고
준비	수행계획서 작성 및 준비		2012.01.27~2012.01.27	1	공휴일 포함
	자료인수 및 계획수립		2012.01.28~2012.01.29	2	"
지적기준점 측량	자료조사	삼각 4점	2012.01.30~2012.01.30	1	"
	계획준비	도근28점	2012.01.31~2012.01.31	1	"
	답사		2012.02.01~2012.02.01	1	"
	선점		2012.02.02~2012.02.02	1	"
	매설		2012.02.03~2012.02.08	6	"
	관측		2012.02.09~2012.02.15	7	"
	계산		2012.02.16~2012.02.20	5	"
	기지점부합 여부확인		2012.02.21~2012.02.23	3	"
	성과작성		2012.02.24~2012.02.24	1	"
	점검		2012.02.25~2012.02.25	1	"
지적 확정 측량	계획준비		2012.02.26~2012.03.10	14	"
	가구측량		2012.03.11~2012.04.01	22	"
	획지측량		2012.04.02~2012.04.03	2	"
	중심선계산		2012.04.04~2012.04.09	6	"
	중심점계산		2012.04.10~2012.04.13	4	"
	가구계산		2012.04.14~2012.04.22	9	"
	면적계산		2012.04.23~2012.05.14	22	"
	확정측량결과도 작성		2012.05.15~2012.05.25	11	"
	도부작성		2012.05.26~2012.05.31	6	"
	조서작성		2012.06.01~2012.06.05	5	"
	점검		2012.06.06~2012.06.11	6	"
측량검사(측량기간의1/4)			2012.06.12~2012.07.26	45	"
납 품			2012.07.27~2012.07.27	1	"
합 계				183

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 지적확정측량규정 [별지 제2호서식] <제정 2013.11.00>

단일기준국 실시간 이동측량(Single_RTK)/다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK) 관측 기록부
측량지역		(시·군·구) (읍·면) (동·리) 번지 지구
관측일자		년 월 일					수신기 명
관 측 자							수신기 번호
관측 시작시간		시 분					안테나 명
관측 종료시간		시 분					안테나 번호
테이터 취득 간격							안테나 높이
위성 고도각							세트 명
관측 ID	세션 번호		좌 표			Epoch		PDOP		위성수	투영원점
			E(X)	N(Y)	H

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 지적확정측량규정 [별지 제3호서식] <제정 2013.11.00>

단일기준국 실시간 이동측량(Single_RTK)/다중기준국 실시간 이동측량(Network-RTK) 결과부

기준 타원체 : GRS80
측점	측지좌표			평면좌표		투영 원점
	위도(dd-mm-ss)	경도(dd-mm-ss)	타원체고	N(X)	E(Y)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 지적확정측량규정 [별지 제4호서식] <제정 2013.11.00>

실시간 이동측량의 좌표계산

1. 관측세션이 2회 이상인 경우 평균계산에 의하며 다음을 기준으로 한다.

가. 측지좌표의 결정은 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별[eqn: ( lambda ,`` psi ,``h)] 분산에 반비례한다.

[eqn: psi _{m} `=` {P _{1} psi _{1} `+`P _{2} psi _{2} `+`...+`P _{n} psi _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # lambda _{m} `=` {P _{1} lambda _{1} `+`P _{2} lambda _{2} `+`...+`P _{n} lambda _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # h _{m} `=` {P _{1} h _{1} `+`P _{2} h _{2} `+`...+`P _{n} h _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}]

[eqn: 여기서`````n _{} `:`세션수# `# ````````````````````````````` psi _{i} `:`세션별``측지위도# # ````````````````````````````` lambda _{i} ``:`세션별``측지경도# # `````````````````````````````h _{i} ``:`세션별``정표고# `````````````````````````````P _{i} `:`세션별`경중율`(`=` {1} over {( sigma ^{2} ) _{i}} `)]

나. 평면좌표의 결정은 측지좌표 계산과 동일하게 각 세션 관측값의 가중평균으로 하며 경중률은 각 성분별[eqn: (X,``Y,``h)] 분산에 반비례한다.

[eqn: X _{m} `=` {P _{1} X _{1} `+`P _{2} X _{2} `+`...+`P _{n} X _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # Y _{m} `=` {P _{1} Y _{1} `+`P _{2} Y _{2} `+`...+`P _{n} Y _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}# # h _{m} `=` {P _{1} h _{1} `+`P _{2} h _{2} `+`...+`P _{n} h _{n}} over {P _{1} `+`P _{2} `+`...`+`P _{n}}]

[eqn: 여기서`````n`:`세션수# `# `````````````````````````````X _{i} `:`세션별``종선좌표# # `````````````````````````````Y _{i} ``:`세션별``횡선좌표# # `````````````````````````````h _{i} ``:`세션별``정표고# `````````````````````````````P _{i} `:`세션별`경중율`(`=` {1} over {( sigma ^{2} ) _{i}} `)]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 지적확정측량규정 [별지 제5호서식] <제정 2013.11.00>

지 적 확 정 측 량 부

(○○ 사업지구)

2000. 00.

○ ○ 시

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지적확정측량부 ( ○○ 사업지구 )
		측량일자 : 년 월 일
		소 속 :
		측 량 자 : 지적기사 ○ ○ ○ (인)
		검사일자 : 년 월 일
		소 속 :
		검 사 자 :

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

【 목 차 】

1. 면적 집계표(총괄, 지목별)

2. 지적확정토지 지번별조서

3. 좌표면적 및 경계점간거리계산부(지구계점, 가구점, 필계점)

4. 경계(보조)점 관측 및 좌표계산부

5. 종전토지 지번별 조서

6. 행정구역 변경조서(필요시 작성)

7. 지적확정측량 종합도

8. 지적확정측량 결과도(일람도 포함)

9. 지적확정측량 성과도

10. 종전도

11. 신ㆍ구 대조도

12. 행정구역 변경도(필요시 작성)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

면적 집계표(총괄)

○○시 ○○택지개발지구
순번	구 분	필수(필)	면적(㎡)	비 고
1	종전 면적	43	83,561.0
2	지구계 면적	1	83,310.6
3	확정필지 면적	23	83,310.5
4	지구계-종전		-250.4
5	지구계-필지		0.1

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

면적 집계표(지목별)

○○시 ○○택지개발지구
행정구역	지 목	필수(필)	면적(㎡)	비 고
○○동
계

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지적확정토지 지번별조서

(00구)

행정구역	지번	지목	면적(㎡)	비고
00동	000	대	000.0
합계	0필		000.0	-0.0

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

좌표면적 및 점간거리 계산부

【○ ○ 동】

지번	지목	면적	약 도	측점 번호	부호	좌 표		거리
						X	Y

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

경계(보조)점 관측 및 좌표계산부

측정	시준점	관측각		고 도		측정거리		수평거리	좌표		거리
		1배각 혹은 정	평균	정	평균	1회	평균	방위각	X	Y
		2배각 혹은 반		반		2회

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

종전토지 지번별조서

○○시(아파트) ○○지구

연번	소재지	토 지 내 역			비고
		지번	지목	면적 (㎡)
계

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

행정구역변경 조서

행정구역 변경 전				행정구역 변경후
행정구역	지 번	지 목	면적(㎡)	행정구역	지 번	지 목	면적(㎡)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

지적확정측량 종합도

2000. 00

지적측량수행자 기관명

이 도면에 의하여 측량할 수 없음

지적확정측량 결과도

일 람 도

지적확정측량 성과도

종 전 도

종 전 도

2000. 00

지적측량수행자 기관명

이 도면에 의하여 측량할 수 없음

신ㆍ구 대조도

2000. 00

지적측량수행자 기관명

이 도면에 의하여 측량할 수 없음

행정구역 변경도(필요시 작성)