지 침 서

1. 일반사항

본 지침서는 영등포아리수정수센터 배출수처리장의 “벨트프레스(1·3호) 믹싱탱크 교체”에 적용한다.

2. 부품구조

우리정수센터에 기 설치된 기기 및 기타설비와 호환성이 있는 구조로서 기존 기기를 상세히 확인하여 내역서에 명기된 규격으로 납품토록 한다.

3. 사용자재 및 작업

가. 제작에 사용되는 모든 자재는 ks품 사용을 원칙으로 하며 ks품이 없을 시에는    제작자의 표준규격이나 시중 최상품으로 우리정수센터와 협의한 후 사용한다.

1) 믹싱탱크

믹싱탱크는 기존 벨트프레스(1·3호) 믹싱탱크를 철거하고 동일한 형태로 제작·설치하여야 하며, 다음의 사항을 만족하여야 한다.

- 규격 : W900*B900*1,530H

- 재질 : STS304, 3T

- 유출·입 : 150A, 100A

- 지지대 : 2,000H

나. 본 지침서상 기술되지 않은 사항, 또는 불명확하다고 생각되는 내용은 우리정수센터와 협의하여 결정한다.

다. 교체작업를 위한 믹싱탱크의 분해, 철거, 설치후에는 현장관리자의 확인을 받아야 하며, 교체후 시험가동시에도 이와 같으며 작업과정에서 발생한 주변기기의 파손 및 손괴시에 계약자가 책임지고 원상복구 하여야 한다.

라. 교체품을 사전에 제작하여 완성 후에 즉시 교체하여 시설가동의 공백을 최소화하도록 조치한다.

마. 작업전에 현장기기 및 작업여건 등을 철저히 조사하여 철거·설치에 충분한 장비의 규격 성능을 결정하여 작업에 임하여야 한다.

4. 안전사고 방지

가. 계약자는 작업시 작업자의 안전사고 방지를 위하여 충분한 조치를 취하여, 안전사고가 발생되지 않도록 각별히 주의하여야 한다.

나. 작업으로 인한 안전사고가 발생할 경우에는 계약자가 모든 민, 형사상의 책임을 진다.

5. 책임하자보증

가. 본 지침서에 의한 하자책임 보증기간은 검수일로부터 1년간으로 한다.

6. 납품기한 및 기타사항

가. 계약자는 납품기한 내 현장설치 완료 후 기기가동에 이상이 없어야 한다.

나. 현장설치 완료 후 관계자 입회하에 시운전을 실시하여야 한다.

다. 납품기한은 계약일로부터 15일 이내로 한다.

라. 계약 후에는 즉시 착수신고서를 제출하여야 하며, 작업일정 및 작업책임자 등의 사항이 포함되어야 한다.

마. 기타 본 지침서에 명기되지 않는 사항은 우리 정수센터와 협의하여 처리한다.