난지물재생센터

실험장비 구매 교체

지   침   서

2017. 01

난지물재생센터

[운영과]

기자재 공급, 제작 및 설치지침서

정밀저울외 2종 구매

목      차

제1장 일반지침서

1-1.  목  적

1-2.  사업개요

1-3.  일반조건

1-4.  물품의 납품 및 설치

1-5.  검  수

1-6.  하자보증

1-7.  교육 및 기술지원

1-8.  제출서류

1-9.  기  타

제2장 특별지침서

1-1.  측정장비

제1장. 일반지침서

제1장. 일반지침서

1.1 목  적

본 지침서는 난지물재생센터 정밀저울외 2종 구매에 관한 제반사항을 규정함에 있다.

1.2 사업개요

가. 구입물품 - 정밀저울	1대

- 분석저울	2대

- 열풍건조기	2대

나. 납품기한: 계약일로부터 30일 이내

1.3. 일반조건

가. 계약자는 물품을 납품함에 있어 반드시 제조사의 정품을 납품하여야한다.

나. 제품의 납품, 설치, 성능보증 등의 책임은 계약자에 있으며, 납품 설치 및 시험도중 발생되는 제반 안전사고와 제품의 결함 등의 문제에 대해서는 계약자가 전액 책임배상 하여야 한다

다. 본 지침서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약법․동시행령․동시행규칙 및 관련 회계예규 등 계약관련 규범에 의하며 동 법규 등에 명시하지 않은 사항에 대해서는 일반 상관습에 의한다.

1.4. 물품 납품 및 설치

가. 계약자는 난지물재생센터가 지정하는 장소에 물품을 납품 설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.

나. 계약자는 장비납품 설치시 업무에 지장을 주지 않는 범위내에서 설치하여야 한다.

다. 계약자는 납품기한 내에 제품을 납품 및 설치 완료해야 하며, 납품 기한 내에 시험 운영기간을 거쳐 정상 가동을 확인하여야 한다.

1.5. 검수

가. 제품규격의 확인은 구매내역서의 장비사양에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 관련 증빙서류를 제출하여 입증하여야 한다.

나. 검수결과 하자 발생 시 개선에 필요한 모든 작업은 계약자의 부담으로 시행 및 조치하여야 한다.

1.6. 하자보증

가. 납품장비의 보증기간은 검수 후 1년으로 한다.

나. 검수 완료 후 요구한 규격서와 일치하지 않은 사항이 발견될 경우 계약자는 즉시 규격에 맞도록 보완하여야 한다.

다. 계약자는 하자기간 내 장비고장(소모성부품제외)으로 수리가 필요할 시 무상 지원을 하여야 하며, 수리기간이 장시간 소요될 시 동급의 대체장비를 제공하여 업무처리에 공백이 없도록 신속히 처리하여야 한다.

1.7. 교육 및 기술지원

가. 계약자는 납품장비에 대하여 난지물재생센터가  지정하는 직원에게 사용법 및 유지에 관한 교육을 실시하여야 하며 교재를 사전에 제출하여야 한다.

나. 계약자는 다음과 같은 사항에 대하여 교육 및 기술지원을 하여야 한다.

1) 장애 발생 시 신속한 복구 교육 및 기술 지원

2) 납품제품 관련 신기술 정보 및 자료 지원

1.8. 제출서류

가. 제조회사 장비의 물품 상세 명세서 각 1부

나. 품질보증서 각 1부

다. 실험장비의 운영자 매뉴얼 각 1부

라. 납품장비 사진(전체, 주요 부품별 확인 가능토록) 각 1부

1.9. 기타

가. 본 지침서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약자는 제품의 납품이나 기술지원 등에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 계약자는 본 계약과 관련하여 취득한 모든 정보를 계약자 승인 없이 누설하지 않아야 하며, 만일 이를 위반하였을 경우 민․형사상의 책임을 진다.

다. 계약자는 본 사업과 관련하여 안전사고에 충분한 대비를 하여야 하며, 계약자의 실수나 과오로 발생된 사고 및 그에 따른 보상은 계약자의 책임으로 한다.

제2장. 특별 지침서

제2장. 특별 지침서

본 사업은 실험실에서 각종 실험분석을 수행하기 위해 필요한 장비를 구매하는 사업으로 A/S 및 유지관리의 연속성을 위해 전 항목 물품에 대해 일괄 납품 설치하여야 한다.

▷ 대상 장비

- 하기 지침서 2.1(실험장비)항에 적시된 장비

가. 정밀저울	1대

나. 분석저울	2대

다. 열풍건조기	2대

2.1 실험장비

가. 정밀저울

저울의 인체공학적 설계 특징으로 일상적인 계량이 간편하고 효율적이고 핵심 기능의 간편한 조작으로, 매일 정확하고 신뢰할 수 있는 계량 결과를 얻을 수 있어야 한다.

계량 기술은 안정성 및 정확도를 보장하여야 하며 저울은 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공하고 내부 조정은 단 한 번의 키 입력으로 저울을 조정하는 빠르고 편리한 방법을 제공하여야 한다.

사용하기 쉬운 사용자 인터페이스로 어플리케이션과 조정을 쉽게 사용할 수 있고 간편한 세척과 더불어 일상적인 작업이 빠르고 효율적이여야 하고 밝은 백라이트 디스플레이의 큰 숫자는 모든 작업 환경에서 사용이 가능하여야 한다.

이러한 견고한 저울은 쉬운 작동과 빠른 결과로 일상적인 작업을 지원할 뿐만 아니라 세척이 쉽고, 전면 수평 조정 피트가 있으며, 단 한 번의 키 입력으로 내부 조정이 가능하고, Balance는 긴 수명을 위해 제작되어야 하고 견고한 금속 재질 및 강화된 본체는 앞으로도 오랫동안 정확한 결과를 보장되어야 한다.

(1) 규격

1) 최대용량	: 2,200g

2) Linearity	: 0.02g

3) Repeatability	: 0.01g

4) 최소무게(USP)	: 14g

5) setting time	: 1.5 s

6) weighing pan	: 180mmx180mm

7) interfaces	: USB HOST, USB Device, RS232

8) adjustment	: internal/ FACT

9) 크기	: 319 x 319 x 200mm

(2) 구성

1) 기기 본체ME-2002	1set

2) 사용설명서	1부

3) 1.0kg 분동 NO.30003761	1ea

나.  분석저울

인체공학적 설계, 여러 가지 어플리케이션 내장, 전체적인 이동성을 위한 배터리 작동은 물론 좋은 계량성능과 견고함을 특징으로 하는 스마트저울이며 , 이모든 것이 최소형 설치공간에서 이루어져야 한다.

Level control 기능이 내장되어 있어 저울이 수평으로 되어있지 않았을 때 경고를 보내고 몇 초 내에 저울을 수평으로 올바르게 조정할수 있는 화면으로 안내된다.편안한 터치스크린은 면 , 실리콘 및 라텍스 장갑을 낀 상태에서도 작동할 수 있고 사용자 인터페이스와 대형 폰트가 측정에 편리함을 주어야 한다.

순 샘플이 사전 프로그래밍된 최소값 이상이 될 때까지 계량 값은 적색으로 남아 있고 사용자 정의된 최소 유효 무게는 또한 저울로 프로그래밍되어 추가 안전 계수를 제공할 수 있어야 하고, 그리고 드래프트 숼드는 어떠한 도구도 없이  몇초내에 분해되며 모든 부품은 초자세척기를 사용할 수 있고. 표면은 부드럽고 원형으로 되어 쉅고 안전하게 세척할 수 있습니다.USB 호스트 ,USB장치, RS232 및 블루투스 옵션을 통한 무제한 연결 ,PC direct기능이 내장되어 추가 PC 소프트웨어 없이 데이터 전송이 용이하게 되어야 한다.

(1) 규격

1) 최대용량	: 220g

2) 정밀도	: 0.1mg

3) Repeatability	: 0.1mg

4) 최소무게(USP)	: 160mg

5) setting time	: 2 s

6) weighing pan	: 90mm

7) interfaces	: USB HOST, USB Device, RS232

8) adjustment	: internal/ FACT

(2) 구성

1)  전자저울 ML204T 본체	2 set

2) 사용설명서	1부

3) 100g 분동 NO.159150	1ea

다.열풍건조기

본 기기는 실험실의 초자기구 및 각종 실험기구의 건조, 각종시료의 열변화 실험에 필요한 온도조절을 할 수 있고, PID 온도조절기를 사용하여 정밀한 온도제어가 가능하고 사용이 편리하며 패스워드기능이 있어 사용 중 타인의 조작을 방지할 수 있다.

제어온도 상한 및 하한 이탈시 알림기능과 최대 3개 지점의 온도 Calibration으로 보다 신뢰성 높은 온도 제어가 가능하여야 하고 온도 Auto-tuning으로 최적화 제어가 가능함.

간편하게 공기 순환 속도 조절 기능 및 Wait on/ off 타이머 및 USB/RS-232연결 및 소프트웨어 제공으로 컴퓨터로 기기 조작 및 테이터 관리가 가능할수 있다.

건조 시간을 설정할 수 있으며 설정온도에 도달하며 타이머가 작동하여 설정시간만큼 건조가 이루어지고 건조가 끝나면 기계작동이 중지되며 알람이 작업종료를 알려 준다.

과열 방지 장치 및 과부하차단장치가 설치되어 있어 기기의 이상과열을 방지할 수 있다.

(1) 규격

1) 크   기	: 800 X 800 X 1000(H)mm

2) 용   량	: 600리터

3) 팬모터	: 1/8HP x 2EA

4) 타   입	: 열풍건조 방식

5) 온도 조절기	: 디지털 PID조절기

6) 온도범위	: 주변온도+15℃에서  300℃

7) 온도정확도	: ±0.2℃ at 100℃

8) 타이머	: 디지털 99분 59초

9) 재질	내부	: 스테인레스 316

외부	: 분체도장한 철판

10) 선반	: 스테인레스 판 6개

11) 전원	: 220V ,3KW

(2) 구성

1) 기기 본체	2SET

2) 사용설명서	1부

3) UV/VIS spectriscopy cell  B0631009	6pk

4) 설치 포함(2차전기 공사 분전반->본체)	2식

(3) 기타

건조기는 사용 특성상 사용자의 추가 요구 조건이 발생할 수 있으며 계약자는 발주부서와 협의하여야 한다.

- E N D -