지     침     서

[남산2호터널 차량진입 차단막설비 제작구매설치]

2014. 8

서울특별시 서부도로사업소

남산2호터널 차량진입 차단막설비 제작구매설치

1. 본 지침은 남산2호터널 용산방향 차량진입 차단막설비 제작·구매·설치에      대하여 적용한다.

2. 차량진입 차단막설비는 상승 및 하강 기능을 하는 설비로, 작동 및      정지기능이 적정하게 성능발휘가 가능하도록 제작·설치되어야 한다.

3. 이 지침에 명시되지 않은 그 외 사항은 물품구매계약 일반조건 및      물품구매계약 특수 조건 등 계약조건에 따른다.

4. 모터(전동기)는 한국산업규격(KS), 내선규정 및 기타 국내법 관련     규정에 준하여 제작․설치하여야 한다.

5. 차량진입 차단막설비는 터널 사고발생 시 완벽하게 작동할 수 있도록     제작·설치하여야 한다.

6. 계약자의 책무

가. 계약자는 차량진입 차단막설비를 제작·구매·설치에 대한 전반적인 책임이      있으며 모든 부품과 시스템은 정상동작 상태에서 파손이나 변형이 없도록      충분한 강도와 성능을 갖도록 보증하여야 한다.

나. 계약자는 사전작업으로 차량진입 차단막설비의 사양과 성능을 충분히 점검      하여 이상 유무를 확인 후 발주부품 외 기존부품에 이상이 있을 시 보완      하여야 한다.

다. 차량진입 차단막설비를 제작·교체함에 있어 기능상 반드시 필요한 부분이      누락 또는 생략된 경우에는 이를 무상으로 보완하여야 한다.

라. 차량진입 차단막설비 계약자는 모터, 체인 기어 및 부대 전기설비 등       관련 기존 설비의 기술적 사항 등 상호관련 사항의 조정과 기능에       있어서 주도적 역할을 하여야 한다.

7. 안전관리

가. 계약자는 차량진입 차단막설비 납품·설치 과정에서 안전사고 등이      발생되지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 본 물품의 제작․설치와 관련하여 발생한 인적·물적사고(제3자포함)는      계약자가 전적으로 책임을 지며 계약자 부담으로 변상 및 원상복구      하여야 한다.