지하매설물 보호공 (매달기) 안전관리 강화 방안

노후 상수도 등 지장물의 누수 등 사고를 신속히 파악하여 긴급상황에 대응하고, 관계기관과의 긴밀한 협조체계 구축 등 안전관리를 강화코자 함

추진 배경

○ 계속된 상수도 등 지장물 관련 사고에 따른 안전관리 강화

○ 노후 지장물 사고위험 상존에 따른 대안 마련

현황 및 문제점

○ 노출된 노후지장물의 산화가 가중되어, 누수 등 사고발생

○ 야간시간 등 현장확인이 어려워 신속한 대응에 취약

○ 지장물 관리청과의 세부 현장응급 대응 긴밀한 협력 미흡

안전관리 강화방안 (안)

○ 주요 지장물 주변 웹카메라 추가설치 검토

참고) 실시간 원격확인이 가능하나, 여러 지장물‧가시설 등으로 시야제한 및 복공판 하부의 조도가 낮아 선명한 영상확인 제한 대책 및 설치 방안

○ 수위감지 경보시스템 설치 검토

참고) 작업장 등 침수시 수위센서에 따른 경광등 등 안내경보 자동 작동시스템 도입하여 현장주변, 또는 기존 교통확인용 웹카메라 확인 방안

○ 야간 주요 지장물 순찰강화

참고)- 야간 2시간주기로 야간당직자 추가 지정, 기존 경비인력 등 2인 동반 도보‧육안순찰 시행

- 18:00~익일 07:00까지 지장물 복구 완료시 까지 시행

○ 유관기관과 긴밀한 공조체계 구축

참고)- 지하매서물 사고발생시 신속한 응급대응 및 조치될 수 있도록

- 사고조치을 위한 시공사, 감리단, 유관기관간 합동회의 실시, 사고수습 행동 역할분담 및 책임소재을 명확히 하여

- 각 현장 여건에 맞는 대응체계을 마련 “현장조치 행동 매뉴얼”을 보완, 세부 절차에 의하여 사고 조치가될 수 있도록 사고 대응조치 공조체계 마련

- 지하매설물 관리책임자인 자치구(하수도), 수도사업소(상수도), 한전(전력), 통신사(통신관), 가스사(가스관), 등과 공조체계 강화

○ 상수도 등 노후 관로, 자재교체

참고)- 매달기전, 복구전 노후 관로 등 노후지장물 교체 사전협의 추진

- 이설이 불가한 경우, 보수‧보강 등 노후에 따른 위험 최소화

○ 현재 ‘매달기 표준지침안’ 및 시공계획 도서

참고) 각 공구별 상수도매달기 시공계획

○ 과거 상수도 등 지장물 매달기 사고사례

참고) 공구별 착공 후 현재까지