강남 맨홀 화재사례 지하시설물 화재대응 방안 개선

지하시설물 화재는 기간시설과 밀접관계로 대응 지연시 시민불편이 가중되는 2차 피해 확산 우려로 사례중심 대응 개선 및 공유(본부장님 요청 ’20.1.13)

추진배경(사고사례)

❍ 강남구 삼성동 지하 전력설비 누전화재로 6개동(업무 및 주거) 8시간 정전

※ 2021. 1. 12(화) 16:18 ～ 00:15 / 한전소유 저압전력 맨홀 (220V ～ 380V)

❍ 마포구 아현동 KT 통신구 화재(’18.11.24) : 4개구 및 고양시 일부 통신장애

□ 서울시에서 관리중인 지하시설물 규모 : 총 연장 52,697㎞

◦ 서울시 관리 : 24,958㎞(47%)

- 상수도(13,571), 하수도(10,586), 열수송관(415), 공동구(34), 지하철(314), 지하차도(38)

◦ 타기관 관리 : 27,739㎞(53%)

- 광역상수도(317), 가스(14,706), 전기(3,265), 통신(8,666), 난방(785)

❖ 터널 48개소 등은 별도 대응전략 수립 시행

대응전략

❍ 지하시설물 화재 등 특이사항 발생 즉시『지하시설물 통합정보 시스템』확인

- 지하시설물 통합관리 부서인 우리시 공간정보담당관실과 활용확대협의(1.13)

- 서별 대표 아이디 생성(직원 개개인 가입 지양), 상황실(당직원)이 활용토록 조치

※ 지하시설물 통합정보 시스템 활용 안내『현장대응단-542(2021. 1. 13)』

❍ 출동 지령시 특수구조대 『지하탐색로봇』등 병행 출동 조치

❍ 주변 지하시설물 확인이후, 대응방법 선택 : 굴착, 차단, 제거 등

❍ 기반시설 장애(전력, 가스, 통신, 상수도 등)내용 확인이후 대중정보계획 실행

- 관련실국 신속 통보(방재센터, 본부 현장대응단) 및 자치구 알림(소방서)

교통방송, 언론사, 서울시 SNS 및 자치구 통신망을 활용한 신속 전파

- 재난문자(CBS) 발송여부 판단 : 현장지휘관 및 자치구와 협의

※ 방재센터에 무선요청 → 안전총괄 실 요청 → 문자발송

❍ 표준지휘작전절차 매뉴얼 수정시 지하시설물 대응절차 규정 예정(3월)

작 성 자	현장대응단장 : 장만석 ☎3706-1700 현장지휘팀장 : 손병두 ☎1710 담당 : 황영규 ☎1711