지하실 등 진입곤란대상 화재대응장비 활용도 제고

지하실, 쪽방, 소규모 숙박시설 등 비좁은 실내통로와 출입구 인근 화재로 소방대원의 내부진입 및 화재진압에 어려움이 있을 시 기 구매·보급된 화재대응장비의 적극 활용방안 제고

□ 특수관창을 응용한 실내진입 곤란화재 초기대응

ㅇ 대상장비 : 셀라(Cellar)관창  ※ 지하 화재진압용으로 도입

ㅇ 보유현황 : 117개(안전센터별 1set)  ※ `17. 12월 배치 완료

ㅇ 응용방안

- 소방대원이 진입하기 어려운 화재공간에 셀라관창을 현장상황에 맞도록 조립하여 화재공간으로 투입 10개의 방수구가 회전하며 넓은 방위에 대한 방수로 대원진입 없이 화재진압 및 실내온도 감소

- 건물 출입구 화재로 진입 곤란 시 셀라관창을 활용한 수막형성으로 소방대원 진입 보조 가능

- 외부에서 유리창, 방화문 등의 장애물 파괴 후 실내투입 가능

ㅇ 셀라(Cellar)관창 시연 사진

□ 향후계획

ㅇ 방수범위 확대(노즐 각도 조절)

- 現 좌·우·상·하 ⇒ 좌·우·상·하 + 전면(방수거리 5m)

ㅇ 셀라관창 연결 파이프 길이 조정(연장)을 통한 화염강도에 따른 접근거리 연장 – 제작업체 협의 후 주문제작

붙임 : 셀라(Cellar)관창 시연 동영상 1부(소방웹하드/강북소방서/재난관리과/대응총괄팀에 동영상 게시).  끝.