지하차도 및 터널 보행로 조명시설 현황조사

양식 1

□ 관리기관명 :

시설명	보차도 분리벽 설치여부	보행로 전용조명 설치여부	보행로 조명시설 설치내역				보행로 조도측정 결과(Lux)			비고4)
			종류1)	규격 (kW)	수량	설치 년도	위치2)	기준3)	측정치
○○지하차도 (○○→ ○○방향)	(○,×)	(○,×)

※ 1) 종류 : LED, 고효율메탈, 메탈, 나트륨, 형광등 등

2) 위치 : 터널 입구로부터의 거리이며, 50m 간격으로 측정(비상벨 주변 촬영가능 위치)

3) 기준 : 국토부 도로안전시설 설치 및 관리지침(제2편 조명시설)에 의한 보행로 교통량 등을 고려하여 작성

4) 비고 : 차도와 보행로간의 조명 빛이 차단되었을 경우 별도 표기

비상벨용 CCTV 추가 및 교체 소요예산 산출내역

양식 2

□ 관리기관명 :

시설명	기존 CCTV 설치내역						CCTV 추가 및 교체 소요예산(백만원)
	차도			보행로			계	추가설치		교체설치1)
	수량	화소	설치 년도	수량	화소	설치 년도		수량	소요예산	수량	소요예산
○○지하차도 (○○→ ○○방향)

※ 1) 기존에 설치된 CCTV가 200만 화소 미만인 경우 교체 예산이며, 차도를 포함한 CCTV(zoom 기능 포함), 배관배선 등 총 공사비임.