품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선3단계922공구                                  점검일 : 2016. 7. 7 ~ 7. 8

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서총괄책임자는 현장 내에서 생산·관리되는 모든 문서에 대해 주기적(월 1회)으로 보안점검을 실시하고 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
9. 설계변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항(특히 경미한 변경) 에 대하여는 변경내용을 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대해 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ H-Pile 배면의 S/C 타설 공동 발생 부위는 추가 타설하여 전단 파괴가 발생하지 않도록 조치바람. ◦ Wire Mesh가 H-Pile Plange에 접촉되도록 하고 겹이음이 충분하도록 설치하시기 바람. ◦ S/C 타설 두께가 10cm인 경우 1,2차로 나누어 타설하고 Rebound량이 최소화될 수 있도록 하시기 바람.(이규웅 위원) ◦ 시공에 사용될 자재가 보관, 취급 관리 부재로 사용시 그 성능을 잃지 않도록 자재관리에 철저를 기하시기 바람.(도상 바닥에 관리 중인 시멘트는 습기로 인해 일부 굳어있음) ◦ 상행선 본선 집수정과 1터널 신축이음 접합부 Con’c 일부가 파손되었으니 보수 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선 3단계 922공구”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 ㈜선진ENG에서 제시한 문서와 구두

답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.