품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선923공구 건설공사                            점검일 : 2015. 8. 11 ~ 8. 12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 현장소장은 설계변경 내용에 대하여 면밀히 검토한 후 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 조치하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부	◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업 방법 및 절차에 대한 교육계획은 당해연도 예정공종과 부합되게 세분화하여 수립하고, 공통교육 중 정기교육(품질, 안전, 환경) 은 매월 실시할 수 있도록 일정을 보완하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 상부Slab Con’c타설을 위한 시스템동바리의 U-Head 부분의 공간 발생부를 채움 목재로 충실히 채우고 못으로 잘 고정시켜 Salb Con’c 타설시 안전을 잘 확보하도록 시공하고 있는바 앞으로도 System 동바리 설치시 이와같은 원칙을 충실히 지켜서 안전에 이상이 없도록 하시기 바람. ◦ 본선 환기구 937 S2 가시설이 잘 관리되고 있으나 캔틸레버 거더로 되어 있는 Waler beam 구간은 예측지 못한 변위가 발생할 수 있는바 안전관리에 유의하여 주시기 바람. ◦ 추후 공사를 위하여 철근 노출 존치 시 철근변형이 일어나지 않도록 유의하여 관리하시기 바람.(토목구조 김명철) ◦ 40K+950 지점의 구조물 터널 내·외부의 온도차에 의한 결로 현상이 발생되고 있는바 터널내부에 강재환기 System으로 보완 조치하시기 바람. ◦ 40K+880 지점의 가시설과 구조물 벽체사이 되메우기 작업시 다짐 시공이 철저히 이루어져 상부 지표로부터 침하 현상을 방지토록 하시기 바람.(토질및기초 이규웅) ◦ 40K+836과 835 접합부 시공이음부위 누수현상이 보이니 보완 바람. ◦ 정거장 환기구 4번 작업통로상 돌출된 철근이 근로자 이동 동선과 일치하여 안전사고 위험이 있으니 조치하기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사”의 시공자인 대림산업(주)와 ㈜동명기술공단에서 제시한 문서와 구두

답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.