품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선920공구건설공사                               점검일 : 2015. 7. 1 ~ 7. 2

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법, 관련문서/기록을 나타내는『의사소통관리기준』을 적정하게 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리여부	◦ 수방계획서에 작성된 수방자재(출입자통제선, 위험표지판)에 대하여 확보하시어 풍수해대비에 만전을 기하시기 바람. ◦ 환경관리는 환경관리계획서에 의해 일일점검, 주간점검과 함께 월간일지를 작성 월간점검도 시행하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 쉴드 TBM 터널 1구간(STA35K 270 ~ 35K 800, L=524m)이 굴진 완료됨에 따라 주변지반 공동여부 확인 조사를 실시하시기 바라며, 또한 조사결과에 따라 공동발생부분에 대해서는 향후 싱크홀 등 지반함몰이 되지 않도록 Grouting 조치하시기 바랍니다. ◦ 정거장 시점부 STA35K 895지점 누수 및 유출수에 대한 원인 조사하여 현장조치하시기 바랍니다. ◦ STA36K000 부근 제거식 E/A 지압판 설치구조가 갈고리 탈착방식 으로 강선빠짐이나 이탈시 지압판 및 띠장이 이탈되지 않도록 볼팅 및 용접 등으로 현장조치하시기 바랍니다. ◦ 횡단보도구간 복공판 홀마개 이탈부분에 대하여 추가 보완설치 하시기 바랍니다.(토목시공 이섬범 위원) ◦ STA35 ~ STA36K구간의 상부에서 누수가 발생되고 있으니 누수 원인이 상수도관 누수인지 지하수 유출인지 원인 확인후 적절한 차수공법을 시행바람. ◦ STA35 지점에 고여 있는 많은양의 지하수에 대하여는 즉시 배수 처리하고 2014.7월 지적한바와 같이 장마철 대비 내부 트렌치를 설치하는 방안을 검토바람 ◦ 기시공된 쉴드 524m 구간내에 적치된 토사는 즉시 제거 및 반출 요망 ◦ 가시설물 철거에 따른 정거장 주변의 되메우기시에는 가급적 양질의 외부 반입토를 사용하되 현장에 적치되어 있는 버럭은 사용하지 않아야 하며 다짐시는 30㎝이하의 박층다짐을 실시하여 정거장 구조물 주변이 침하되지 않도록 하시기 바람. ◦ 정거장 승강장 하수 배수턱 con’c 철근이 일부 절단된 부분이 있는바 추후 con’c 타설전 앵커등으로 보강 후 시공하시기 바람. (토목시공 이중호 위원) ◦ 정거장 승강장 배수턱 con’c 철근이 작업통행을 위해 구부러져 있는 철근을 다시 펴서 사용하지 말고 적정하게 보강 시공하시기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선920공구건설공사”의 시공자인 롯데건설(주)과 감리자인 벽산엔지니어링(주)측에서 제시한

문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본점검한 결과이므로 부적합사항등이 다시 지적될수 있습니다

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.