품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선3단계920공구건설공사                        점검일 : 2018.04.03 ~ 04.04

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경(경미한 변경 포함) 사항에 대하여는 관련 공종 종사자 (기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육결과 보고서를 작성 관리하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영 계획 수립 시 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 보완하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 주요 자재의 정의 및 범위(건축, 토목, 기계, 전기, 조경 등)를 추가하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 934S1E1 전기실 벽체 및 Slab 누수 발생부위 보수 요망. ◦ 934정거장, 출입구 #3번 등 되메우기 작업구간에 존치된 기존 가시설(토류판, H-Pile 등)은 되메우기 작업 전 반듯이 제거 바람. ◦ 출입구 #4번 이음철근 노출부위 단부에 마개 설치 및 녹 방지 조치를 하시기 바람. ◦ 승강장내 불꽃발생 작업구간은 반듯이 소화기를 비치 후 작업을 진행하시기 바람(철재절단작업, 용접작업 등) ◦ 출입구, 환기구 등 지하 공사가 진행되는 현장으로 우기에 대한 대비가 필요한바 수방자재 준비 및 지표수 유입 방지 조치 등에 철저를 기하시기 바람. ◦ Segment 체결 Bolt는 설계기준과 동일한 고장력 Bolt로 시공되었는지 확인 관리하시기 바람.(이종욱 위원) ◦ 공조실 1번 출입구 내외부 단차가 크므로 중간계단을 설치하여 보행자 안전을 확보 바람. ◦ 공조실 1번 계단에 설치된 난간 용접부 일부가 기준에 맞지 않으니 보완하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선3단계920공구건설공사”의 시공자인 롯데건설㈜와 감리자인 벽산엔지니어링(주)에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.