시설물 점검 정비 실적

정비실적

□ 노후밸브 교체                                     2014.6.30.현재

연번	블록명	총 계	노후밸브 (교체대상)	실 적	잔여 수량	현 황	비 고
	총계	143	34	15	19
1	오금17	30	1	-	1	7월중 작업 예정
2	오금15	62	15	-	15	7월중 작업예정
3	오금18	51	18	15	3	잔여량 7월중 작압예정

□ 공기밸브 추가설치                                   2014.6.30.현재

위 치	추가설치 공기밸브(㎜)	실적	조 치	비 고
동아거여 아파트 정문 우측 편 (오금17블록)	300/80 -1개소 표고 43m	-	7월중 설치 예정	주변 표고 40~42m이하

□ 상수도관 물세척                                   2014.6.30.현재

연번	블록명	물세척 관로			추진 현황	비 고
		구경 (㎜)	연장 (m)	구간 (개소)
	총계	80~300	2,555	21	완료
1	오금17	300	620	6	완 료 ‘14.4. 2 ~ 4.4
2	오금18	80~300	620	5	완료 ‘14.4. 7 ~ 4.9
3	오금16	80~100	820	5	완료 ‘14.4. 9 ~ 4.11
4	광암58	80~150	495	5	완료 ‘14.4.14 ~ 4.16
5	광암57	-	-	-	‘13년 물세척 완료

□ 공급관로 퇴수관리                                   2014.6.30.현재

연번	위 치	블록명	퇴수밸브(㎜)		퇴수실적	퇴수량 ㎥	비 고
			본관	퇴수
	합 계				15회	2,300
1	거여동 296-1 거여초등학교앞	오금17	300	100	3회 매월초순	151	배수관 6단지 분기배수관
2	거여동 289 송파문화체육회관앞	오금17	500	100	3회 매월초순	399	송수관
3	거여동 252-2호앞 상동빌딩맞은편	오금16	500	200	3회 매월중순	594	송수관
4	거여동 133-94 성웅빌딩앞	오금16	500	200	3회 매월중순	706	송수관
6	마천동 22-3 이화빌라앞 (성내2교)	광암56	800	150	3회 매월하순	450	송수관 성내천 횡단 전

최근 3년 동안 수질사고 내역(광암중2블록)

□ 수질사고 없음                                     2014.6.30.현재