2014 하반기 직장훈련 평가표

평가분야(종목)		평가항목
진압분야 (3개)		3인조법 4인조법 지휘능력(안전센터 팀장)
구조 분야 (6개)	소방서구조대	1인 고소작업
	특수구조대	유압장비조작
	산악구조대	(산악)계곡들것 수평구조
	항공대	항공인명구조훈련
	수난구조대	가반식펌프조작
구급분야(1개)		외상환자평가 및 정맥로 확보

화재진압 (3인조법)

평가개요

응시자는 공기호흡기를 차량에 적재 후 개인장비를 착용한 상태로 3인1조로 편성하여 펌프

차량 운전석 측면 2m지점에 정위치 한다. 평가실시에 차량에 승차하여 공기호흡기를 착용

(대기호흡)후 하차  1차 주수하고  복식사다리를 활용 2차 주수 한다

(1번원 : 관창수, 2번원 : 관창보조, 3번원 : 운전원)

유의사항

○ 평가관은 안전사고발생 시 평가중지하고 그팀은 최하점 부여

○ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다.

○ 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다.

준비물 및 장비

○ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기(보조마스크 포함)세트, 휴대용렌턴, 휴대용무전기

○ 평가장비 : 펌프차량, 관창분리된 접은호스 65mm 2본(결합된 40mm 2본)

복식사다리, 결속용로프2, 구조로프(20m), 안전매트리스

진압분야 직장훈련평가표-3인조법(1번 관창수)

성 명		평 가 관	(서명)

화재진압 [제한시간 : 없음]	배점		점수
1. 집 합 (방화두건,방화복,헬멧, 방수장갑, 방수화를 정열한후 평가관의 지시에 의해 개인장비 착용후 정열선에 정위치한다)
2. 평가관의 ‘실시’에 복창하고 지정된 위치(조수석)에 승차하여 공기호흡기(용기밸브 개방, 면체착용-대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용 후 하차한다.
① 지정위치 승차미흡(2점) ② 차량승차/하차시 발판미사용(2점)	4점
3. 하차하여 평가관의 지시에 따라 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. (이상유무 복창후 평가관 점검 확인)
① 방화복 착용상태(호크,목보호부분벨크) (5점) ② 헬멧착용상태(턱끈, 보안렌즈)(5점) ③ 공기호흡기(압력확인-양압전환-바이패스밸브)를 점검(8점) ④ 휴대용렌턴 점등확인(2점) ⑤ 면체착용상태(5점)		25점
1차 방수실시(평가관 지시)
4. 소방호스를 전개한 후 관창을 결합하여 1차방수를 실시한다(직사주수⇒분무주수⇒직사주수)
① 소방호스전개 미흡(2점) ② 관창결합 미흡(1점) ③ 방수개시 및 중지 복창(2점) ④ 관창조작(65mm) 숙달정도(10점) ⑤ 주수자세(2점) ⑥ 소방호스 내 압력제거 미실시(3점)		20점
2차 방수실시(평가관 지시)
5. 사다리를 운반(1번원 선단부/2번원 지주밑)하여 적정위치에 설치한다. (주수시 2개의 가로대를 개구부 하단위에 걸쳐 고정하거나, 걸쇠를 하단에 걸친다.)
① 사다리 이동자세 미흡(7점) ② 사다리 전개 조작미흡(8점) ③ 사다리 매듭법(말뚝매듭, 옭매듭) 미흡(5점)	20점
6. 관창이 결합된 소방호스를 어깨에 걸어 사다리를 오른 후 적정위치에서 2차주수를 실시한다. (관창과 결합된 40mm 소방호스 2본을 전개하여 방수실시 : 직사주수⇒분무주수⇒직사주수)
① 사다리지지 복명 복창 미흡(2점) ② 호스결속로프(감아매기-절반-말뚝+옭매듭)(8점) ③ 주수시 가로대(꺽인 호스부분)에서 관창까지의 길이 적정(3점) (가로대에서 관창까지 40~60cm유지) ④ 방수 개시 및 중지 복명복창(2점) ⑤ 관창조작(40mm) 숙달정도(5점) ⑥ 주수자세(4점)	24점
철수(평가관 지시)
7. 사다리를 내려온 후 정위치하여 평가관에게 ‘인원 및 장비점검 실시"에 이상유무를 확인 후 보고한다.
①소방호스 내림의 안전성(2점) ② 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거) (4점) ③ 렌턴 및 무전기 전원(OFF) (1점)	7점
점수합계	100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표-3인조법 (2번 관창보조)

성 명		평 가 관	(서명)

화재진압 [제한시간 : 없음]	배점		점수
1. 집 합 (방화두건,방화복,헬멧, 방수장갑, 방수화를 정열한후 평가관의 지시에 의해 개인장비 착용후 정열선에 정위치한다)
2. 평가관의 ‘실시’에 복창하고 지정된 위치(조수석)에 승차하여 공기호흡기(용기밸브 개방, 면체착용-대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용 후 하차한다.
① 지정위치 승차미흡(2점) ② 차량승차/하차시 발판미사용(2점) ③ 고임목 설치(뒷바퀴) 여부 및 알림(6점)	10점
3. 하차하여 평가관의 지시에 따라 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. (이상유무 복창후 평가관 점검 확인)
① 방화복 착용상태(호크,목보호부분벨크) (5점) ② 헬멧착용상태(턱끈, 보안렌즈)(5점) ③ 공기호흡기(압력확인-양압전환-바이패스밸브)를 점검(8점) ④ 휴대용렌턴 점등확인(2점) ⑤ 면체착용상태(5점)		25점
1차 방수실시(평가관 지시)
4. 소방호스를 전개한 후 소방호스를 결합한후 1차방수를 실시한다(직사주수⇒분무주수⇒직사주수)
① 소방호스전개 미흡(5점) ② 소방호스 결합 미흡(6점) ③ 방수개시 및 중지 복창(2점) ④ 주수자세(2점) ⑤ 소방호스인계(운전원)미흡(1점)		15점
2차 방수실시(평가관 지시)
5. 사다리를 운반(1번원 선단부/2번원 지주밑)하여 적정위치에 설치한다. (주수시 2개의 가로대를 개구부 하단위에 걸쳐 고정하거나, 걸쇠를 하단에 걸친다.)
① 사다리 이동자세 미흡(7점) ② 사다리 전개 조작미흡(8점)	15점
6. 관창수 등반 및 방수실시시 사다리 지지한다. (결합된 40mm 소방호스 2본를 전개하여 방수실시 - 관창은 사전결합)
① 사다리지지 복명복창 미흡(2점) ② 사다리 지지자세 미흡(26점) (사다리오르기/내리기 : 안쪽지지 / 주수시 : 바깥지지) ③ 방수 개시 및 중지 복명복창(2점)	30점
철수(평가관 지시)
7. 평가관의 주수중지후 관창수가 사다리를 내려오면 정위치하여 평가관에게 ‘인원 및 장비점검 실시"에 이상유무를 확인 후 보고한다.
① 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거) (4점) ② 렌턴 및 무전기 전원(OFF) (1점)	5점
점수합계	100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표-3인조법(3번 운전원)

성 명		평 가 관	(서명)

화재진압 [제한시간 : 없음]	배점		점수
1. 집 합 (방화두건,방화복,헬멧, 방수장갑, 방수화를 정열한후 평가관의 지시에 의해 개인장비 착용후 정열선에 정위치한다)
2. 평가관의 "실시" 에 복창하고 지정된 위치(운전석)에 승차하여 차량조작을 실시한다.
① 차량승차/하차시 발판미사용(2점) ② 차량조작(시동, 주차브레이크 조작, PTO 작동)(15점) ③ 고임목설치를 확인 후 하차(2점) ※ 신형 펌프차의 경우 PTO 작동 → 매인밸브 개방 순 가능함	19점
3. 하차하여 평가관의 지시에 따라 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. (이상유무 복창후 평가관 점검 확인)
① 방화복 착용상태(호크,목보호부분벨크) (5점) ② 헬멧착용상태(턱끈, 보안렌즈)(5점) ③ 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 확인(2점)		12점
1차 방수실시(평가관 지시)
4. 소방차량조작 (매인밸브 개방 및 방수구 조작)
① 소방호스 결합 미흡(2점) ② 방수개시 및 중지 복창(2점) ③ 자체급수밸브 조작 미흡 (12점) ④ 방수구 개폐조작 시 급격한 조작으로 안전에 위배(7점) ⑤ 소방차량 방수조작 미흡(5~7kg/㎠) (7점) ⑥ 소방차량 방수중지 미흡 (5점)		35점
2차 방수실시(평가관 지시)
5. 사다리설치 지점에 구조로프(20m), 접은호스 2본을 연장한다.
① 구조로프(20m)와 결속용 로프1본 지정된 장소에 위치(1점) ② 접은호스 2본 연장방법 적정(3점)	4점
6. 연장후 차량조작하고 1번원이 주수전 하단부 가로대에 호스를 고정한다.(2차 방수개시/중지)
① 호스 결속로프(감아매기-절반매듭-말뚝+옭매듭)(7점) ② 방수개시 및 중지 복창(2점) ③ 방수구 개폐조작 시 급격한 조작으로 안전에 위배(7점) ④ 엔진회전 압력(5~7kgf/㎠) 유지(3점) ⑤ 소방차량 방수중지 미흡 (5점)	24점
철수(평가관 지시)
7. 철수시 차량조작
① 차량 조작(매인밸브 닫음→PTO차단→시동OFF) 미흡 (5점)	5점
8. 정위치하여 평가관에게 ‘인원 및 장비점검 실시"에 이상유무를 확인 후 보고한다.
① 무전기 전원(OFF) (1점)	1점
점수합계	100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표 - 4인조법(1번 관창수)
성 명		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 차량측면에 정돈시킨 후, 자신의 공기호흡기(보조마스크, 렌턴, 무전기, 경보기 결합)를 차량에 적재하고 개인장비 후방 50cm 정위치 한다. 평가관의“임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원 승차위치 : 1번 조수석, 2번 운전석 뒤, 3번 조수석 뒤, 4번 운전석 ○ 평가관 유의사항 : - 평가관은 안전사고발생 시 평가중지하고 그팀은 최하점 부여 - 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다. - 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다. ○준비물 및 장비 펌프차, 소방호스(40mm 2본-2차, 65mm 3본-1차,소화전점유포함), 관창(40mm 1, 65mm 1), 복식사다리, 도끼,개인장비, 공기호흡기, 결속용로프2, 안전매트리스
(1번원 : 관창수) [제한시간 : 없음]				배점	점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 방화복을 착용 후 승차한다. * 방화복 착용 및 승차위치 적정성				10점
2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 개인장비 및 공기호흡기를 점검. 점검후 평가관의 실시에 복창하고 임무를 실시한다. (평가관 점검 확인) *방화복착용상태(호크,목보호부분벨크),*헬멧착용상태(턱끈,보안렌즈),*공기호흡기 (압력확인-양압전환-바이패스밸브)점검,*휴대용렌턴점등확인,*면체착용상태				20점
3. 65㎜관창을 파지하고 방수지점으로 이동하여 관창을 결합하여 방수를 실시한다. * 관창결합, 방수지시 및 주수(직사→분무→직사)				10점
4. 목표지점 주수완료 후 주수를 중지하고 ‘방수중지’지시한다. (소방호스의 압력을 제거 한 후 관창을 내려놓는다.) * 주수중지, 방수중지, 압력제거				10점
5. 파괴장비 휴대 하고 40㎜접은 소방호스 전개한다. * 파괴장비 휴대 및 소방호스 전개 정확성				10점
6. 도끼를 파지하고 사다리 이용 파괴 종료후. 사다리에서 내려온다. * 도끼파지 적정성, 자세의 안정성				10점
7. 관창을 가지고 사다리 등반하여 사다리에서 결속한후 방수자세를 취한다. * 호스결속로프(감아매기-절반-말뚝+옭매듭), 자세의 안정성				10점
8. 관창보조에게 방수개시를 지시하고, 주수(직사→분무→직사) 가 끝나면 방수중지를 지시한다. * 지시의 정확성, 방수중지 후 관창압력제거				10점
9.「철수」라는 복창과 함께 관창를 2번에게 내려준후 철수 하여 정위치 한다. * 관창 철수시 안정성				5점
10. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.				5점
점수합계				100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표-4인조법(2번 관창보조)
성 명		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 차량측면에 정돈시킨 후, 자신의 공기호흡기(보조마스크, 렌턴, 무전기, 경보기 결합)를 차량에 적재하고 개인장비 후방 50cm 정위치 한다. 평가관의“임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원 승차위치 : 1번 조수석, 2번 운전석 뒤, 3번 조수석 뒤, 4번 운전석 ○ 평가관 유의사항 : - 평가관은 안전사고발생 시 평가중지하고 그팀은 최하점 부여 - 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다. - 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다. ○ 준비물 및 장비 펌프차, 소방호스(40mm 2본-2차, 65mm 3본-1차,소화전점유포함), 관창(40mm 1, 65mm 1), 복식사다리, 도끼,개인장비, 공기호흡기, 결속용로프2, 안전매트리스
(2번원 : 관창보조 1) [제한시간 : 없음]				배점	점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 방화복을 착용 후 승차한다. * 방화복 착용 및 승차위치 적정성				10점
2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 고임목을 설치하고 운전원에게 고임목이 설치되었음을 알린다. * 고임목설치				10점
3. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 개인장비 및 공기호흡기를 점검. 점검후 평가관의 실시에 복창하고 임무를 실시한다. (평가관 점검 확인) *방화복착용상태(호크,목보호부분벨크),*헬멧착용상태(턱끈,보안렌즈),*공기호흡기 (압력확인-양압전환-바이패스밸브)점검,*휴대용렌턴점등확인,*면체착용상태				20점
4. 1소방호스를 연장하여 운전원에게 인계 한 다음 관창보조에 임한다. * 소방호스 전개 적정성				5점
5. 관창수의 방수개시 및 중지 지시를 3번원에게 전달한다. * 관창보조자세 및 상호연락 정확성				5점
6. 복식사다리를 3번원과 같이 운반하여 설치한다. * 사다리 운반 ․ 설치 적정성				10점
7. 관창수가 파괴후 내려오면 도끼를 받고, 관창을 인계후 관창수가 사다리에서 소방호스를 결속하면 사다리에 소방호스를 결속한다. * 기구묶기 적정성, 소방호스 고정(감아매기, 말뚝+옭매듭)				15점
8. 운전원에게 방수개시를 전달하고, 주수가 끝나면 방수중지를 전달한다. * 전달의 정확성				5점
9.「철수」라는 복창과 함께 사다리의 소방호스의 매듭을 풀고 관창수로 부터 관창을 인계받안 내려놓은 후 정위치 한다. * 소방호스 풀기 및 안전의 적정성				10점
10. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.				10점
점수합계				100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표-4인조법(3번 관창보조)
성 명		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 차량측면에 정돈시킨 후, 자신의 공 기호흡기(보조마스크, 렌턴, 무전기, 경보기 결합)를 차량에 적재하고 개인장비 후방 50cm 정위치 한다. 평가관의“임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원 승차위치 : 1번 조수석, 2번 운전석 뒤, 3번 조수석 뒤, 4번 운전석 ○ 평가관 유의사항 : - 평가관은 안전사고발생 시 평가중지하고 그팀은 최하점 부여 - 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다. - 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다. ○ 준비물 및 장비 펌프차, 소방호스(40mm 2본-2차, 65mm 3본-1차,소화전점유포함), 관창(40mm 1, 65mm 1), 복식사다리, 도끼,개인장비, 공기호흡기, 결속용로프2, 안전매트리스
(3번원 : 관창보조 2) [제한시간 : 없음]				배점	점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 방화복을 착용 후 승차한다. * 방화복 착용 및 승차위치 적정성				10점
2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 개인장비 및 공기호흡기를 점검. 점검후 평가관의 실시에 복창하고 임무를 실시한다. (평가관 점검 확인) * 방화복 착용상태(호크,목보호부분벨크),*헬멧착용상태(턱끈, 보안렌즈),*공기호흡기 (압력확인-양압전환-바이패스밸브)점검,*휴대용렌턴 점등확인,*면체착용상태				20점
3. 2소방호스를 전개하여 1소방호스와 결합한 다음 관창보조에 임한다. * 소방호스 전개 및 결합 적정성				10점
4. 2번원의 방수개시 및 중지 전달을 운전원에게 수신호로 전달한다. * 수신호 정확성				10점
5. 복식사다리를 2번원과 같이 운반하여 설치한다. * 사다리 운반 ․ 설치 적정성				10점
6. 사다리 등반시, 파괴시, 방수시 지지자 역할을 한다. * 정확한 지지자세(오르기/내리기 : 안쪽지지, 파괴및주수시 : 바깥지지)				15점
7. 방수개시 및 중지를 복명복창을 실시한다. * 복명복창 실시여부				5점
8.「철수」라는 복창과 함께 사다리를 이용하여 내려오는 대원의 지지자 역할을 한 뒤 정위치 한다. * 정확한 지지자세(내리기 : 안쪽지지)				10점
9. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.				10점
점수합계				100점
※ 평가자 의견 :

진압분야 직장훈련평가표-4인조법(4번 운전원)
성 명		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 차량측면에 정돈시키고 개인장비 후 방 50cm 정위치 한다. 평가관의“임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. ※ 운전원 무전기는 * 임무복창 : 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원 승차위치 : 1번 조수석, 2번 운전석 뒤, 3번 조수석 뒤, 4번 운전석 ○ 평가관 유의사항 : - 평가관은 안전사고발생 시 평가중지하고 그팀은 최하점 부여 - 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다. - 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다. ○ 준비물 및 장비 펌프차, 소방호스(40mm 2본-2차, 65mm 3본-1차,소화전점유포함), 관창(40mm 1, 65mm 1), 복식사다리, 도끼,개인장비, 공기호흡기, 결속용로프2, 안전매트리스
(4번원 : 운전원) [제한시간 : 없음]				배점	점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 방화복을 착용 후 승차하여 시동 및 동력인출기(PTO)를 작동한 후 고임목을 고이는 것을 확인하고 하차한다.. * 방화복 착용 및 승차위치 적정성 * 시동 및 PTO연결 * 고임목 확인 후 하차				10점
2. 차량에서 하차하여 개인장비 점검. 점검후 평가관의 실시에 복창하고 임무를 실시한다. (평가관 점검 확인) *방화복 착용상태(호크,목보호부분벨크),*헬멧착용상태(턱끈, 보안렌즈) *휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태 확인				12점
3. 매인밸브를 개방하고 방수신호에 방수구를 개방한다. *매인밸브 개방 *압력제거(자체 급수구) *수신호 *방수구개방 *엔진회전 압력 조절(5~7kg)				15점
4. 방수중지 수신호에 방수를 중지 한다 . * 수신호 *엔진회전 압력 조절 *방수구폐쇄				10점
5. 65mm 소방호스 1본 전개 후 소화전과 펌프차 보수구 연결 *소방호스를 가지고 소화전으로 이동 *소방호스 전개 *보수구에 호스 정확히 연결하고 보수구 개방				15점
6. 소화전을 열어 펌프차에 물 보충하고 보수구를 폐쇄한다. *소화전, 소방호스, 펌프차 보수구 정확한 결합				10점
7. 3번원의 수신호에 방수개시 및 방수중지 실시 한다. *수신호 *소방차조작의 정확성				10점
8.「철수」라는 복창과 함께 차량조작 후 정위치 한다. *매인밸브폐쇄 *PTO정지 *소방차량시동정지 *소화전 폐쇄				10점
9. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.				8점
점수합계				100점
※ 평가자 의견 :

지휘능력 평가표(안전센터팀장)
성 명		평 가 관			(서명)
○ 평가개요 안전센터 관내 하나의 건물에 화재 발생 가상하여 지휘대장으로서 역량평가 (선착대장의 역할) 상황보고 및 대원들에 대한 지휘하는 능력 ○ 상황부여(메세지) 00건물 00층에 농연이 분출한 상태, 옥상 및 내부에 요구조자 00명이 있음 선착대장 00팀장은 대응하기 바람(출동→현장활동→철수 단계를 평가관의 지시없이 안전센터 팀장이 화재 발생했다는 가정하에 무전등 보고실시) * 평가관이 안전센터 관내 고층건물중 한곳 선택 상황에 맞게메시지 부여 무전액션 평가 ○ 준비물 및 장비 무전기(UHF) /소방안전지도등 활용
지휘능력 평가 [제한시간 : 없음]				배점			점 수
1. 출동중․현장도착 보고 및 지휘권 선언실시(무전) *출동인원 및 차량, 출동로보고 적정성, 도착보고, 교통상황 및 재난현장 육안관측사항 보고, *소화전점유 *지휘권 선언 실시여부				15점
2. 대원들에게 정확한 임무를 실시한다.(구두) * 개인 안점점검, 화재여건에 맞는 장비준비 지시				5점
3. 상황파악 후 상황전파를 실시한다(무전) *대상물정보(위치,상호,용도등), *상황파악(화점 및 화재상황, 확대위험 여부, 환자발생여부, 요구조자의 유무) *활동상 장애 및 위험요인, *후착대 진입안내, *추가 소방력 필요여부				30점
4. 현장 진입전 상황파악 및 진압지시를 한다(무전) . * 화재상황파악 보고, 방수지시				10점
5. 운전원에게 방수개시 지시한다(무전) * 방수압력 지시, 탱크차 중계방수지시				5점
6. 지휘권이양 ※ 재난상황, 대응활동, 동원자원현황 브리핑				15점
7. 진압활동내용 지휘팀장에게 보고한다(무전) * 진행사항, 요구조자 여부				10점
8. 상황종료 보고(무전) * 종료보고				5점
9. 진압팀장의 비철지시로 철수보고(무전) *인원장비 이상유무 *비철보고				5점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 :

구조분야 직장훈련 평가표
1인 고소작업(High Angle Rescue)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 고층건물의 간판, 고드름, 철탑, 인양 등 로프를 이용한 고속작업 능력평가를 통해 자기확보, 접근(이동), 횡단 등 기본적인 구조기술 숙달을 위함. ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 현장지휘대 구조주임이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 구조대장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 부대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 구조대원(일반구조, 화생방구조, 운전, 소방 등) 5. 확 보 자 : 평가자 후순의 구조대원 5. 진 행 : 장비점검 → 장비착용 → 확보→ 훈련실시(보고) → 훈련종료(보고) ○ 훈련장비 등강기, 구조용로프, 확보줄, 카라비너, 정지형 및 8자 하강기, 꼬임방지기 등 ○ 훈련준비 : 붙임참조
고소작업(High Angle Rescue) 능력평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 기본배점			50점
2. 임무완수			50점
3. 감점사항
3-1. 자세불안			-5점
3-2. 개인 안전장비(헬멧, 보호대, 보호안경, 상하체식안전밸트) 미착용			-10점
3-3. 훈련 시작, 종료보고 미실시			-10점
3-4. 로프, 장비 등 낙하, 바닥에 훈련대원의 발이 닿는 경우			-20점
3-5. 임무완수 하지 못한 경우			-30점
3-6. 대원 추락한 경우			-50점
3-7. 지휘자의 명령, 지시 불이행			-50점
4. 임무완수 구조대원(동점자)은 훈련 기술별 숙련도를 고려하여 차감한다.			0.5점
5. 지휘자는 평가표에 기술한 지시 외에는 기술을 추가설명 할 수 없다.
6. 지휘자의 능력평가는 소속 반별 구조대원의 점수의 총합으로 차등한다.
점수합계			100점
※ 평가자 의견 :

구급분야 직장훈련 평가표
외상환자평가 및 정맥로 확보	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 - 교통사고 환자에 대한 신고를 받고 출동하는 경우를 가정, 외상환자 평가 및 정맥로확보 등 외상응급처치 평가 - 구급대원 2인의 외상응급처치술에 대한 숙련도를 평가하고, 구급대원의 협동성과 능숙도를 평가 (10분 이내에 수행) ○ 평가관 유의사항 - 팀 위주의 경연으로 개인별 역할을 한정하지는 않는다. (단, 평가 대상자의 보유자격에 따른 법정업무 범위 준수) - 보조자의 역할은「환자감시 및 통나무굴리기 시행부터 긴척추고정판 위에 환자 중립위치 까지」로 제한한다. ○ 준비물 및 장비 - 자동제세동기, 긴 척추 고정판, 경추보호대, 정맥주사세트(N/S 1000cc,18G카테터 포함), 기초 인명소생가방세트, 부목(공기, 진공, 패드, 철사, 알루미늄 중 선택), 감염관리 장비세트 ※ 구급차(주들것포함), 환자(마네킹,의복), 보조자1명을 제외한 모든 장비는 팀별로 준비
외상환자평가 및 정맥로 확보 [제한시간 10분]			항목점수		평가 점수
			1급,간호사	2급
1. 주들것에 응급처치장비를 싣고 환자 위치로 접근한다. ※ 구급대원 보호장비는 구급차 탑승 후에 착용하며 보호장비 착용 후 경기를 시작한다.
2. 현장 도착 시 현장안전을 확인			1점	1점
3. 환자에게 움직이지 말라고 설명하고 접근 및 머리고정을 지시(실시)한다 ○ 환자접근방법 ○ 머리고정지시(실시)			1점 1점	1점 1점
4. 환자의 의식을 평가 ※ 환자의 의식수준은 "A"로 정한다.			1점	1점
5. 호흡과 맥박을 평가 ○ 환자의 호흡, 맥박 평가 및 숙련도			2점	2점
6. 산소공급을 지시(실시) 및 머리검진 실시 ○ 산소소생기를 이용한 산소공급 ○ DCAP-BLS,TIC시진 및 촉진 ○ 환자의 머리나 목의 움직임이 없도록 촉진			2점 2점 1점	2점 3점 2점
7. 목검진실시 ○ DCAP-BLS,TIC 시진 및 촉진 ○ JVD,TD 시진 및 촉진 ○ 환자의 머리나 목의 움직임이 없도록 촉진			2점 1점 1점	3점 2점 2점
8. 경추보호대 착용 ○ 환자의 신체에 맞는 경추보호대 선정 ○ 경추 고정대 착용의 숙련도 및 안정성 평가			2점 3점	3점 3점
9.환자의 상체를 노출시킨 후 가슴검진 실시 및폐음을 청진한다. ※ 환자의 의복상태 : 상의(반팔라운드면티), 하의(반바지), 맨발에 슬리퍼 착용(환자평가 시 의복은 실제 모두 제거한다.) ○ 상의제거 ○ DCAPP-BLS,TIC시진및촉진 ○ 청진의 적절성 평가			1점 2점 2점	1점 3점 3점
10. 배 검진실시 ○ 복부의 DCAP-BTLS 촉진의 적정성			2점	3점
11. 하체를 노출시키고 골반부 검진실시. ○ 하의제거 ○ DCAP-BLS,TIC 시진 및 촉진			1점 2점	1점 3점
12. 다리 검진실시 ○ 다리의 DCAP-BLS,TIC 시진 및 촉진 ○ 다리의 PMS평가 여부 및 적절성			2점 2점	3점 3점
13. 팔 검진실시 및 혈압측정지시(실시) ○ 팔의 DCAP-BLS,TIC 시진 및 촉진 ○ 팔의 PMS평가 여부 및 적절성 ○ 활력징후 측정실시			2점 2점 1점	3점 3점 2점
14. 환자감시확인 및 통나무굴리기를 시행 ○ 환자상태 공유(혈압(80/50)복창등) ○ 통나무굴리기법 시행시 안정성평가(팀워크등) ○ 보조자활용의 적정성(리더쉽)			1점 2점 1점	2점 3점 2점
15. 등 검진실시 ○ 등의 DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진			2점	3점
16. 긴척추고정판 위에 환자 중립위치 ○ 긴척추고정판 중립에 위치 ○ 환자의 움직임 최소화			2점 1점	2점 2점
17. 정맥로 확보에 필요한 물품을 확인하고 수액 준비를 지시(실시) 및 수액세트를 수액백에 연결하고 점적실(drip chamber)을 채우고 수액 라인에 수액을 채운다. ○ 무균술을 적용하여 수액세트를 수액백에 연결함 ○ 점적실(dripchamber)을 눌러서 수액을 절반쯤 채움 ○ 수액세트의 선에 수액을 통과시켜 공기를 제거하고 수액을 채운 후 클램프를 잠금			1점 1점 2점
18. 토니켓 적용 및 주사부위를 선택 ○ 정맥 선택 및 토니켓 적용 ○ 주사부위를 소독			1점 1점
19. 주사할 정맥을 지지하고 주사바늘로 정맥을 천자 후 카테터 삽입 ○ 주사할 정맥의 원위부 피부를 손으로 당기듯이 눌러 혈관을 지지 ○ 카테터바늘의 경사면을 위로 향하게 한 후 30°～45°각도로 천자 ○ 카테터바늘에 혈액이 보이면 카테터 삽입			1점 5점 2점
20. 수액라인을연결하고 토니켓 제거 ○ 탐침을 빼고, 수액라인을 카테터에 연결 ○ 토니켓제거			2점 2점
21. 클램프를 풀고 수액이 떨어지는 것을 확인 및 수액이 원할하게 투입한다. ○ 수액 주입여부 확인			1점
22. 수액라인과 카케터를 반창고로 고정 ○ 수액라인과 카테터 고정 시 숙련도 평가			1점
23. 하지 부목 고정 ○ 부목적용 전, 후 PMS 평가 실시 여부 ○ 부목적용의 적절성 ○ 환자움직임 최소화			3점 5점 2점	3점 5점 2점
24. 환자를 척추고정대에 고정 ○ 벨트고정 ○ 두부고정 및 환자움직임 최소화			2점 2점	2점 2점
25. 주들것을 이용하여 환자를 구급차로 옮기고 문을 닫음 ○ 수액 조절 평가 ○ 안전한 들기법 ○ 올바른 이동방법			1점 3점 2점	3점 3점
26. 감염방지 ○ 전반적인 개인감염방지 유지			2점	2점
27. 제반 실시 절차 및 흐름 ○ 선수간 업무분담(팀웍), 전반적 흐름 ○ 응급의학(학술적) 관점 평가			5점 5점	5점 5점
※ 평가 대상자의 보유자격에 따른 법정업무 범위 준수 ※ 19번 IV천자 실패시 18번부터 다시 적용(평가관 평가도 재평가를 실시한다.) ※ 19번 IV천자 실패후 경기종료시 19번,20번,21번,22번,25번 평가항목은 모두 0점 처리한다. ○ 장비 미구비 또는 부적절 : 개당 -1점 ○ 오염행위당 : -1점 ○ 정맥천차실패시 : 1회당 -3점 ○ 의복제거미실시 : 개당(상,하의) -2점 ○ 시간(10분)경과로 인한 감점 : 5초당 -1점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 :

산악구조대 직장훈련 평가표(1번 구조대원)
[산악]계곡 들것 수평구조 [팀별(3인)]				성 명	(서명)
				평 가 관	(서명)
○ 평가개요 ① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수평구조 로프 설치 및 도하 평가를 실시한다. ② 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다. ③ 1차(상단 주) 로프는 사전에 전개된 상태로 실시한다. ○ 평가관 유의사항 ① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 및 장비 ① 개인 준비물 : 안전벨트(상.하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧 ② 평가 장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm) 2동, 시스템로프(11mm) 1동, 견인로프(11mm) 1동, 텐덤도르래 4개, 프로트렉션 2개, 쌍도르래 2개, 홀도르래 1개, 그리그리 2개, 쥬마 1개, 베이직 1개, 카라비너40개, 마네킹 등
수평구조 팀별 능력 평가(1번 구조대원1) [제한시간 30분]						항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후 “현장안전” 복창 및 확보물에 자기 확보 실시 * 확보물(지지점)의 위치 및 적정높이, 고정상태					15점
설치	2. 로프발사총 발사 로프발사총을 이용하여 견인줄 전달(발사각도 45°이상) * “로프총 발사” 복창 및 자세 적정여부					15점
	3. 당김 장치(시스템 로프) 설치 및 쥬마를 이용 로프 당김 실시 - 베이직(거리조정) 조작 및 시스템로프 당김 * 안정된 자세 및 당김 동작시 하나! 둘! 복창 * 로프 텐션 적정여부 및 후방 확보물에 말뚝매듭 이용 2차확보 실시 * 자동 확보장비(그리그리)를 이용하여 2차 로프 설치					20점
진입 (2인 도하)	4. 1차 도하 준비 및 도하 실시(1차 도하) ① 자기확보 해제 후 도르래 및 등반기를 이용하여 진입장치 설치 후 도하 ② 도하 완료후 2번 구조대원 도하 종료시 보조 * “도하준비 끝” 복창 후 도하실시 * 진입장치 설치의 적정성 * 지면에 신체가 닿을 경우 불합격 * 진입장치 미설치의 경우 불합격					20점
요구조자 확인 및 들것 안착	5. 요구조자(마네킹) 확인 및 들것 안착 [요구조자는 의식을 잃은 것으로 가정] * 요구조자 발견하여 의식 유무 및 상태파악 * 2번 구조대원이 들것을 끝까지 당기면 들것을 지상까지 안착					15점
수평구조 (들것 도하)	6. 요구조자를 들것에 고정하고 도하준비 및 수평구조 실시 * 2번 구조대원과 함께 요구조자를 들것에 고정 * 들것을 진입장비에 설치 및 견인로프 연결 * 진입장치 설치의 적정성 여부 * “도하준비 끝” 복창 실시					15점
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
점수합계							100점
□ 소요시간		ex) 08:42	□ 감점항목		ex) 1번, 6-②번
※ 평가자 의견 :

산악구조대 직장훈련 평가표(2번 구조대원)
[산악]계곡 들것 수평구조 [팀별(3인)]				성 명	(서명)
				평 가 관	(서명)
○ 평가개요 ① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수평구조 로프 설치 및 도하 평가를 실시한다. ② 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다. ③ 1차(상단 주) 로프는 사전에 전개된 상태로 실시한다. ○ 평가관 유의사항 ① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 및 장비 ① 개인 준비물 : 안전벨트(상.하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧 ② 평가 장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm) 2동, 시스템로프(11mm) 1동, 견인로프(11mm) 1동, 텐덤도르래 4개, 프로트렉션 2개, 쌍도르래 2개, 홀도르래 1개, 그리그리 2개, 쥬마 1개, 베이직 1개, 카라비너40개, 마네킹 등
수평구조 팀별 능력 평가(2번 구조대원2) [제한시간 30분]						항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후 “현장안전” 복창 및 확보물에 자기 확보 실시 * 확보물(지지점)의 위치 및 적정높이, 고정상태					15점
설치	2. 로프발사총 견인로프 통한 2차로프(주 로프) 전달 및 결속 * 2차 로프전달시 두겹 팔자매듭＋옭매듭 후 카라비너 연결 * 평가 목적상 로프의 전달은 “로프 당기세요”를 복창으로 갈음					15점
	3. 당김 장치(시스템 로프) 설치 및 쥬마를 이용 로프 당김 실시 - 쥬마 조작 및 시스템로프 당김 * 안정된 자세 및 당김 동작시 하나! 둘! 복창 * 로프 텐션 적정여부 및 후방 확보물에 말뚝매듭 이용 2차확보 실시 * 자동 확보장비(그리그리)를 이용하여 2차 로프 설치					20점
진입 (2인 도하)	4. 2차 도하 준비 및 도하 실시(2차 도하) ① 1번 구조대원 도하 보조 실시 ② 자기확보 해제 후 도르래 및 등반기를 이용하여 진입장치 설치 후 도하 * “도하준비 끝” 복창 후 도하실시 * 진입장치 설치의 적정성 * 지면에 신체가 닿을 경우 불합격 * 진입장치 미설치의 경우 불합격 ③ 도하가 완료되면 견인로프를 확보물에 고정					20점
진입 (들것 도하)	5. 들것 도하(견인로프를 당겨 도하) 및 들것 안착 * 반대편 3번 구조대원이 “도하준비 끝” 외치면 “도하” 복창후 당김 실시 * 1번 구조대원과 들것을 진입장비에서 분리하여 지상까지 안착					15점
수평구조 (들것 도하)	6. 요구조자를 들것에 고정하고 도하준비 및 수평구조 실시 * 1번 구조대원과 함께 요구조자를 들것에 고정 * 들것을 진입장비에 설치 및 견인로프 연결 * 진입장치 설치의 적정성 여부 * “도하준비 끝” 복창 실시					15점
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
점수합계							100점
□ 소요시간			□ 감점항목
※ 평가자 의견 :

산악구조대 직장훈련 평가표(3번 구조대원)
[산악]계곡 들것 수평구조 [팀별(3인)]				성 명	(서명)
				평 가 관	(서명)
○ 평가개요 ① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수평구조 로프 설치 및 도하 평가를 실시한다. ② 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다. ③ 1차(상단 주) 로프는 사전에 전개된 상태로 실시한다. ○ 평가관 유의사항 ① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 및 장비 ① 개인 준비물 : 안전벨트(상.하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧 ② 평가 장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm) 2동, 시스템로프(11mm) 1동, 견인로프(11mm) 1동, 텐덤도르래 4개, 프로트렉션 2개, 쌍도르래 2개, 홀도르래 1개, 그리그리 2개, 쥬마 1개, 베이직 1개, 카라비너40개, 마네킹 등
수평구조 팀별 능력 평가(3번 구조대원3) [제한시간 30분]						항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후 “현장안전” 복창 및 확보물에 자기 확보 실시 * 확보물(지지점)의 위치 및 적정높이, 고정상태					15점
설치	2. 당김장치(시스템 로프) 제작 * 간접 당김 장치를 이용하여 1/4 이상 도르래 제작 * 직접 당김으로 설치하거나 4:1미만일 경우 불합격					15점
	3. 당김 장치(시스템 로프) 설치 및 쥬마를 이용 로프 당김 실시 - 그리그리 로프 및 시스템로프 당김 * 안정된 자세 및 당김 동작시 하나! 둘! 복창 * 로프 텐션 적정여부 및 후방 확보물에 말뚝매듭 이용 2차확보 실시 * 자동 확보장비(그리그리)를 이용하여 2차 로프 설치					20점
진입 (2인 도하)	4. 도하 보조 및 견인로프 제작 ① 견인로프 제작 (1m 간격으로 나비매듭 및 옳매듭하여 카라비너 장착) ② 2번 구조대원 도하 보조 실시 및 견인로프 연결					20점
진입 (들것 도하)	5. 들것 도하 준비 * 들것을 진입장비 및 로프에 설치하고 견인로프 연결 * 진입장치 설치의 적정성 * “도하준비 끝” 복창 실시 * 진입장치 미설치의 경우 불합격					15점
수평구조 (들것 도하)	6. 수평구조 및 들것 안착(보조자 1명이 들것 지상안착 보조함) * 반대편 2번 구조대원이 “도하준비 끝” 외치면 “도하” 복창후 당김 실시 * 수평구조(견인로프를 끝까지 당김)하여 들것을 지상까지 안착후 종료					15점
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
점수합계							100점
□ 소요시간			□ 감점항목
※ 평가자 의견 :

소방항공대 직장훈련 평가표(1번 조종사)
1. 항공인명구조(중증외상환자)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 헬기 측면에 정돈시킨 후, 환자 처치에 필요한 장비(무전기, 들것, 외상환자 처치세트 등)를 헬기에 적재하고 개인장비 후방 50m 정위치 한다. 평가관의 “임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 조종사, 2번 구조대원, 3번 구급대원 탑승위치 : 1번 조종석, 2번 조종석 뒤, 3번 조종석 뒤 * 보조자는 조종사 1명, 정비사 1명, 현장 보조자 2명으로 한다. ○ 평가관 유의사항 : 평가관은 사전점검 및 임무장비 등 각종 기기조작의 정확성을 확인하고, 안전사고 발생 우려가 있을시 즉시 평가를 중지 시킨다. ○ 준비물 및 장비 : 헬기, 들것, 경추보호대, 척추고정대(KED), 정맥주사세트(N/S 1000cc, 18G 카테터 포함), 기초인명소생가방세트, 부목(철사 또는 알루미늄 부목), 감염관리 장비세트, 마네킨
항공인명구조 능력 평가(1번원 : 조종사)			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 .점검표에 의해 비행전 검사를 실시한다 헬기 외부 및 내부 점검 수행 * 헬기 외부 점검 절차 숙지 및 이해/누락 확인 평가			10점
2. 탑승하여 점검표 준수하여 시동 및 시운전 절차를 호창하면서 실시한다. * 누락 없이 시동 및 시운전 절차 수행 평가			10점
3. 무선교신/지상활주 점검/하버 점검/이륙점 점검을 수행한다 * 누락없이 절차 수행 여부 평가			10점
4. 구조현장 이동/도착하여 고공 및 저공 정찰수행 후 정찰결과 분석내용 팀원에게 브리핑실시(풍향,풍속,접근 및 이탈로, 요구조자 식별, 주변장애물, 민원발생 우려, 주의사항, 기타) * 임무 현장 분석 능력 평가			10점
5. 구조현장 접근 및 대원 하강시 안전사항 확인 호창 및 제자리 비행실시 (호이스트 운용) * 안전사항 재확인 누락 여부/ 안정된 제자리 비행 능력 평가			10점
6. 공중대기 하면거 요구조자 분석 사항(거주지, 부상정도, 연계 이송지, 상태 긴급성, 들것여부, 공역이탈 확인점 변경 등)을 방재센터 와 구조대원과의 원활한 무전교신 수행 실시 * 원활한 무선교신 및 상황 판단 능력 평가			15점
7. 구조현장 재접근 및 안정된 제지리 비행 실시하면서 기내 팀원과의 원활한 소통 실시 (호이스트 운용하여 요구조자 인양, 구조대원 탑승수행) * 원활한 협력을 위한 소통 여부/제자리 비행 안정성 평가			15점
8. 연계이송지로 이동, 접근, 착륙실시(연계이송지 접근시 정찰수행 및 결과 팀원에게 브리핑실시/ 풍향. 풍속, 접근로, 착륙시 대민피해 여부.주변 장애물, 유사시 복행,가타 주의사항 등) * 연계이송지 안전한 접근 및 착륙 여부 평가			10점
9. 연계이송지 이륙 기지복귀비행 수행/센터 및 관제기관에 무전교신 실시 한다 * 안전한 복귀비행 수행여부 평가			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 ◎ 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 ‘0점’ 처리됨

소방항공대 직장훈련 평가표(2번 구조대원)
1. 항공인명구조(중증외상환자)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 헬기 측면에 정돈시킨 후, 환자 처치에 필요한 장비(무전기, 들것, 외상환자 처치세트 등)를 헬기에 적재하고 개인장비 후방 50m 정위치 한다. 평가관의 “임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 조종사, 2번 구조대원, 3번 구급대원 승차위치 : 1번 조종석, 2번 조종석 뒤, 3번 조종석 뒤 * 보조자는 조종사 1명, 정비사 1명, 현장 보조자 2명으로 한다. ○ 평가관 유의사항 : 평가관은 사전점검 및 훈련장비 등 각종 기기조작의 정확성을 확인하고, 안전사고 발생 우려가 있을시 즉시 평가를 중지 시킨다. ○ 준비물 및 장비 : 헬기, 들것, 경추보호대, 척추고정대(KED), 정맥주사세트(N/S 1000cc, 18G 카테터 포함), 기초인명소생가방세트, 부목(철사 또는 알루미늄 부목), 감염관리 장비세트, 마네킨
항공인명구조 능력 평가(2번원 : 구조대원)			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 개인장비(안전벨트 등) 착용 후 탑승한다. * 개인장비 착용 및 탑승위치 적정성			10점
2. 헬기 탑승후 구조장비 확인 및 기내 안전줄 결착 여부 * 이상유무 복창			10점
3. 사고지점이 확인되면 정비사의 수신호에 따라 호이스트 훅크를 안전벨트에 정확히 결착하고 2중 안전고리를 호이스트 손잡이에 결착한 후 기내 안전줄을 제거한다. * 호이스트 훅크 적정성 및 2중 결속 여부			10점
4. 호이스트 훅크와 안전벨트 사이의 팽팽한 장력이 느껴질 때 기체 이탈 자세를 취하고, 하강 준비 완료시 정비사와 수신호 교환후 하강한다. * 기체 이탈 및 하강 자세의 안정성 여부			10점
5. 지면에 착지후 안전한 자세를 갖추고 호이스트 훅크를 분리하고, 정비사와 수신호를 통해 호이스트를 올리고 들것을 내린다 * 정비사와의 수신호 적정성 여부			10점
6. 하지의 골절처치(부목고정) 및 척추고정대에 고정한다. * 부목적용의 적정성, 환자 움직임 최소화			15점
7. 요구조자를 들것으로 옮긴다음 고정용 안전고리 및 회전방지용 로프를 결속 후 무전으로 헬기를 진입시킨다. * 장비 적용 적정성 및 무전 용어			10점
8. 들것 2중 결속후 수신호로 상승시키며, 회전방지용 로프 사용하여 들것의 움직임을 최소화하며 헬기 안으로 적절히 진입을 유도한다. * 숙련도			15점
9. 사용한 장비 및 요구조자 개인물품을 챙기고 호이스트를 이용하여 헬기로 진입한다. 헬기 착륙후 평가관에게 「구조완료」보고하며, 평가관은 개인복장을 점검한다.			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 ◎ 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 ‘0점’ 처리됨

소방항공대 직장훈련 평가표(3번 구급대원)
1. 항공인명구조(중증외상환자)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 : 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 헬기 측면에 정돈시킨 후, 환자 처치에 필요한 장비(무전기, 들것, 외상환자 처치세트 등)를 헬기에 적재하고 개인장비 후방 50m 정위치 한다. 평가관의 “임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다. * 임무복창 : 1번 조종사, 2번 구조대원, 3번 구급대원 승차위치 : 1번 조종석, 2번 조종석 뒤, 3번 조종석 뒤 * 보조자는 조종사 1명, 정비사 1명, 현장 보조자 2명으로 한다. ○ 평가관 유의사항 : 평가관은 사전점검 및 훈련장비 등 각종 기기조작의 정확성을 확인하고, 안전사고 발생 우려가 있을시 즉시 평가를 중지 시킨다. ○ 준비물 및 장비 : 헬기, 들것, 경추보호대, 척추고정대(KED), 정맥주사세트(N/S 1000cc, 18G 카테터 포함), 기초인명소생가방세트, 부목(철사 또는 알루미늄 부목), 감염관리 장비세트, 마네킨
항공인명구조 능력 평가(3번원 : 구급대원)			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’복창하고 개인장비(안전벨트 등) 착용 후 탑승한다. * 개인장비 착용 및 탑승위치 적정성			10점
2. 헬기 탑승후 구급장비 확인 및 기내 안전줄 결착 여부 * 이상유무 복창			10점
3. 사고지점이 확인되면 정비사의 수신호에 따라 호이스트 훅크를 안전벨트에 정확히 결착하고 2중 안전고리를 호이스트 손잡이에 결착한 후 기내 안전줄을 제거한다. * 호이스트 훅크 적정성 및 2중 결속 여부			10점
4. 호이스트 훅크와 안전벨트 사이의 팽팽한 장력이 느껴질 때 기체 이탈 자세를 취하고, 하강 준비 완료시 정비사와 수신호 교환후 하강한다. * 기체 이탈 및 하강 자세의 안정성 여부			10점
5. 지면에 착지후 안전한 자세를 갖추고 호이스트 훅크를 분리하고, 정비사와 수신호를 통해 호이스트를 올린 후 사고현장으로 이동한다. * 정비사와의 수신호 적정성 여부			10점
6. 환자 1차평가 및 2차평가 실시한다.(경추보호대 착용, 혈압 80/60 복창) * V/S 측정 및 2차평가 적정성 및 복창 여부			15점
7. 정맥로 확보에 필요한 물품을 확인 및 수액준비 후 IV를 실시한다. * 무균술 적용 및 IV 성공 여부, 숙련도 평가			15점
8. 구조대원과 척추고정판 및 들것에 요구조자 고정후 호이스트를 이용하여 헬기에 진입후 들것이 올라오면 정비사와 함께 헬기안으로 이동시킨다 * 구조대원 및 정비사와의 협력(파트너십) 숙련도 평가			10점
9. 헬기 착륙전까지 지속적인 1,2차평가 실시하고, 착륙후 평가관에게 「구조완료」보고하며, 평가관은 개인복장을 점검한다.			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 ◎ 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 ‘0점’ 처리됨

수난구조대 직장훈련 평가표(1번 항해사)
가반식펌프 조작 화재진압(3인)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 가반식펌프 조작 화재진압 훈련은 한강 내 선박 및 수상시설물 내에서 발생한 화재의 대응능력강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인 및 팀 조작 ‧ 화재진압능력과 대원, 장비안전관리 사항의 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인장비착용 → 장비점검 → 장비기동 → 급후진 → 접안 ○ 평가관 유의사항 1. 장비조작훈련 평가는 제한시간 없음 2. 평가관은 사전점검, 전체적인 구조보트 운항술 등 장비조작의 정확성을 확인한다. 3. 매 훈련 행동개시전, 종료 후 복명은 반드시 이행하여야 한다. ○ 준비물 및 장비 : 구조보트 1척, 구명동의, 요구조자(부이) ○ 평가대상 : 수난구조대원(일반, 특수, 항공구조대원 제외) ○ 훈련지휘 : 수난구조대장 또는 지대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (구명동의)			10점
2. 구조보트 운항전 점검사항 위반 (선체점검,기관점검,의장품점검,조종석점검)			10점
3. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 하지 않는 경우			10점
4. 단계별 속도전환레버를 작동하지 않는 경우			10점
5. 구보조트 운항시 활주상태 유지하지 않는 경우(rpm3,500이상)			10점
6. 활주상태에서 적당한 선체의 트림(TRIM)을 사용하지 않는 경우			10점
7. 구조보트 화점 접근시 안전하게 접근하지 않는 경우			10점
8. 엔진중립 후진 때 후방을 보면서 운항하지 않는 경우			10점
9. 풍파 및 급 회진시 보통 때보다 속력을 낮추어 운항하지 않는 경우			10점
10. 바지선 접안시 안전하게 접안하지 않는 경우			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

수난구조대 직장훈련 평가표(2번 조작원)
가반식펌프 조작 화재진압(3인)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 가반식펌프 조작 화재진압 훈련은 한강 내 선박 및 수상시설물 내에서 발생한 화재의 대응능력강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인 및 팀 조작 ‧ 화재진압능력과 대원, 장비안전관리 사항의 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인장비착용 → 작동준비 → 엔진시동 → 물의 흡입과 방수 → 방수중지 → 엔진정지 → 점검보고 ○ 평가관 유의사항 1. 장비조작훈련 평가는 제한시간은 없음. 2. 평가관은 개인장비착용상태, 장비점검, 장비기동 순서의 정확성을 확인한다. 3. 매 훈련 종료 후 가반식펌프의 작동준비상태를 확인하여 다음순서로 진행한다. ○ 준비물 및 장비 : 가반식펌프, 방화복, 구명동의, ○ 평가대상 : 수난구조대원(일반, 특수, 항공구조대원 제외) ○ 훈련지휘 : 수난구조대장 또는 지대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’ 복창하고 방화복을 착용하고 승차 후 구명동의를 착용한다. *개인장비착용 적정성			10점
2. 가반식펌프 작동 전 상태를 점검한다 (연료와 엔진오일, 오일조절기, 배수콕크, 방수밸브, 엔진과열방지센서장치) *작동준비 확인			15점
3. 흡수관을 공구를 사용하여 연결한다.*공구사용 확인			10점
4. 엔진시동 순서에 맞게 시동한다. (스타트 모터에 의해 시동) *연료콕크→스로틀조작→메인스위치→시동			10점
5. 스타트 모터가 작동하지 않으면 시동로프로 시동한다. (시동로프를 사용하여 시동) *소방펌프는 발로 고정한다.			10점
6. 물의 흡입 및 방수 상태를 유지 한다. *진공펌프, 방수밸브조작			10점
7. 조작순서에 맞게 정지한다.(스로틀조작, 방수밸브, 메인스위치 OFF, 연료콕크 잠근다, 배수 후 배수콕크 잠근다.) *조작의 적정성			15점
8. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 복창한다.			10점
9. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

수난구조대 직장훈련 평가표(3번 관창수)
가반식펌프 조작 화재진압(3인)	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 가반식펌프 조작 화재진압 훈련은 한강 내 선박 및 수상시설물 내에서 발생한 화재의 대응능력강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인 및 팀 조작 ‧ 화재진압능력과 대원, 장비안전관리 사항의 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인장비착용 → 소방호스 전개 및 관창결합 → 방수 → 철수 ○ 평가관 유의사항 1. 장비조작훈련 평가는 제한시간은 없음 2. 평가관은 개인장비착용상태, 소방호스전개, 방수자세의 정확성을 확인한다. 3. 훈련 종료 후 소방호스 철수의 적정성을 확인한다. ○ 준비물 및 장비 : 방화복, 소방호스(40mm 2본), 관창(40mm), 도끼, 공기호흡기 ○ 평가대상 : 수난구조대원(일반, 특수, 항공구조대원 제외) ○ 훈련지휘 : 수난구조대장 또는 지대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 ‘실시’ 복창하고 방화복을 착용하고 승차 후 구명동의를 착용한다. *개인장비착용(방화복, 공기호흡기) 적정성			10점
2. 보트에서 공기호흡기를 착용(양압) 하여 항해사의 지시에 의해 개인장비 및 공기호흡기를 점검한후 임무를 실시한다. * 현장확인, 지시에 의한 이상유무 복창			15점
3. 가반식펌프 방수구에 소방호스를 결합한후 보트에서 하선하여 파괴장비 (도끼),관창 휴대하여 접은 소방호스 전개한다. * 파괴장비(도끼) 및 관창 휴대, 호스결합의 적정성			15점
4. 관창을 파지하고 방수지점으로 이동하여 관창을 결합하여 방수를 실시한다. * 관창결합, 방수지시 및 주수			15점
5. 주수를 중지하고 ‘방수중지’지시한다. (소방호스의 압력을 제거 한 후 관창을 내려놓는다.) * 주수중지, 방수중지, 압력제거			10점
6. 「철수」라는 복창과 함께 소방호스 철수 후 보트 앞 정위치 한다. * 소방호스 철수의 적정성			10점
7. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 복창한다.			15점
8+. 평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.			10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

특수구조대 직장훈련 평가표(1번 조작원)
유압장비 조작 (팀별3인)	성 명
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 유압장비 조작훈련은 인명구조 및 장애물 제거 등 도시탐색구조에 필요한 인명구조 역량강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인의 구조장비 조작능력과 대원, 장비안전관리 사항을 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인안전장비 착용 →장비점검 → 엔진시동→ 엔진작동 → 장비철수 ○ 평가관 유의사항 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을 시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 : 방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보안경 ○ 평가장비 : 엔진펌프(대형) + 호스릴(2개), 콘크리트 체인톱 ○ 평가방법 : 1번: 엔진조작, 2번:장비작동 및 결합 3번: 장비작동 및 결합보조
장비조작 능력 평가(팀전체) [제한시간 없음]				항목 점수		평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보호안경)				10점
2.유압엔진펌프 작동 전 상태를 점검한 후 “이상없음“ 복창 (연료와 엔진오일, 유압오일, 파손확인) *작동준비 확인				10점
3. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 하지 않는 경우				10점
4. 현장안전확인 후 순서에 맞게 시동하고 “시동완료“복창(초크조작→유압레버off→시동)				10점
5. 엔진펌프 시동이 걸리않은 경우(시동불량, 작동중 꺼짐)				10점
6. 장비 조작간 뛰거나, 넘어지는 등 개인 안전관리 위반				10점
7. 엔진 작동상태 유지 및 유압레버 조작. *rpm유지 및 유압레버조작				10점
8. 조작순서에 맞게 정지한다.(유압레버, 메인스위치 OFF,) *조작의 적정성				10점
9. “철수”명령 복창 후 반드시 엔진을 정지 시키지 않고 경우 철수하는 경우				10점
10. 지휘자의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 지휘관은 개인복장을 점검한다.				10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 항목점수와 관계없이 “0점” 처리됨

특수구조대 직장훈련 평가표(2번 조작원)
유압장비 조작 (팀별3인)	성 명
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 유압장비 조작훈련은 인명구조 및 장애물 제거 등 도시탐색구조에 필요한 인명구조 역량강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인의 구조장비 조작능력과 대원, 장비안전관리 사항을 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인안전장비 착용 →장비점검 → 장비결합→ 장비작동 → 장비철수 ○ 평가관 유의사항 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을 시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 : 방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보안경 ○ 평가장비 : 엔진펌프(대형) + 호스릴(2개), 콘크리트 체인톱 ○ 평가방법 : 1번: 엔진조작, 2번:장비작동 및 결합 3번: 장비작동 및 결합보조
장비조작 능력 평가(팀전체) [제한시간 없음]				항목 점수		평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보호안경)				10점
2. 콘크리트 체인톱 상태를 점검한 후 “이상없음“ 복창 (커플링 점검, 체인톱 날 마모 및 파손확인) *작동준비 확인				10점
3. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 하지 않는 경우				10점
4. 3번 조작원과 함께 장비결합 후 “결합완료” 복창( 유압호스 커플링 미결합				10점
5. 모의 절단 작업을 실시하지 않는 경우(2-3회 실시)				10점
6. 구조대원이 뛰거나, 넘어지는 등 개인 안전관리 위반				10점
7. 체인톱 조작간 자세불량 및 조작 미숙(앞굽이 자세, 반동에 미끌림)				10점
8. 작동종료 후 작동이 완전히 멈춘 후 정지(작동간 이동금지)				10점
9. “철수”명령 복창 후 반드시 엔진을 정지 시키지 않고 경우 철수하는 경우				10점
10. 지휘자의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 지휘관은 개인복장을 점검한다.				10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 항목점수와 관계없이 “0점” 처리됨

특수구조대 직장훈련 평가표(3번 조작원)
유압장비 조작 (팀별3인)	성 명
	평 가 관	(서명)
○평가개요 본 유압장비 조작훈련은 인명구조 및 장애물 제거 등 도시탐색구조에 필요한 인명구조 역량강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인의 구조장비 조작능력과 대원, 장비안전관리 사항을 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인안전장비 착용 →장비점검 → 장비결합→ 장비작동 → 장비철수 ○ 평가관 유의사항 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을 시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 : 방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보안경 ○ 평가장비 : 엔진펌프(대형) + 호스릴(2개), 콘크리트 체인톱 ○ 평가방법 : 1번: 엔진조작, 2번:장비작동 및 결합 3번: 장비작동 및 결합보조
장비조작 능력 평가(팀전체) [제한시간 없음]				항목 점수		평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (방화복 상의, 안전장갑, 구조헬멧, 보호안경)				10점
2. 유압호스 상태를 점검한 후 “이상없음“ 복창 (커플링 점검 및 호스 파손확인) *작동준비 확인				10점
3. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 하지 않는 경우				10점
4. 2번 조작원을 보조하여 장비결합 후 “결합완료“ 복창( 유압호스 커플링 미결합)				10점
5. 모의 절단 작업간 3번조작원 보조임무 수행(작업간 유압호스이동)				10점
6. 구조대원이 뛰거나, 넘어지는 등 개인 안전관리 위반				10점
7. 2번 조작원 보조 미숙(커플링 빠짐, 유압호스 장애물 걸림)				10점
8. 작동종료 후 작동이 완전히 멈춘 후 정지(작동간 이동금지)				10점
9. “철수”명령 복창 후 반드시 엔진을 정지 시키지 않고 경우 철수하는 경우				10점
10. 지휘자의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 지휘관은 개인복장을 점검한다.				10점
점수합계			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 항목점수와 관계없이 “0점” 처리됨