동물탈출방지 휀스 설치사업 공사용자재(금속재울타리)

직접구매 예외품목 협의

2014. 08

서 울 대 공 원

□ 공사개요

○ 공사명 : 동물탈출방지 휀스설치사업

○ 공사규모 : 서울대공원 관리도로 외곽부 약 5.0km

○ 공사기간 : 2014년 08월 ~ 2014년 12월(예정)

□ 설치규모(동물탈출방지 휀스)

구 분	규 격	단위	수 량	비 고
휀스A	H3.5XW3.0	경간	1,131
휀스B	H2.5XW3.0	경간	254
휀스C	H2.5XW3.0	경간	9
주주포스트A	H3.5	개소	251
주주포스트B	H2.5	개소	26
휀스A,B 연결포스트	H3.5	개소	10
포획울타리	H3.5XW2.0	경간	160

□ [금속] 직접구매 자재 예외 협의 품목 – YL형울타리

No	제품군	세부류		세부분류		비 고
	제품명	세	품명	세부	세부품명
1	금속울타리용철물	30152001	금속재울타리	3015200103	YL형울타리

□ 주요품목별 직접구매 예외 요청 사유

○ (적용근거) 중소기업제품공공구매제도 운영요령 제22조2의 제1항 제3호 다, 바항.

다. 공사용자재 직접구매시 공사의 품질 확보가 곤란하거나 공사비용이 증가할 것으로 예상 되는 경우

바. 기타 불가피한 사유로 공사용 자재 직접구매가 어려운 경우

○ 적용 예외 요청사유

No	제품명	세부품명	예외요청사유
1	금속 울타리용 철물	YL형 울타리	• 동물탈출방지 울타리의 설치 목적은 호랑이 등 대형 맹수류 탈출시 방문객 및 관리자의 인명피해를 방지하고 동물원 외부로의 탈출을 차단할 수 있는 안전한 울타리를 설치하는데 있음. • 외부전문가 자문회의(1,2,3차) 결과, 울타리망의 인장강도는 1200N/㎟이상의 자재사용 등 대형 맹수류의 탈출 방지에 적합한 자재를 선정하였음 - 국내산 와이어(철선)로 제작된 망의 인장강도는 400N/㎟내외로 대형동물의 큰 힘을 지탱하기에 어려움이 있다는 전문가 등의 의견에 따라 1200N/㎟이상의 와이어(철선)로 제작된 수입 강선망을 설계에 반영함 • 울타리의 구조적 안전성 확보를 위해 주주(구조용 강관)와 주주포스트(H형강)을 설치함 • 대상지의 지형 및 동물사 특성에 맞는 울타리 높이 조절(H3.5m, H2.5m)로 동물탈출방지 능동적 대처 및 경관성 확보 • 위 사항과 같이 국내산 철선망으로 제작된 울타리망은 서울대공원에서 요구하는 구조적 안전성을 충족할 수 없어 수입 강선망 등으로 제작된 울타리를 설계 반영한 사항임 • 또한, 본 울타리는 1경간이 셋팅된 완제품 형태가 아니고 전문가 구조검토 결과에 따라 최대 성능을 발휘하도록 특성에 맞는 각각의 강선망, 연결클립, 주주 등 부속자재들을 현장여건에 맞게 가공 제작 설치하는 것으로, • 울타리 성능에 직접 영향을 미치는 전문 부속자재(수입자재포함)의 직접구매가 어렵고, 자재의 특성과 동물원 특수성에 따른 시공상 품질확보가 어려우며, 시공후 유지관리시 하자 책임에 대한 분쟁의 소지가 있음