관리번호

2023-77

발주기관

서울물재생시설공단

탄천센터

요청일자

’23.11.23.

사 업 명

탄천수계 탄천우안 차집관로 교체공사

사업개요

- 총공사비 : 9,752백만원

· 도급비 452백만원, 관급비 84백만원, 이전비 5백만원

- 공사기간 : 2023.12.~2025.12.

- 공사내용 : D1,500~1,650mm, L=979.8m

입찰자격

(발주기관요청)

- 종합 : 토목공사업(토목건축공사업)

- 전문 : 지반조성포장공사업, 상하수도설비공사업, 조경식재시설물공사업

<발주부서 직접시공 공종지정 검증위원회 개최 결과>

○ 직접시공 대상공종 지정

공종	공사비(천원)	비율(%)	비고
토공사	240,258	4.46%	직접시공
관로공사	319,439	5.93%
구조물공사	29,728	0.55%
가시설공사	2,870,138	53.26%	직접시공
포장공사	38,813	0.72%	직접시공
부대공사	214,939	3.99%
부대공사 중 물막이공사	1,037,031	19.24%
부대공사 중 조경공사	460,189	8.54%
사급자재비	134,414	2.49%
총괄부대공사	43,958	0.82%
합계	5,388,907	100%

※ 금액단위: 천원 / 비율 = (공종별 직접공사비/직접공사비 총계)×100%

○ 위원회 주요의견

- 본 공사는 차집관로 교체 공사로 토공, 가시설공, 물막이 및 물돌리기 공사 등 여러 공정으로 이루어진 공사로 하자구분이 불분명함

1. 검토 결과 : 입찰공고 시 아래사항 검토 후 발주

○ 안전관리비는 낙찰률 적용받지 않도록 경비 항목으로 공사원가에 반영하고, 공사 발주시 낙찰률 미적용 내용을 입찰공고문에 명시(공정하고 안전한 건설환경 제고방안 시행 알림 건설혁신과-2740호(2022.2.28.)

○ 고용개선지원비는 매뉴얼에 따라 적정 설계반영 및 정산 철저(참조 ‘고용개선지원비 공사원가 반영 및 집행매뉴얼’ 건설혁신과-638호(2023.1.13.)

- 매뉴얼(Ver_5.2)에 따라 주휴수당 원가반영 비율 등 설계산출식 재검토

2. 참고사항

○ 종합공사로 발주 시 원수급자가 직접시공 해야 할 공종을 지정하여 입찰공고문에 명시(직접시공 비율 50% 이상)(직접시공 확대 등을 통한 하도급 풍토 개선방안 시행 알림 건설혁신과-25327호(2022.7.1.)

○ 발주자는 전문건설사업자가 종합공사 입찰에 참여하는 경우 입찰참가 등록 마감일까지 해당 공사를 시공하는 업종의 등록기준을 갖추고 이를 시공 중 유지하는 조건과 등록기준 구비에 관한 절차 및 방법을 입찰공고문에 반영하고, 서류조사 및 현장조사 등을 통해 해당 건설업종의 등록기준 충족 여부 확인[건설공사 발주 세부기준(국토교통부 고시) 제11조]

○ 발주시 ‘직접시공 확대 등을 통한 하도급 풍토 개선방안’ 제도의 취지에 맞게 하도급 제한을 통한 도급자 직접 시공을 적극 시행토록 조치 바람(‘직접시공 확대 등을 통한 하도급 풍토 개선방안 시행 알림’ 건설혁신과-25327호(2022.7.1.)

○ 서울시 건설정보관리시스템(One-PMIS) 및 전자인력단말기를 사용하여 투명한 인력관리 등 현장관리 철저

「직접시공 공종분리 검증위원회」결과 검토 의견서