진도 여객선 침몰사고현장 항공수색 계획 및 안전대책

119특수구조단 소방항공대

진도 여객선 침몰사고현장 항공수색 계획 및 안전대책

진도 여객선 세월호 침몰 사고현장 소방헬기 항공수색함에 있어 철저한 항공안전 관리로 임무수행에 만전을 기하고자 수립한 안전 대책임

Ⅰ		개 요

기    간 : 2014. 5. 21.(수) ~ 5. 25.(일)

비행경로 : 김포→청양→김제→함평→영암→진도(팽목항)→광주공항

목    적 : 진도 여객선 세월호 침몰사고 소방헬기 항공수색

탑승인원 : 소방항공대 6명(조종사3, 정비사1, 구조,구급대원2)

기종/호기 : AS365N2 / 서울002호기

계류장소 : 광주공항

Ⅱ		세부비행계획

일자	임무	탑승인원(6명)			비 고
		조종사	정비사	구조대원
5. 21.(수)	항공기 이 동	김성재 이대진 박기태	김창호	오세종 오창훈	▶이동소요시간 김포→영암 :1시간30분 영암→진도 :30분 진도→광주 :30분 ※연료보급:영암산림관리소
5. 22.(목) ~ 5. 24.(토)	항 공 수 색
5. 25.(일)	복 귀

일자별 임무편성

비행경로

항공기 이동 : 김포→청양→김제→함평→영암→진도(팽목항)→광주공항

항공수색 : 광주공항→진도(팽목항)→임무지역→광주공항

항공기 복귀 : 광주공항→김제→청양→김포공항

비행속도 / 고도

항공기 이동/복귀 : 100∼130KTS / 1000FT~2000FT이하

항공수색 : 50∼60KTS / 400FT~500FT이하

임무주파수

항공기 이동/복귀 : VHF 125.1Mhz. 125.3Mhz / 공항관제주파수

항공수색 : VHF 123.1Mhz. 130.125Mhz

Ⅲ		안전대책

준비단계

- NOTAM 확인

- 이륙 및 임무지역 기상파악

- 비행계획 제출 및 확인

- 임무브리핑 실시 (5.20 10:00~11:00)

비행중 안전준수사항 주지

제반 비행관련 정보 확인 및 전파

임무특성 관련 연료량 및 이륙중량 확인

승무원 건강상태 확인

- 항공기 내․외부 점검실시(기체 및 전자.통신장비)

- 기상 급․돌변 시 대체착륙장 선정

- 연료보급 협조(영암산림항공관리소, 광주공항)

- 광주공항 PPR(사전인가) 요청 / 완료

실시단계

- 공중기상 파악 (풍향. 풍속. 운고 및 공중시정)

- 해당 통제/관제기관 관제절차 준수

- 해당 관제주파수 모니터 철저

- 비행절차 및 규정 / 항공기 운영제원 준수

- 비행중 육주경계 철저(육지↔섬 고압선 주의)

- 승무원간 정확한 의사소통

- 항공수색 임무구역(1, 2, 3, 4구역)준수

- 광주공항 입출항절차 준수

비행 후 단계(디 브리핑)

- 항공기 및 장비 이상유무 확인

- 항공수색 시 안전저해요소 여부 확인

- 임무종료 보고 및 각종 기록일지 작성

안전교육

- 제반 안전관리수칙 준수

- 현장 사전 위험요인 확인 및 경계 철저

- 승무원 컨디션 및 건강관리 유지

- 육체적 정신적 피로 예방으로 실수유발 방지

- 우발사태 대비 각 구성원의 예상 수행임무 분담

항공대장 안전지시사항

- 항공기 점검 및 표준절차의 준수

- 타성에 의한 비행조작 금지

- 무리한 비행 회피/ 대민피해 방지

기타 안전사항

항공대 운영규칙 제3장 「항공기의 안전운항 및 관리」절차준수

- 비행금지구역 회피(영광 원자력발전소)

- 항로상 비행장 관제공역 절차준수

비행안전책임관 : 기장