사양 및 규격서
품 명 (모델명)	연기투시렌턴(B-100) 충전베터리	제조사 (제조국)	㈜우림산업 (대한민국)
참고그림
용 도	◇ 화재 및 구조현장에서 시계확보를 위한 LED렌턴(NH-100)용 충전배터리.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 • 모 델 : B-100 • 종 류 : 리튬이온 충전식 배터리 • 전 압 : DC 7.2V / 2600mAh • 충 전 셀 : 삼성 또는 엘지 리튬이온 • KC 안전인증 승인제품 • MADE IN KOREA 제품 ◇ 주 요 구 성 • 충전배터리, 렌턴연결부, 교체용볼트, 교체용렌치
비 고	◇ 시장조사 단가 : 55,000원(부가세포함)

사양 및 규격서
품 명 (모델명)	탐조등 (MS-LLA120-L) 예비베터리	제조사 (제조국)	(주)무선테크원 (대한민국)
참고그림
용 도	◇ 화재 및 구조현장에서 시계확보를 위한 탐조등 (MS-LLA120-L) 충전배터리
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 • 종 류 : 리튬이온 충전식 배터리 • 전 압 : DC 7.4V / 2200mAh • 사용시간 : 2시간~4시간
비 고	◇ 시장조사 단가 : 66,000(부가세포함)

사양 및 규격서
품 명 (모델명)	탐조등 (WS-LC12RW) 예비베터리	제조사 (제조국)	(주)무선테크원 (대한민국)
참고그림
용 도	◇ 화재 및 구조현장에서 시계확보를 위한 탐조등 (WS-LC12RW) 충전배터리
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 • 종 류 : 리튬이온 충전식 배터리 • 전 압 : DC 7.4V / 2200mAh • 사용시간 : 2시간~4시간
비 고	◇ 시장조사 단가 : 66,000(부가세포함)