시민생활사박물관 진열장 제작‧설치

과 업 요청 서

2018. 2.

문화본부

박물관과

시민생활사박물관 진열장 제작‧설치

과 업 요 청 서

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명: 시민생활사박물관 진열장 제작‧설치

2. 위  치: 서울시청 박물관과

3. 사업목적

시민생활사박물관 건립과 관련 개관홍보 로비전시 및 박물관 전시 유물전시에 활용하기 위한 독립형 시스템 진열장을 제작하여, 유물을 보다 안전하고 효율적으로 전시할 수 있도록 하고자 함

4. 사업기간: 계약일로부터 2018. 2. 23일까지

5. 사업내용: 1면 진열장전시부스 (L500xD500xH500) 3대

1면 진열장전시부스 (L500xD500xH100) 2대

이동식 전시대(L1500xD500xH800) 1대

Ⅱ. 사업 세부내용

1. 사업 내용

1) 내용: 1면 진열장전시부스 제작‧설치

2) 규격 및 수량 : 전시부스 L500xD500xH500 (㎜) 3대

전시부스 L500xD500xH1,000 (㎜) 2대

전시대   L1,500xD500xH800 (㎜) 1대

3) 개폐방식: 전면유리 경첩개폐

4) 유리사양: THK=5MM 강화유리

5) 조명사양: 측부 LED 전반조명

6) 보안: LOCK SET장치

7) 내부마감 : 기본도장 및 배면 타공판

Ⅲ. 진열장전시부스의 주요 기능

1. 전시기능

1) 전시품 및 유물 등을 전시․보관하는 진열수단은  내구성, 내후성,  내습성 등의 조건들을 만족시켜야 한다.

2) 진열장전시부스 규격, 규조, 자재의 표준화를 통해 전시관의 전시연출 이미지를 계승․발전할 수 있도록 가능한 범위에서 조립식 구조로 한다.

2. 방도 기능

1) 방도성이 우수한 잠금장치를 사용하며 운용할 수 있는 구조를 갖추도록 한다.

3. 열화방지 기능

1) 금속제질로 제작하여 전시물의 물리적□화학적□생물학적 열화를 최소화한다.

2) LED 조명장치와 퇴색방지용 조명을 설치하여 전시물의 변색 또는 퇴색을 방지한다.

3) 진열장에 사용하는 접착제, 본딩제는 전시물에 화학적 열화를 일으키지 않아 야 하며, 완전 경화 시 진열장의 형태를 유지하는 구조물로서 안전한 강도를 유지할 수 있어야 한다.

Ⅳ. 진열장전시부스 의 구성 및 제작 방침

1면 진열장전시부스는 전면부는 유리, 측면,배면부는 금속제질로만 구성되며, 하부또한 금속제질로 마감된 것이다.

1. 전시부의 구성 및 세부제작방침

1) 전시부의 유리는 전시물의 보호을 위하여 강화유리로 구성한다.

2) 바닥 및 내부마감은 도장마감한다.

3) 도장은 전시효과를 고려하여 그 색상, 시공방법을 선정한다.

4) 전시부를 구성하는 유리, 바닥판은 공기의 흐름을 통하여 전시물의 훼손에 중요한 영향을 끼칠 수 있는 환경요소를 차단하여야 한다.

5) 전시부 자재구성 및 마감

가. 전면부,측면부,배면부 :전면부-T5mm 강화유리마감.

측면부,배면부-T1.2mm 갈바 위 우레탄도장 마감.

나. 전시바닥판 : T1.2mm 갈바 위 우레탄도장 마감.

다. 기밀용 가스켓 : AIR TUBE GASKET(실리콘)

라. 잠금장치 : HOCK KEY

마. 접착제 : 유리 및 금속 부착용 특수접착제, 무초산 실란트

2. 하부장의 구성 및 제작방침

1) 하부장은 전시부 구성재의 하중 및 하부장 자체 하중을 바닥면에 안정적으로 분산시켜 버티는 기능을 하는 구조재와 외관상의 디자인을 고려한 마감재로 구분된다.

2) 전시부와 접하는 프레임은 열처리 도장으로 마감된 것이어야 한다.

3) 프레임은 구성상 하부장에 속하나 그 일부가 전시부와 접하는 면이 존재하는 바, 전시부 보존 환경에 상당한 영향을 끼치므로 유리와 유리, 유리와 프레임의 접착은 경화 시 유해물질이 방출되지 않는 것으로 충분한 내구성, 내습성, 내화학성이 있는 물성의 것을 사용하여야 한다.

4) 본딩 작업 시에는 외부공기의 유입방지를 위해 빈틈이 없을 것이며, 접착면의 색상이 일정하며 불순물이 삽입되지 않도록 한다.

5) 프레임은 유리를 끼우는 데 적합한 단면구조를 갖춘 것으로 가공성 및 내구성, 내부식성이 우수한 재질의 것으로 지정색 에폭시도장 마감토록 하고 기밀용 AIR TUBE GASKET 또는 SPONGE GASKET을 취부할 수 있는 구조를 갖도록 한다.

6) 구조재는 진열장전시부스의 고정 및 이동 시에도 진열장의 전체 형태를 안정적으로 유지할 수 있는 구조틀로 제작되어야 한다.

7) 이동식 전시대 전체 수평을 조절할 수 있는 조절좌를 취부하는데 진열장의 안정성을 고려하여 배열한다.

8) 하부장 자재구성 및 마감

가. 구조틀 및 마감 : ST‘L PLATE THK=1.2mm /분체소부 도장

나. 점검도어 : ST'L PLATE THK 1.2mm / 분체소부 도장마감

다. 프레임 : ST'L PLATE THK 1.2mm / 분체소부 도장마감

라. 경첩 : 숨은경첩

3. 밀폐장치

1) 급격한 온도, 습도의 변화는 문화유물의 형태변형, 강도저하, 변색, 변질과 같은 열화현상을 촉진시키는 중요한 열화요인이므로 진열 공간 내부의 온습도가 급변하지 않도록 제작해야 한다.

2) 진열장은 진열공간과 외부공간 사이에 공기 유입이 발생치 않는 밀폐형으로  제작해야 한다.

3) 조습제 박스가 설치되는 경우 진열공간과 연통되어 원활한 조습작용이 이루어질 수 있도록 제작하는 동시에 외부의 공기가 유입되지 않는 밀폐구조를 갖도록 한다.

4. 개폐시스템

1) 전면유리는 개폐을 위해 유리와  금속후레임을 신축이 없는 특수접착제에 의해 직접 본딩하여 설치한다. 특수접착제는 전면유리의 하중을 충분히 지지할 수 있는 것으로 하여야한다.

2) 본 진열장의 개폐방식은 경첩을 이용한 스윙개폐방식으로 한다.

5. 유리

1) 진열장전시부스의 유리는 평활도와 보안 및 강도를 위해 강화유리를 사용하며 하중을 하부에 전달하는 구조적 기능을 고려하여 크기와 두께를 선택하여야 한다.

2) 진열장전시부스에 사용하는 강화유리는 전시부스하중을 고려해 두께을 선정해야 한다.

6. 조명장치

1) 일반사항

- 진열장전시부스에 사용하는 조명장치에서 방출되는 자외선, 열선을 차단하여 변색, 변질, 박리와 같은 열화현상을 방지토록 한다.

2) 상부 LED BAR (형광등타입) 조명장치 - (색온도 3000~4000K)

- LED BAR 조명장치는 확산조명의 효과를 구현을 목적으로 사용토록 하고 LED램프가 관람자의 시선에 노출되어 눈부심을 유발하지 않는 구조로 설치되어야 한다.

7. 전시부 내부 마감재

1) 진열장전시부스 내부의 바닥마감은 우레탄 락카도장을 하여야 한다.

Ⅴ. 기타 사항

1. 진열장전시부스 제작과 관련한 모든 사항은 발주처와 사전에 협의하여 추진한다. 기타 명기되지 않은 부분은 발주처와 협의하여 진행한다.

2. 진열장전시부스 제작 목적에 부합하지 않거나 사업수행 능력이 없다고 판단될 경우, 또는 계약조건과 지시사항을 성실히 이행하지 않을 경우에는 발주처가 계약을 해지할 수 있다.

3. 제작자는 진열장전시부스 제작에 따른 보안대책을 수립해야 하며, 제작과 관련한 제반 성과품은 납품이전에 발주처 허가 없이 임의로 유출해서는 안 된다.

4. 진열장전시부스 제작과 관련한 모든 서류 및 자료는 본 과업 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 발주처의 사전 승인 없이 타인이나 다른 기관에 제공 또는 대여할 수 없다.