상반기 집중점검 의견서

시설물명 : 샛강다리교

점검일시 : 2015. 5. 21(목)

위 치	점검 결과	조치의견 및 보수보강 방안제시	비 고
수직케이블(백스테이케이블)	여의도측 수직케이블 중 좌측최외측부 1개는 케이블 인장단 하부 고정클램프가 풀려내려와 있었고, 우측 최외측부 1개는 타 3개보다 이완되어 있는 상태임.	케이블이 이완되어 있는 상태로 보임. 인장단의 클램프가 풀어질 수 있는 구조인지는 확인할 수 없지만 케이블 이완의 원인 파악을 위하여 케이블장력 측정이 요구됨.
사방향 케이블	경사케이블의 상태는 육안 및 흔들림으로 이완을 확인할 수 없으나 상태파악이 필요함	수직케이블의 이완이 발생된 것으로 보아 경사케이블의 장력도 변동이 있을 것으로 보이므로 전 케이블의 장력측정시험을 건의함.
여의도측 수직케이블 하부 거더 출입부	교각으로 내려가는거더 출입구의 사다리부위는 상단에서 사다라 계단까지가 오픈되어있어 내려갈 때 추락위험이 있으니 점검사다리 상단에 안전보조재 설치가 필요함	거더 출입구 점검사다리 상단부에 안전 보조재 설치
난간부 케이블 조임클램프	난간부 케이블 조임클램프 일부가 풀려있음	난간 케이블클램프 풀림부 조임 실시

점검자 : 시설안전자문위원    유 동 우   (서명)