- 화재취약지역 화재대응능력 향상을 위한 -

쪽방지역 보이는 소화기함 설치 운영 계획

서민들이 이용하는 쪽방에 대해 화재 발생시 초기에 신속한 화재 진압으로 대형화재를 방지하기 위하여 소화기를 집중 배치하여 자율 소방안전 관리체계를 강화하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

본부 예방과-5117(2015.3.4.)호『보이는 소화기 설치 추진 계획 알림』

본부 예방과-8276(2015.4.6.)호『2015. 쪽방 등 화재취약주거시설

소방안전대책 알림』

Ⅱ		추진 방향

시민이 안심하고 이용할 수 있는 쪽방지역 안전문화 조성

쪽방 거주민이 주도적 자율 소방안전관리 체계 강화

보이는 소화기를 이용하여 초기 화재진압 대응태세 구축

Ⅲ		쪽방지역 일반 현황

쪽방지역 현황                                (2015. 6. 현재)

지 역 (위 치)	건 물 현 황				기존 소방시설 설치 현황
	동 수	방수	거주자	준공	소화기 보관함	소화기
후암로57길 9-14 일대 (동자동 쪽방)	67동 1~4층	1,185	1,017 (유동적)	1958	2	460
한강대로 100길 3 (갈월동 쪽방)	1동 3층 920㎡	79	46 (유동적)	1920	2	42

Ⅳ		세부 추진계획

『쪽방지역 보이는 소화기함』 설치·운영

설치기간 : 2015. 7월중

추진부서 : 용산소방서 예방과

설치수량 : 보이는 소화기함 20개소(갈월동, 동자동 쪽방지역)

설치방법 : 서울역쪽방상담소와 용산소방서와 협의하여

설치위치 선정

▶ 보이는 소화기함 설치 : 서울역쪽방상담소

▶ 소화기 비치 : 용산소방서

▶ 보이는 소화기함 내 소화기 비치 : 함 1개당 2개

⇒ 서울역쪽방상담소 & 용산소방서 : 보이는 소화기함 설치 협력

관리·운영 : 서울역쪽방상담소

설치위치

- 쪽방지역내 소방통로가 협소한 취약한 장소에 설치

- 유사시 누구든지 쉽게 사용할수 있도록 주요 통로상에 설치

※ 사용방법 : 화재발생시 소화기함에 있는 소화기를 이용하여 화재진압

※ 재질 등 내역

▸ 몸체 : 철재강판

▸ 전면 : 투명아크릴

▸ 내용 : 소화기 2개 삽입.  끝.