차고문 고장 내역

○ 발견일시 : 2016년 2년12일 아침 교대점검 중 차고문 이상 발견

○ 고장내용 : 잦은사용 및 노후에 따른 개폐스프링절단 및 와이어 손상

○ 관련 사진

차고문 개폐 스프링

절단된 스프링

끝.