차고문 정기점검표

노원	소방서		공릉	안전센터	도어NO			차고문1				점검일자			2023년 10월 30일
격납방식	오버헤드			권상방식	체인					규 격				W 2.8 ✕H 3.6
점 검 항 목		점 검 내 용				상 태					의 견					비 고
						○		△	×		수리		교체
판 넬		수직, 수평 레벨 확인				○
트 랙		트랙의 수직 및 수평 레벨 확인				○
		각 브라켓 및 연결부 이상 유무				○
스 프 링		스프링의 원활한 작동 여부				○
		외관 손상 및 노후화 여부				○
체인 / 와이어		외관 손상 및 감김 작동 상태				○
		체인과 기어의 정상 여부				○
		와이어의 이탈 및 손상 여부				○
롤러, 사이드힌지		롤러의 움직임 및 이상 소음 유무				○
모터, 조작반		버튼의 정상 작동 여부				○
		수동 전환레버의 와이어 상태 점검				○
		수동체인에 의한 도어 작동 여부				○
		작동 버튼 손상 여부 및 작동 상태				○
도어 작동 상태		수평, 수직의 이상 유무 및 간섭 여부				○
육안검사		각 부분의 손상 여부				○
조 명 창		스크래치 및 갈변 현상 발생 여부				○
안 전 장 치		안전장치 정상 작동 여부(추락방지장치 등)				○
종 합 의 견		특이사항 없음
점 검 자							성 명				이창민(인)

※ 소방기관(부서)의 상황에 따라 서식 일부 변경 가능

차고문 정기점검표

노원	소방서		공릉	안전센터	도어NO			차고문2				점검일자			2023년 10월 30일
격납방식	오버헤드			권상방식	체인					규 격				W 7.3 ✕H 3.6
점 검 항 목		점 검 내 용				상 태					의 견					비 고
						○		△	×		수리		교체
판 넬		수직, 수평 레벨 확인				○
트 랙		트랙의 수직 및 수평 레벨 확인				○
		각 브라켓 및 연결부 이상 유무				○
스 프 링		스프링의 원활한 작동 여부				○
		외관 손상 및 노후화 여부				○
체인 / 와이어		외관 손상 및 감김 작동 상태				○
		체인과 기어의 정상 여부				○
		와이어의 이탈 및 손상 여부				○
롤러, 사이드힌지		롤러의 움직임 및 이상 소음 유무				○
모터, 조작반		버튼의 정상 작동 여부				○
		수동 전환레버의 와이어 상태 점검				○
		수동체인에 의한 도어 작동 여부				○
		작동 버튼 손상 여부 및 작동 상태				○
도어 작동 상태		수평, 수직의 이상 유무 및 간섭 여부				○
육안검사		각 부분의 손상 여부				○
조 명 창		스크래치 및 갈변 현상 발생 여부				○
안 전 장 치		안전장치 정상 작동 여부(추락방지장치 등)				○
종 합 의 견		특이사항 없음
점 검 자							성 명				이창민(인)

※ 소방기관(부서)의 상황에 따라 서식 일부 변경 가능