◆ 청사이전 관련 신설 차고지 소요 면적 및 상주직원 ◆

□ 상주직원 현황 : 총 45명

– 조종원                    : 12명

- 기전보수반                :  3명

- 청사관리요원(청소,방호)    :  6명

- 공무직(상용직)             : 12명

- 교통신호등 관리요원(용역)  : 12명

□ 차고지 부속시설물 소요 총 면적  : 4,866㎡(1,475평)

◯ 대기실 면적 : 534㎡(162평)

-  식당                    : 99(30)

– 조종원                   : 66(20)

- 기전보수반               : 33(10)

- 청사관리요원(청소,방호)    : 39(12)                                - 공무직(상용직)            : 66(20)

- 교통신호등 관리요원(용역) : 66(20)

- 체력단련실               : 99(30)

- 화장실 및 샤워실         : 66(20)

◯ 각과 창고 필요면적 : 330㎡(110평)

연번	창고명	용도	현재면적(평)	소요면적(평)	비고
1	집중서고(관리과)	비품,서류 보관,	33(10)	20
2	시설과보수과(현장)	자재 및 작업 장비	33(10)	20
3	도로보수과(현장)	자재 및 작업 장비	33(10)	20
4	교량보수과(현장)	자재 및 작업 장비	무	20
6	염화칼슘보관창고	내부적재시	152(46)	250
	계		251(96)	330(110)	79(23%증가)

◯ 옥외시설 필요면적 : 429㎡(130평)

연번	창고명	용도	소요면적(평)	비고
1	염수교반장치	염화칼슘 용수장치	132(40)	2개소
2	페아스콘 적하장	임시적치	165(50)
3	페기물 적하장	임시적치	66(20)
4	모래 및 깬자갈	기급복구용	66(20)
	계		429(130)

◯ 차고지 필요면적 : 1,390㎡(422평)

연번	차 명	수량	규격	길이 (mm)	너비 (mm)	높이 (mm)	주차면적 (길이*1.1, 너비*1.26)	비고
1	로우더	1	1.4㎥	7,106	3,062	3,130	21,757,151	건물내 보관필요
2	스키드로더	1	0.63㎥	3,993	2,560	2,055	10,223,358	건물내 보관필요
3	로울러	2	1.5톤	2,244	1,273	1,650	5,711,429	건물내 보관필요
4	로울러	1	8.8톤	4,620	2,142	3,020	9,896,040
5	아스팔트 휘니셔	1	2.5m	6,182	3,150	3,200	19,473,300
6	노면파쇄기	1	1m	11,660	2,993	3,400	34,892,550
7	굴삭기	1	0.58㎥	7,350	2,495	3,600	25,411,155	건물내 보관필요
8	도로보수트럭	1	3㎥	8,921	3,144	3,170	28,044,948
9	15톤덤프트럭	2	15톤	8,355	3,144	2,960	52,528,083
10	다목적트럭	2	8.5톤	8,965	3,137	3,850	56,253,582
11	8톤덤프트럭	3	8톤	7,392	3,144	3,255	69,714,691
12	트레일러	1	17톤	18,557	3,137	2,950	58,220,732
13	가로등보수차	1	5톤	7,744	2,885	3,840	22,344,538
14	고소작업차	5	2.5톤	6,171	2,646	3,200	81,642,330
15	2.5톤트럭	5	2.5톤	6,793	2,608	3,065	88,580,993
16	렉스턴	1	렉스턴	5,209	2,381	1,840	12,403,522
17	포터	1		5,632	2,192	2,705	12,347,597
18	스타렉스	2	스타렉스	5,616	2,318	1,970	26,037,950
19	염화칼슘살포기	15	6~11㎥	7,200	3,780	3,600	565,725,000	건물내 보관필요
20	제설삽날	22	2.5~15톤용	3,520	1,764	1,400	189,278,848	건물내 보관필요
	계						1,390,487,797
	소요면적						1,390(422)

※ 차량 24대, 건설기계 8대, 염화칼슘살포기(15개) 및 제설삽날(21개)

◯ 자재창고 필요면적 : 439㎡(133평)

연번	창고명	용도	소요면적	비고
1	기전보수반 자재창고	가로등 등기구, 안정기 등	49㎡
2	정비용 물품 창고	타이어, 밧데리 등 차량부속품	49㎡
3	정비후 발생품 창고	타이어, 밧데리 등 차량부속품	49㎡
4	세차시설(정화장치포함)	세차장	81㎡	수질환경보전법관련시설
5	폐수배출시설	세차폐수처리시설	81㎡	수질환경보전법관련시설
6	차량정비시설(사무공간 포함)	차량정비	81㎡	2명 상주
7	교통신호 자재창고	신호등, 안전표지 보관창고	49㎡
	계		439(133)

◯ 건설기계 및 제설장비 보관차고 필요면적: 820㎡(249평)

연번	창고명	용도	소요면적	비고
1	건설기계 보관 차고	건설기계 5대 보관	64㎡
2	제설장비 보관 차고	염화칼슘살포기 15대 보관	566㎡
3	“	제설삽날 22대 보관	190㎡
	계		820(249)

※ 장비 부식 방지를 위하여 건물내 보관이 필요 함.

◯ 직원체육시설 (태니스장 2면) : 924㎡(280평)

※ 청사 담당자 전화번호  : *************    이향표

※ 기전과 장비관련       : *************    권법