□ 차고지 필요 면적(가산 제2 빗물 펌프장 이전시 적용)

연번	공간명칭(현원)	용도	현재면적(실측㎡)	실제요구면적	2016.1. 검토결과
대기실 및 업무실	조종원 대기실(10명)	대기 및 업무	8*11=94.6(28평)	94.6(28평)	동일
	기전보수반(2명)	대기 및 업무	4.2*7.4=31.08(9.4평)	23(7평)	축소
	보수원대기실(13명)	대기 및 업무	10*7.4=74(22평)	74(22평)	동일
	신호보수원(10명)	대기 및 업무	3*6=18(5평)	33(10평)	증가
	청소원 및 방호원(3명)	대기 및 업무	신규발생	33(10평)	신규
	사무실(관리)	업무	신규발생	33(10평)	신규
	샤워실 및 화장실	부속시설	14*6=84(25평)	84(25평)	보일러실포함
계				341.6(103평)	(복도제외)
창고	도로보수과 창고	자재 및 작업공구비축	8*6.9=59.34(17평)	59.34(17평)	옥내
	시설보수과 창고	자재 및 작업공구비축	3.3*8.6=27.5(8.3평)	27.52(8.3평)	옥내
	공구 용품 창고	공구, 밧데리 등 물품창고	6.2*8.6=53.32(16평)	53.32(16평)	옥내
	불용품 창고	폐기 ,밧대리, 등 차량부속품	33(10)	33(10)	옥내
	교통신호 자재창고	신호등, 안전표지 보관창고	49(15)	49(15)	옥내
	기전보수반 자재창고	가로등 등기구안정기 등	49(15)	49(15)	옥내
	긴급수방자재창고(펌프,호수)	모터펌프,호수 등	49(15)	49(15)	지붕차광필요
소계				320(97평)
부속시설	염수교반장치	옥외시설	3*15=109.5(33평)	109.6(33평)	노외
	염화칼슘보관창고	염화칼슘창고	9*17=156(47평)	156(47평)	지붕차광필요
	폐아스콘,폐기물 적하장	옥외시설	10*5=50	50(15평)	노외
소계				315.6(95평)
주차	건설장비차량(25대)
	옥외주차	21대			옥외주차
	옥내주차	4대			지붕,차광 필요

※ 설계시 참고 할점

- 유수지로 차고지 이전시 현장감안 최소면적 산정함.

- 모든 건설장비는 높은 1개의 지붕 밑에 주차구획

- 모든 제설재 적치 및 상차는  높은 1개의 지붕 밑에서 작업

- 상차시 재설재 비산 우려 작업장 통풍 고려