여름철 종합안전대책 추진 실적(차량분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

▢ 수방대비 사전 점검 추진 실적

사업소	점검항목	점검기간	점검인원	점검결과
군자	여름철 풍수해 대비 사전점검(1차)	’17.3.20~3.26	6명	○ 지적내용 1건 - 방향전환선 빗물펌프장 인접구간 외부인 출입가능 → 원형철망 설치
	여름철 풍수해 대비 사전점검(2차)	’17.5.1~5.7	6명	○ 지적내용 1건 - 궤도작업장 휀스 탈락 → 휀스 취부
	여름철 풍수해 대비 확인점검	’17.6.12~6.18	6명	○ 지적내용 1건 - 자재창고 옆 빗물 배수로 불량 → 배수로 청소작업 실시
신정	여름철 풍수해 대비 사전점검(1차)	‘17.3.20~3.26	3개반 (9명)	○ 지적사항 : 1건 ○ 지적내용 : 배수로 청소 필요함
	여름철 풍수해 대비 사전점검(2차)	‘17.5.01~5.07	3개반 (9명)	○ 지적사항 : 없음 ○ 5/2 배수로 등 청소 완료
	여름철 풍수해 대비 확인점검	‘17.6.12~6.18	3개반 (9명)	○지적건수 : 2건 - 시정조치 : 2건 ○ 지적내용 - 전차선 주변 전지작업 - 옥상 배수로 주변 청소 상태 불량
	제5호 태풍 “노무”관련피해 사전점검	‘17.08.16	1개반 (3명)	○ 지적사항 : 없음
지축	여름철 취약시설물 (시설물,설비 및 수방자재 정비 점검 등)	‘17.3.16~10.15	48명	○ 9건 - 자체점검 조치완료
수서	여름철 풍수해 대비 사전점검(1차)	‘17.3.20~3.26	1개반 (5명)	○ 지적사항 : 0건
	여름철 풍수해 대비 사전점검(2차)	‘17.5.01~5.07	본사협업합동(7명)	○ 지적사항 : 1건 - 시정조치 : 1건 ○ 지적내용 : 검수사무동 1층 소화전 점등 불량
	여름철 풍수해 대비 확인점검	‘17.6.12(월)~6.18(일)	1개반 (5명)	○지적건수 : 8건 - 시정조치 : 7건 - 현지시정 : 1건 ○ 지적내용 - 양수기 교육시행 - 수방월동 자재 현황 및 배치도 변경 - 배수구 표지판 변경(5개소) - 월상검사선 소화전 전선관 맨홀 돌출 불량 - 월상검사선 안전살수배관 선택 밸브 도색불량 - C1선 수중펌프 사용 매뉴얼 변경사항 - 기지동남쪽 외곽상부 울타리 철조망 보수(3개소) - 검수고/월상선 집수정(수중펌프) 청소불량
	여름철 풍수해 대비 특별점검	‘17.06.29	본사협업합동(5명)	○ 지적사항 : 없음
	제5호 태풍 “노무”관련피해 사전점검	‘17.08.16	1개반 (3명)	○ 지적사항 : 없음
창동	여름철 풍수해 대비 사전점검(1차)	‘17.3.20 ~ 3.27	자체점검 (5명)	○지적사항 3건 - 침실동 옥상 배수구 청소 - 구내도로 맨홀 청소 - 관리동 옆 배수로 청소
	여름철 풍수해 대비 사전점검(2차)	‘17.5.1 ~5.7	자체점검 (5명)	○지적사항 3건 - 관리동 계단 보수 - 관리동 뒤 배수로 청소 - 검수고 계단 보수
	여름철 풍수해 대비 사전점검(3차)	‘17.6.12 ~ 6.18	자체점검 (5명)	○지적사항 4건 - 검수고 옥상 배수홈통 청소 - 관리동 옥상 배수구 청소 - 현업동 옥상 배수구 청소 - 관리동 옆 배수로 청소
	여름철 풍수해 대비 특별점검	‘17.6.28	본사협업합동(8명)	○지적사항 1건 - 전삭고 인상선 레일 체결볼트 이완
고덕	준비실태 점검	‘17.4.15. ~ 4.28.	8명	○ 2건 - 현지시정 (배수로정비,수목 가지치기)
도봉	준비실태 점검	‘17.5.15~10.15	3명	○ 2건 - 기지 배수로 정비 - 기지내 수목 전지작업
방화	기지 시설물 배수로 및 터널법면 점검	‘17.4.15~4.28.	3명	○ 4건 - 현지조치
신내	준비실태 점검	‘17.4.17 ~4.21	3명	○ 2건 - 배수로 퇴적물 준설 - 광역하수도 박스 암거 내부 퇴적물 준설
천왕	준비실태 점검	‘17.4.13~4.26	5명	○ 2건 - 건축물 옥상 배수로 불량 - 배수로 슬러지 제거
	준비실태 점검	‘17.05.18~5.22	4명	- 검사동 옥상 누수개소 - 실링 보수작업
모란	사전점검	‘17.4.17~4.25	7명	○ 지적사항 : 3건 - 시정조치 : 1건 - 현지시정 : 2건 ○ 지적내용 - 기지구내 배수로, 맨홀 등 낙엽 및 슬러지 청소상태 미흡 - 용역동, 유류창고 건물 옥상 배수로 막힘 - 검사동 운전실 철재 계단 미끄러움
	안전점검	4.28	본사협업합동(4명)	○ 지적사항 : 0건

▢ 여름철 안전대책 추진 실적

구분	추진내용	세부추진 실적 (실적위주로 작성)	비고
군자	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 기지주변 맨홀등 배수로 ○ 기 간 : ’17.08.21~31 ○ 수 량 : 3건 ○ 내 용 - 맨홀 및 배수로 점검 - 적사함 모래 보충 - 부품동, 후생관 선홈통 배수막힘 조치
	태풍대비 추진실적	○ 정비대상 : 수목 전지 등 ○ 기 간 : ’17.7.31 ~ 8.14 ○ 수 량 : 28주 ○ 내 용 : 수목제거 18주, 전지작업 10주
신정	태풍/집중호우 대비 시설물(확인점검)	○ 건물옥상 배수로 주변 청소 작업 - 기간 : 2017.08.01. ~ 02. - 내역 : 종합관리동, 주공장, 토목동 등 옥상 청소
신정	풍수해 대비 시설물	○ 기지 내 배수로/배수구 정비 - 기간 : 2017.05.02. - 내역 : 기지 내 배수로 및 빗물 유입구 108개 청소, 모래주머니 정리정돈 ○ 신정차량 기지 내 가로수 전지작업 - 기간 : 2017.07.017. - 내역 : 전동차 운행 시 간섭되는 수목 전지작업 시행
지축	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 후문 남측 담장 ○ 기간 : 17.05 ○ 내용:담장폐기물 및 수목제거
		○ 정비대상 : 운동장 남측 배수로 ○ 기간 : 17.09 ○ 내용 : 배수로 및 배수로 덮개 보수작업
		○ 정비대상 : 후문 주차장 담장 ○ 기간 : 17.06 ○ 내용 : 담장옆 수목제거
		○ 정비대상 : 주공장 옥상 ○ 기간 : 17.07 ○ 내용 : 주공장 옥상 배수로 정비
	태풍(강풍)대비 추진실적	○ 정비대상 : 쓰레기장앞 도로 ○ 기간 : 17.07 ○ 내용 : 배수로낙엽 등 퇴적물 재거
지축	태풍(강풍)대비 추진실적	○ 정비대상 : 회전기공장 앞 배수구 ○ 기간 : 17.07 ○ 내용 : 배수구 퇴적물 제거
		○ 정비대상 : 후문옆 주차장 초소 ○ 기간 : 17.10 ○ 내용 : 넝쿨 제거 및 도색작업
수서	풍수해 대비 시설물	○ 기지내 배수로/배수구 정비 - 기간 : 2017.07.06.(목) - 내역 : 정문~후문 배수로 청소, 후문 모래주머니 정리정돈 기지 내 도로 배수구 74개소 청소 ○ 테니스 코트 앞 토사 유출 정비 - 기간 : 2017.08.11.(목) - 내용 : 테니스코트 앞 토사유출 방지용 야자매트 설치완료
	태풍/집중호우 대비 시설물(확인점검)	○ 철도장비 정비고 앞 배수구막힘(굴착공사) - 기간 : 2017.08.16.(수) - 내역 : 배수구2번 ~배수구3번사이 배수관 굴착공사
		○ 수서차량 기지내 수서 둘레길 가로수 전지작업 - 기간 : 2017.08.30.(수) - 내역 : 기지 내 시험선 등 전동차 운행시 간섭되는 가로수 길 전지작업 시행
창동	풍수해 대비 시설물 보완	○ 정비대상 : 검수고, 관리동 등 기지 시설물 ○ 기간 : ’17.5.15(월) ~ 10.15(일) ○ 수량 : 기지 전체 ○ 내용 : 옥상 배수로, 도로 맨홀, 배수로 등
창동	태풍대비 추진실적	○ 수목전지 작업 ○ 기간 : ’17.7.4(화) ~ 7.7(금) ○ 수량 : 4그루 ○ 내용 : 정문 앞 남부인상선 선로변 수목제거
고덕	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 :배수로 정비 ○ 기간 : 2017.04.15. ~ 04.28. ○ 수량 : 10개소 ○ 내용 : 도로 빗물받이 내부 낙엽 등 이물질제거
	태풍대비 추진실적	○ 정비대상 : 수목전지 ○ 기간 : 2017.04.15. ~ 04.28. ○ 수량 : 2개소 ○ 내용 : 전차선 주변 수목 열차 간섭 우려
도봉	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 기지내 배수로 정비 ○ 기간 : ‘17.08.01~08.30 ○ 수량 : 1 ○ 내용 : 기지내 배수로 이물질 제거
	태풍대비 추진실적	○ 철도안전 안저저해 수목전지 작업 ○ 기간 : ‘17.08.20~09.15 ○ 수량 : 1 ○ 내용 : 전차선 및 선로주변 안저저해 수목제거 작업
방화	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 - 기지 구내/시설물 배수로, 수방 자재 확보 및 창고정비 ○ 기간 : ‘17.5.15~10.15 ○ 내용 : 기지 구내, 시설물 옥상 배수로 정비, 수방창고 자재 정비
	태풍대비 추진실적	○ 기지 울타리 주변 수목 전지작업 ○ 기간 : 17.8.14~25 ○ 내용 : 울타리 주변 수목 전지작업
신내	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 배수로 정비 ○ 기간 : ‘17.04.17~04.21 ○ 수량 : 1개소 ○ 내용 : 기지 초소3~초소4 배수로 퇴적물 준설
		○ 정비대상 : 광역하수도 암거 정비 ○ 기간 : ‘17.04.17~04.21 ○ 수량 : 1개소 ○ 내용 : 하수도 암거내부 퇴적물 준설
천왕	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 환기구인상, 차수판 보완, 스팅 보강, 계단턱 높임, 배수펌프실 배관 교체, 역사배수로 정비, CCTV 추가 및 위치변경 등 ○ 기간 : 2017.04.13~05.22 ○ 수량 : 2건 ○ 내용 : 1. 건축물 옥상 배수로 슬러지 제거 2. 검사동 옥상 누수개소 보수작업
	태풍대비 추진실적	○ 수목전지, 역사 창문 태핑작업, 지장물 제거 등 ○ 기간 : 2017.07.12.~07.18 ○ 수량 : 1건 ○ 내용 : 수목정리(나무가지치기)
모란	풍수해 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상 : 수방대비 장비 및 자재정비 - 기간 : 4.15~10.15 - 내용 : 수중펌프, 양수기 작동상태 점검 및 모래포 등 정리 ○ 정비대상 : 검사동 누수로 인한 점검 및 보완 - 기간 : 3.15~8.30 - 내용 : 우수배관 탈락 및 2층 샤워실 배관 방수상태 점검 보완작업
	태풍대비 추진실적	○ 정비대상 : 건물 옥상 배수 정비 - 기간 : 7.20~8.20 - 내용 : 건물 별 옥상점검 및 용역동 및 경비실 옥상 배수로 청소 및 슬러지 제거 ○ 정비대상 : 기지주변 수목전지 및 지장물 제거 - 기간 : 7.20~8.15 - 내용 : 배수로 주변 가로수 전지작업 등

▢ 수방자재 현황

부서	구 분	모래주머니	모래함	차수판	천막지	비닐	삽	공마대
군자	당초 보유량	1,080	21	-	-	13	83	100
	사용량	360	-	-	-	20	40	-
	추가 보충량	280(5월)	-	-	-	10(1월) 9(5월)	50 (1월)	-
	현 보유량	1,000	21	-	-	12	93	100
신정	당초 보유량	950	28	-	-	10	75	100
	사용량	-	-	-	-	-	10	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	950	28	-	-	10	65	100
지축	당초 보유량	1300	26	-	-	10	80	200
	사용량	-	-	-	-	7	20	20
	추가 보충량	-	-	-	-	5	20	-
	현 보유량	1300	26	-	-	8	80	180
수서	당초 보유량	550	10	-	-	5	50	100
	사용량	-	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	550	10	-	-	5	50	100
창동	당초 보유량	500	10	-	-	5	60	250
	사용량	-	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	500	10	-	-	5	60	250
고덕	당초 보유량	450	-	-	-	4	7	100
	사용량	0	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	0	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	450	-	-	-	4	7	100
도봉	당초 보유량	330	8	-	-	1	22	10
	사용량	-	-	-	-	1	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	1	-	-
	현 보유량	330	8	-	-	1	22	10
방화	당초 보유량	300	-	-	1	1	14	100
	사용량	-	-	-	-	-	-	50
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	300	-	-	1	1	14	50
신내	당초 보유량	500	-	-	-	2	15	-
	사용량	-	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	500	-	-	-	2	15	-
방화	당초 보유량	300	-	-	1	1	14	100
	사용량	-	-	-	-	-	-	50
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	300	-	-	1	1	14	50
천왕	당초 보유량	300	2	-	2	2	25	-
	사용량	-	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	300	2	-	2	2	25	-
모란	당초 보유량	220	-	-	-	1	-	500
	사용량	10	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	10	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	220	-	-	-	1	-	-

▢ 복구장비 현황

구 분	구 분	양수기	수중펌프	펌프	호스	차수막	발전기
군자	당초 보유량	5	3	-	14M	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	4	3	-	14M	-	-
신정	당초 보유량	3	5	-	30M	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	3	5	-	30M	-	-
지축	당초 보유량	2	4	-	2	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	2	4	-	2	-	-
수서	당초 보유량	3	10	-	70M	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	3	10	-	70M	-	-
창동	당초 보유량	2	3	-	70M	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	2	3	-	70M	-	-
고덕	당초 보유량	1	1	1	1	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	1	1	1	-	-
도봉	당초 보유량	1	2	-	20M	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	2	-	20M	-	-
방화	당초 보유량	1	1	-	100M	-	-
	사용량	-	-	-	50M	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	1	-	50M	-	-
신내	당초 보유량	1	1	-	1	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	1	-	-	-	-
천왕	당초 보유량	1	1	1	3	-	-
	사용량	-	-	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	1	1	3	-
모란	당초 보유량	1	1	-	-	-	-
	사용량	1	1	-	-	-	-
	추가 보충량	-	-	-	-	-	-
	현 보유량	1	1	-	-	-	-

▢ 기타 문제(미비)점 및 개선사항

◯ 양수기 운전방법 교육시행(수서차량사업소)

- 관련근거 : 수서차량사업소-2026(2017.04.21.)

「2017년도 여름철 안전대책(자체)수립 시행」

: 수서차량사업소-130(2017.06.09.)「양수기 운전방법 교육시행」

- 교육기간 : 2017.06.13.(화) ~ 06.16(금)

- 교육대상 : 전직원,기계실 근무자

- 교육내용 : 양수기제원, 구조, 운전방법 등.

- 교    관 : 조관현 자재담당부장

- 교육장소 : 후생동 기계실

구 분	교육일자	교육시간	비고
검수(갑)	06.13(화)	13:30 ~ 14:30
검수(을)	06.14(수)
검수(병)	06.15(목)
검수(정)	06.16(금)
※일근자는 갑,을,병,정, 교육 중 자유로이 참석

○ 양수기 교육 사진

▢ 기타 문제(미비)점 및 개선사항

◯ 기타사항(모란차량사업소)

- 노후 소방시설물 일제점검 및 보완(옥외소화전 표시램프 일제 교체 등)

- 기지구내 공동구시설물 일제 자체점검 시행

옥외소화전 표시램프 일제 교체	공동구 배관 점검 및 멸등 조명 보수

▢ 우수 사례(검사고 옥상 점검대 연기감지기 교체)

◯ 장소 : 모란차량사업소 검사고

◯ 일시 : 8.7~8.25

◯ 현황 : 고습도로 인한 검사고 고소개소 연기감지기의 오작동이 빈번하게 발생하여 일제 점검 및 교체작업 시행

◯ 사례 : 검사고 천정 총 139개 설치 중 133개 자체적으로 교체 완료, 관리동 15개 교체

검사고 일부 작업 불가능한 고소개소는 고소사다리차를 대여하여 교체

◯ 관련사진

검사고 옥상 점검대 연기감지기 교체	화재수신반 연동확인 및 관리동 감지기교체

▢ 안전대책 추진 관련 우수사례(후문 차단기 앞 배수로 정비)

○ 장소 : 지축차량사업소

○ 일시 : 2017.04.20

○ 내용 : 후문 지반침하로 인한 배수로 정비사업

○ 사례

부 서	제 목	내 용	비 고
시설 관리팀	후문 차단기 앞 배수로 정비	후문 차단기 앞 도로 지반침하로 인한 배수로 및 오수로 막힘 현상으로 태풍 및 집중호우시 위험에 대비 사전정비작업을 실시함.

○ 관련사진

부서	비고
시설관리팀

검사고 폴딩도어측 연기감지기 교체	전삭고 내 연기감지기 교체