자동차 화재대비 안전관리 강화

❖ 현행 승차정원 7인 이상 승용자동차의 “소화기 설치의무” 규정을 모든

승용자동차 및 경형승합자동차로 확대

❖ 승차정원과 상관없이 모든 승용차와 경형승합자동차는 소방청 형식승인을

받은 “자동차용 소화기” 장착 의무화

❖ 차량내 소화기 설치위치 규정 명확화

▶ 모든 승용자동차 및 경형승합자동차: 자동차용    소화기를 운전자가 손을 뻗으면 닿을 수 있는

위치에 최소 1개 이상 설치 하도록 명시

▶ 5인 이하 승용차의 경우 간이소화용구 가능,

7인 이상 승용자동차는 일정소화능력 이상 소화기

설치하여야 하며, 설치 위치는 운전석 및 조수석    시트 하단부, 운전석 출입문 포켓, 조수석 앞      사물함 등

운전석 바닥 하부

운전석 앞문 부근

운전석 출입문 포켓

조수석 앞 사물함

〈5인승 차량의 간이소화용구  장착이 가능한 위치〉

❖ 『자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙』 제57조 개정(안)

현 재	개정(안)
제57조(소화설비) ① (생략) 1. 승차정원 7인 이상의 승용자동차 및 경형승합자동차 : 「소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제2항의 규정에 의한 능력단위 (이하 "능력단위"라 한다) 1 이상인 소화기 1개 이상	제57조(소화설비) ① (생략) 1. 모든 승용자동차 및 경형승합자동차 : 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제2항의 규정에 의한 능력단위(이하 "능력단위"라 한다) 1 이상인 소화기 1개 이상을 운전자가 손을 뻗으면 닿을 수 있는 위치

❖ 자동차관리법 시행규칙 별표 15

현행 : ｢자동차관리법 시행규칙｣ 별표15	개정(안)
자동차검사기준 및 방법(제73조 관련) 22) 소화기 및 방화장치 검사기준 : 소화기가 설치위치에 설치되어 있을 것 검사방법 : 소화기의 설치여부 확인	자동차검사기준 및 방법(제73조 관련) 22) 소화기 및 방화장치 검사기준 : 소화기가 설치위치에 설치 되어 있을 것 검사방법 : 소화기 설치수량, 충압기준, 노후상태(내구연한) 등 설치여부 확인

기타 궁금한 사항은 중부소방서 (☎02-2252-0119) 으로 문의하시기 바랍니다.

중부소방서장