차량용 소화기

차량용

소화기

분말소화기, 할로겐화물소화기, 이산화탄소소화기, 강화액소화기, 포소화기

※ 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제9조(자동차용소화기)

생산규격

종류	생산규격(㎏)	제품생산	비 고
분말소화기	0.7, 1.5, 3.3	‘18년(11.16.) 293,900개	현재 100%
하론소화기	-	‘12년 이후 생산 없음
이산화탄소	-	‘07년 이후 생산 없음

※ 강화액소화기, 포소화기 : 형식승인 및 생산제품 없음

일반소화기와

차이점

자동차용소화기는 본체용기 표시상단에 "자동차겸용"이라는 표시를 하여야 한다.

※ 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제38조(표시)

자동차용소화기는 진동시험 실시하여 내용물이 새거나 금가거나 파손 또는 현저한

변형이 생기지 아니하여야 한다.

※ 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제30조(자동차용 소화기의 진동시험)

배치규정

○ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙(국토부령) 제57조(소화설비)

☞ ‘18년 까지 『화재예방, 소방시설 설치・유지 및 안전관리에 관한 법률』로 이관예정

※ 차량용소화기 설치대상 확대는 별도 추진

차량종류	규격	소화기 규격 및 수량
승용자동차	7인승 이상	1단위(0.7kg) 1개
승합자동차	경형(1000cc 미만)	1단위(0.7kg) 1개
	소형(15인승 이하)	2단위(1.5㎏) 1개 또는 1단위(0.7kg) 2개
	중형(16인~35인승)	2단위(1.5㎏) 2개
	대형(36인승 이상)	3단위(3.3㎏) 1개 및 2단위(1.5㎏) 1개
화물자동차 특수자동차	중형(1톤 초과~5톤 미만)	1단위(0.7kg) 1개
	대형(5톤 이상)	2단위(1.5㎏) 1개 또는 1단위(0.7kg) 2개

※ 2층 대형승합자동차 : 위층 차실에 3단위(3.3㎏) 1개 추가 설치

생산현황

및

구매가격

○ 최근 5년간 자동차용 소화기 생산현황(‘18.11.16.)

구분	계	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년
계	1,727,060	293,900	362,125	294,260	404,345	372,430
1단위(0.7㎏)	1,128,325	189,000	218,035	208,310	268,300	244,680
2단위(1.5㎏)	372,945	61,400	77,750	65,950	80,045	87,800
3단위(3.3㎏)	225,790	43,500	66,340	20,000	56,000	39,950

※ 제조업체 : 삼우산기, 대동소방, 오일금속, 한국소방기구제작소

○ 구매가격(일반소매점, 부가세포함)

- 0.7㎏ 18,000원 / 1.5㎏ 21,000원 / 3.3㎏  26,000원 (대략적인 가격임)

참고		자동차에 설치하는 법정 소화기

소화기 표면에

“자동차겸용”표시

차량용 분말소화기

일반용 분말소화기	에어로졸식 소화용구

『일반 분말소화기』, 『에어로졸식 소화용구』는 가 아님

법정 차량용소화기

관 련 규 정

□ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙

제57조(소화설비) ① 자동차에는 에이·비·씨 소화기를 다음 각 호의 기준에 따라 사용하기 쉬운 위치에 설치하여야 한다. 다만, 승차정원 11인 이상의 승합자동차의 경우에는 운전석 또는 운전석과 옆으로 나란한 좌석 주위에 1개 이상의 소화기를 설치하여야 한다.

1. 승차정원 7인 이상의 승용자동차 및 경형승합자동차 : 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제2항의 규정에 의한 능력단위(이하 "능력단위"라 한다) 1 이상인 소화기 1개 이상

2. 승합자동차(경형승합자동차를 제외한다)

가. 승차정원 15인 이하의 승합자동차 : 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상

나. 승차정원 16인 이상 35인 이하의 승합자동차 : 능력단위 2 이상인 소화기 2개 이상

다. 승차정원 36인 이상의 승합자동차 : 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상 및 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상. 다만, 2층대형승합자동차의 경우에는 위층 차실에 능력단위 3 이상인 소화기 1개 이상을 추가로 설치하여야 한다.

3. 화물자동차(피견인자동차는 제외한다) 및 특수자동차

가. 중형: 능력단위 1 이상인 소화기 1개 이상

나. 대형: 능력단위 2 이상인 소화기 1개 이상 또는 능력단위 1 이상인 소화기 2개 이상

□ 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

제9조(자동차용소화기) 자동차에 설치하는 소화기(이하 "자동차용소화기"라 한다)는 강화액소화기(안개모양으로 방사되는 것에 한한다), 할로겐화물소화기, 이산화탄소소화기, 포소화기 또는 분말소화기이어야 한다.

제30조(자동차용 소화기의 진동시험) 자동차용 소화기는 다음 그림과 같이 진동판에 부착하여 전진폭 2 ㎜, 진동수 매분 2,000싸이클의 상하진동을 그림1 및 그림2의 경우에는 2시간, 그림3의 경우에는 4시간 계속하는 시험을 하는 경우 내용물이 새거나 금가거나 파손 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다. 이 경우 지지장치가 있는 소화기는 지지장치와 함께 진동판에 부착하고 시험을 실시하여 하며, 지지장치에 현저한 손상 그 밖의 장해가 생기지 아니하여야 한다.

제38조(표시) ① 소화기의 본체용기에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제13호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조년월 및 제조번호

4. 제조업체명 또는 상호, 수입업체명(수입품에 한함)

5. 사용온도범위

6. 소화능력단위

7. 충전된 소화약제의 주성분 및 중(용)량

8. 소화기가압용가스용기의 가스종류 및 가스량(가압식소화기에 한함)

9. 충중량

② 자동차용소화기에는 제1항의 표시상단의 "자동차겸용"이라는 표시를 하여야 한다.