차량 활용 지리조사 가이드라인(각 차량 비치)

□ 확인사항

단 계	내 용	체 크
의무사항	월 1회 이상 관내 전체 취약지역 파악 의무	□
대상설정	지리조사 장소 선정(출동여건 열악지역)의 적절성	□
장비활용	보급장비(MDT, 업무용 휴대폰 등) 교차활용	□
역할설정	운전원, 진압대장 및 대원의 임무 부여 적절성	□
지리조사	목적지까지의 원활한 진입 및 화재진압 방법 강구	□
보고철저	특이사항 및 전파 필요사항 보고	□

※ 평시 도보 조사는 현행 유지(소방용수시설 조사 시 병행)

□ 단계별 세부사항

1. (의무사항) 월 1회 이상 관내 전체 취약지역 파악 의무

- 각 안전센터 관내를 분할(3~4등분)하여 지역별 취약대상 조사 실시

2. (대상설정) 지리조사 장소 선정(출동여건 열악지역)의 적절성

- 출동여건 열악지역 집중 발굴

‣ MDT 상 도로가 표출되지 않거나 지번 직근까지 안내하지 못 하는 곳

‣ 잘못 진입 시 출동차량 전반에 혼란을 초래할 수 있는 곳

‣ 긴급자동차 특례에 따라 MDT 안내보다 경로 단축이 가능한 곳

3. (장비활용) MDT 및 업무용(지령) 휴대폰을 교차활용, 출동경로 확인

- 종착 지점(네비)과 실제 목적지와의 차이, 신호 등으로 인한 우회 여부 등

4. (역할설정) 운전원, 진압대장 및 대원의 임무 부여 적절성

대 원 별	임 무
공통	출동 여건 열악 지역(계단, 경사로 등) 발굴 및 조사계획 수립
운전원	출동경로(주행 도로 신호체계 및 우회로) 사전 확인, MDT 조작
진압대장	업무용(지령) 휴대폰 활용, 도착지점 정확도 교차점검
진압대원(2~3명)	가상 설정한 목적지까지 수관 산정 및 진압방법 강구

5. (지리조사) 목적지까지의 원활한 진입 및 화재진압 방법 강구

- 실제 차량 부서(잘못 진입 시 퇴로 강구 포함) 및 대상물까지 필요 수관 산정

6. (보고철저) 특이사항 및 전파 필요사항 보고

- 안전센터 → 소방서 → 전 직원 공지, 인접서, 본부(방재센터) 통보