시설물 인계․인수서

□ 시 설 명 : 고덕천 생태하천정비공사 오수차집관로

□ 위    치 : 서울특별시 강동구 고덕동 365-3 ～ 상일동 425-13

□ 규  모

○ PC관(D=700㎜ ～ 1,350㎜) : 1,770m(좌안  1,744m)

○ 맨홀설치 : 25개소(좌안 : 25개소)

□ 시행부서 : 서울특별시 강동구청

□ 시 공 자 : 동일건설(주) 외 1사

□ 인계․인수목록 : 별 첨

위 시설물 및 관련도서를 인계․인수함

2017.  8.

인계자 :        서울특별시장 (인)

인수자 : ㈜탄천환경 대표이사 (인)

인계․인수 자료목록

□ 시설물 : 고덕천 생태하천정비공사 오수차집관로

자료종류	자 료 내 역	수량	비 고
1. 준공서류	◦ 준 공 내 역 서	1	CD-ROM 포함
2. 준공도면	◦ 준공도면 (평면도 및 종단면도)	1
3. 참고서류	◦ 준공사진 ◦ GIS DB 구축 자료	1

공 사 세 부 내 역

□ 공사명 : 고덕천 생태하천 정비공사

공 종	규 격	단위	수 량	비 고
◦ 토 공
터파기	0-4m	㎥	16,293
되메우기및다짐		㎥	13,073
잔토처리	토사	㎥	3,220
◦ 시설물공
PC관	D=700mm～ D=1,350mm	m	1,744
맨홀설치	조립식PC맨홀(2호) (D=1200)	개소	3
	조립식PC맨홀(4호) (D=1800)		20
	사각맨홀 (1.4*2.8/1.8*1.8)		2
사다리설치	STS 19 (200x 200x 200)	개소	184