성산·마포대교, 양평교 정밀점검용역 착수 보고회 의견

□ 일 시 : 2018.4.18.(수) 10:00~11:30

질문자	의 견 내 용
교량안전과장	<성산대교> ○ 전차 보고서상 용접불량 부분에 대하여는 다시 정리하여 별도 meeting ○ 성산대교 본교 펀칭파괴 등 발생시 선제적인 대응 필요, 능동적인 보수 방안 제시 ○ 긴급 보수 필요시 즉시 보수 보강 공사가 시행될 수 있도록 조치 <마포대교 및 양평교> ○ 쉼터, 목재데크 부분은 우수침투, 토사 퇴적 등 유지관리에 어려움이 있고 구조에 취약하니 상태 조사 후 구체적인 개선안 제시(마포대교) ○ STB 연결부 그을음자국 상태 확인 및 개선안 제시(마포대교) <공통사항> ○ 교량의 생명은 물처리임. 비올 때 또는 비온 뒤 물고임 조사, 빗물 체수 기간 등 관찰 기록·관리 ○ 신축이음장치 누수 및 퇴적물에 대한 근본적이고 구체적인 보수방안 제시 ○ 배수구 물고임 및 막힘에 대한 근본적인 원인조사 및 개선방안 제시 ○ 혹서기 및 혹한기 거동량(신축량) 측정하여 기록 관리 필요 ○ 보고서 작성시 전차와 비교 검토(물량 비교 및 사진촬영 등) ○ 대형 교량에 대한 유지관리 사례 비교 검토
기술점검팀장	<성산대교> ○ 신축이음 누수로 인한 손상이 많이 발생하니 신축이음 상,하부를 철저 히 조사하기 바람(신축거동 불량, 받침교체, 거더내부 부식 ) ○ 현재 성산대교 성능개선 공사 중으로 참고하여 과업을 수행하기 바람 ○ 7월말까지 중간보고하여 보수물량 및 개략 공사비 제시 ○ 북단 성능개선공사 구간에 대한 상태 확인 시행 <마포대교> ○ 현장조사시 효율적인 점검이 되도록 점검동선 결정 ○ 방호울타리, 연석 등 콘크리트 열화부에 대한 일반적인 단면보수공법을 지양하고, 정확한 현장조사를 통해 근본적인 보수방안 제시 ○ 상부데크(목재) 사용성 및 존치방향(타 재질, 사용성, 유지관리 등) 검토 <양평교> ○ 신축이음부 누수로 인한 교량받침 부식상태 등 철저히 조사 방안제시 ○ 박스내부의 전선 도난이 발생됨, 효율적인 개선방안 검토 (시건방법) <공통사항> ○ 상태평가 지수 산정에 영향을 크게 미치는 손상에 대해서는 즉시 보수 가 될 수 있도록 보고토록 할 것 ○ 신축장치 및 받침장치는 상황을 정확히 확인할 수 있게 사진 촬영 ※ 신축이음장치 상하면 별도촬영, 받침장치 4면 근접촬영, 별도 사진첩 작성 후 제출 ○ 신축거동 측정이 필요한 받침장치, 신축이음장치 등은 수회에 걸쳐 정 한 결과 값 도출(월별, 최대온도 상승시 포함) ○ 재료시험 및 주요부재 점검 계획서 제출 ○ 바닥판 열화부 코어채취 시 원상복구 철저 요망 ○ 부재별로 누수손상의 원인을 명확히 판단 할 수 있도록 조사(대책제시) ○ 효율적 유지관리를 위하여 강박스 거더, 내부 점검등의 설치상태와 현 황을 파악하고 개선방안 제시 ○ 받침 콘크리트의 균열 발생원인 및 추가 손상 확인 등 조사 ○ 안전관리 책임자는 현장에 상주하여 현장관리 철저 요망

끝.