참고 2		청소근로환경시설 가이드라인 시행계획 (시장방침 제92호, 14.4.2.)

<경제진흥실 노동정책과>

	< 추 진 근 거 >
□ 시장 요청사항(578번, ’13.10.21) - 우리시, 산하기관의 청소 ‧ 경비업무 종사자의 근로환경 개선대책 마련 □ 산업안전보건법 제24조(보건조치) 및 제29조(도급 사업시의 안전보건조치) - 건강장해 예방을 위한 사업주의 필요 조치를 의무화(법 제24조) - 도급자는 수급인에게 위생시설을 설치할 수 있는 장소를 제공하거나 자신의 위생시설을 이용할 수 있도록 협조(법 제29조) □ 산업안전보건법 시행규칙 제30조의3(위생시설의 설치 등 협조) - 휴게시설, 세면․목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설 등의 설치 규정

구 분					주요 가이드라인
공간		위치			∙ 휴게공간은 작업공간과 인접하도록 배치 ∙ 다른 근로자와 동선이 혼재되지 않도록 독립적으로 설계, 전용공간 확보 ∙ 관리범위가 넓을 경우 거점별로 휴게공간 마련
		규모			∙ 1인당 면적 : 5㎡(1.65평) 내외로 구성
		공간 구성			∙ 휴게, 세면(목욕), 세탁, 탈의, 식사가 가능해야 하며 가급적 동일공간 내에 구성 ∙ 청소도구 수납공간을 별도로 마련(휴게공간이 작업도구 보관함으로 사용되는 것 방지)
환경		실내조명			∙ 조명효율이 높은 LED 사용, 공간활용 목적에 따라 100~200Lux 내외로 설치 ∙ 경직된 한색계열보다는 중성색과 난색계열의 조화로운 조명색 사용
		실내공기			∙ 쾌적한 실내환경을 위한 냉난방 시설 및 환풍기 설치 ∙ 적정온도 유지(여름 26~28˚C, 겨울 18~22˚C) / 습도 50~55% 유지
		실내소음			∙ 휴게공간 내 소음 허용기준으로 50db 이하로 유지 ∙ 작업공간 소음이 휴게 공간내부로 흘러 들어오지 않도록 차음성능 마감재 사용
디자인		마감재료			∙ 바닥 : 전기온돌, 내마모성, 내수성, 내화성 등을 고려한 재료 선택 ∙ 벽 : 내구성, 내수성, 눈부심이 없는 재료, 유지보수가 편리한 재료 사용 ∙ 천장 : 오염, 부식에 강한 재료, 흡음성이 강하고, 불연, 질감이 좋은 재료 사용
		실내색채			∙ 색의 배분은 주조색 60%, 보조색 30%, 강조색 10% ∙ 편안하고 안락한 분위기를 위해 난색계열의 중명도, 저채도의 색 사용
		가구 전자제품			∙ 냉장고, 전자레인지, 전기포트, 세탁기 등 비치 ∙ 개인사물함, 신발장(도어형), 다목적 수납함, 싱크대 배치