적설 개요

- 적설이란 고체상의 강수(눈, 싸락눈, 싸락우박 등)가 지면에 내려 쌓여 있는 깊이를 말하며, 일반적으로 우박은 적설로 취급하지 않는다.

- 수감부와 자료처리기 사이의 통신은 현재 Dial-up방식을 이용하고 있으며, 설치장소에서도 자료를 모니터할 수 있다.

- 눈이 노장 또는 노장 주위의 지면에 반 이상을 덮었을 때, 적설이 있는 것으로 한다.

- 아무리 많은 눈이 내리더라도 지면에 쌓이기 전에 녹아버려 지면의 반 이상을 덮지 못하면 적설은 없고, 단지 일기현상만이 있는 것이다.

- 강설량이란 눈으로 내린 강수량을 뜻하는 것으로 적설과는 전혀 뜻이 다르다.

- 적설의 단위는 cm이며, 소수 1위까지 측정한다.

- 어느 장소의 적설을 전부 녹였을 경우 물의 깊이를 적설상당수량이라고 한다. 적설상당수량은 강수량과 같이 mm를 단위로 해서 나타내는 것이 보통이지만, g/cm2을 이용할 수 있다. g/cm2의 단위로 나타낸 것을 mm단위로 환산하는 데에는 10배를 하면 된다.(예를 들면, 6g/cm2은 60mm에 해당됨)

- 적설상당수량의 측정은 댐의 설계와 관리 또는 홍수대책 등을 위해 해빙기의 출수량(出水量)을 추정하는 목적으로 실시하는 적설조사로서 채설기(snow sampler)를 이용한다.

적설판 구조 및 설치

- 적설판(snow measuring plate)은 적설깊이를 측정하기 위해 사용되는 측정판으로 가로, 세로 각각 50cm 크기로 허용오차는 &plusmn;10mm이하이어야 하며, 복사열의 흡수를 방지하기 위해 백색의 페인트가 칠해져 있다

- 적설판의 두께는 10mm이상 30mm이하이어야 한다.

- 단단하고 편평한 나무판에 cm눈금의 자를 부착한 길이 50cm이상의 수직자(각목)를 연직으로 세워 적설의 깊이를 측정하는 데 사용하는 것으로 설판(雪板)이라고도 한다.

- 적설판은 눈이 바람에 날리거나 또는 날려 쌓이지 않는 넓은 지면을 택한다.

- 적설판은 지면에 수평하게 설치하며, 눈금자(눈자)가 직각으로 되어 있는지 점검한다.

- 적설판은 관측 노장에 3개를 설치하는데 하나는 관측시마다 측정이 끝나면 적설판 위의 눈을 털어 버리고, 또 하나는 일계(日計)를 기준으로 관측 후 털어 버린다. 나머지 하나는 구적설을 관측하는데 이용된다.

- 적설의 표면온도는 낮 동안 일사등에 의해 올라가는 일이 적지 않지만, 눈 자신은 0℃보다도 높아지는 일은 없다.

- 가장 깊은 적설은 강설이 멈추었을 때 나오는 일이 많으므로, 눈이 멈춘 직후에 적설의 깊이를 측정한다.

- 일별 최심(신)적설은 적설을 측정하는 적설판상에서 측정이 가능하며 정확한 최심 적설의 깊이와 시간을 관측하기에는 세심한 주의를 요한다.

강설현상이 있을 경우 측정기 바닥면에 낙엽등 이물질이 쌓이면 오차요인이 발생하는 단점이 있다.