- 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사 -

창경궁측 법면처리 계획

□ 법면처리 계획

가. 법면시공 방법

구분	가설휀스 전면부(도로측)	가설휀스 후면부(창경궁측)
시공방법	잔디식재(평떼) 565.8㎡	외부시선에 노출되지 않는 지역이고, 토사유출 가능성이 낮아 사면보호 필요성이 적음 ※ 자연적으로 피복될 가능성 있음

나. 위치도

다. 현황사진

【가설휀스 전면부】	【가설휀스 후면부】