결재일자	2015.06.12.

담당자	진압3대장	119안전센터장			결재
		06/12
협 조

창의 위험 예지훈련 리포트

시트 번호		위험예지훈련 리포트		장 소		사 무 실
32				일 시		2015.6.12.(금) 09:10~09:30
상 황 : 펌프차에서 고압으로 수관에 물을 공급하고 있다.
119안전센터명	센터장		서 기		대 원
구로119 안전센터	소방위 유형열		소방사 김종훈		소방위 정영갑외 4명

⑴ 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	고압의 방수로 노후된 카프링이 풀리거나 수관이 터져 부상입게된다.
2	◎	수관이 연결되지않은 방수구를 개방해 대원이 맞아 부상을입게된다.
3	○	고압의 방수로 관창을 놓쳐 대원이 부상을 입는다.
4	○	압력레버를 급격하게 올려 수관이 요동쳐 근처 대원이 부상입게된다.
5	○	방수량을 확인하지 않고 수압을 올려 안전사고가 발생할 수 있게된다.
6
7
8

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	고압의 방수로 노후된 카프링이 풀리거나 수관이 터져 부상입게된다.	카프링의 결착을 확실히 한다.	※	◦장비 사용 시 결합부를 확실히 체결하고 점검을 철저히 한다.
		상시 수관에 손상을 확인한다.	※
2	수관이 연결되지않은 방수구를 개방해 대원이 맞아 부상을입게된다.	수관이 연결되지 않은 방수구 개방시 안전에 유의한다.	※	◦안전에 유의하여 방수구를 개방한다.
			※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다.