미생물항목 검사용 수질시료 채수방법 개선 안내

□ 개선 추진배경

○ 잔류염소가 함유된 수질시료는 시료채취현장에서 잔류염소를 중화처리 하지 않을 경우 시료운반과정에서 미생물이 사멸되어 미생물항목 검사의 의미가 없음

○ 따라서 우리나라 수질공정시험기준*에서는 미생물검사용 시료에 잔류염소가 함유된 경우 반드시 잔류염소를 채취현장에서 중화처리하여 운반하도록 규정하고 있음

* 잔류염소를 함유한 시료를 채취할 때에는 시료채취 전에 멸균된 시료채취용기에 멸균한 티오황산나트륨       용액을 최종농도 0.03 % 되도록 투여한다(수질공정시험기준)

○ 그러나 멸균된 잔류염소 중화제(티오황산나트륨)의 준비나 현장에서의 중화처리 과정에서 미생물 오염이 발생할 수 있고 매우 번거러워 보다 쉽고 간편한 방법으로 개선을 추진함

□ 대상 시료 : 잔류염소가 함유된 수질시료에 대한 미생물항목 검사시

○ 먹는물, 지하수, 물놀이형수경시설, 수영장수, 목욕장용수, 방류수, 중수도 등

□ 시행시기 : 2013.1.1부터 시행

▣ 미생물검사용 시료채수용기

○ 반드시 멸균된 잔류염소 중화제(티오황산나트륨)가 들어있는 무균채수용기를 사용한다.

[기존] 고압멸균기(Autoclave)로 잔류염소 중화제를 멸균한 후 무균채수용기에 주입

* 멸균 가능한 채수용기에 티오황산나트륨 용액을 최종 농도 0.03%(w/v) 되도록 넣고

(3% 티오황산나트륨 용액을 만들어 시료 100㎖당 1000㎕를 주입), 121℃에서 15분간 고압증기 멸균

[개선] 잔류염소 중화제가 들어있는 일회용 무균채수용기를 구입하여 사용 가능

▣ 미생물검사용 시료의 채수량

대상시료	시료량
먹는물, 지하수, 목욕장용수, 방류수, 중수도 등 물놀이형수경시설(대장균 검사시)	200 mL 이상 × 1개
수영장용수	100 mL 이상 × 5개
물놀이형수경시설(레지오넬라균 검사시)	1 L 이상 × 1개

▣ 미생물검사용 시료의 올바른 채취방법

○ 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채취한다. 이때 절대로 용기를 헹구어서는

안되며, 시료용기에서 시료가 넘치지 않도록 채수한다. 또한 뚜껑의 안쪽이나 시료용기의

입구가 오염되지 않도록 주의한다.

○ 채수된 시료는 얼음 팩을 담은 아이스박스에 넣어 신속하게 실험실로 운반한다.

미생물검사용 시료 채수방법

* 위 방법은 미생물항목 검사에만 적용되며 이화학항목 검사를 위한 시료채수방법은 2012년과 동일함