「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」

기초자료조사서

대상 시설명	천이초등학교(가칭)					시설의 종류
						초등학교
소 재 지	주 소 : 구로구 천왕동 산 13-1 전 화 :
학교장 성명	미정 (2019년 3월 개교 예정)				연락처:
지정 예정구간	도 로 명	연장 거리	도로폭	시 점			종 점
	오리로	400m	23.0m	천왕동 10-4호 (오리로 1087)			오류동 176호 (천왕로 106)

붙임 : 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도  ※ 현장 사진포함

2. 통학(이동)로 조사결과

3. 우선순위심사표

이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

기준은 어린이․노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다

범위는 어린이 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로

도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가능하며 지리적 기준점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)

신호기‧안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭(전체)	시점	종점
1	오리로	6차로	400m	23.0m	천왕동 10-4호 (오리로 1087)	오류동 176호 (천왕로 106)

나. 통행환경 및 특성

해당구역은 광명과 부천을 연결하는 국지도로의 기능을 담당하고 있어 교통량이 많고, 매우 혼잡함에도 불구하고 어린이들이 등하교를 위해 해당도로를 횡단해야 하는 실정이므로 어린이 안전사고 예방을 위한 보호구역 지정 및 개선이 필요한 실정임

2. 시설주변 도로의 자동차 통행량 및 주차 수요

가. 자동차 통행량

(단위: 대)

구분	도로구분	통 행 량 (보행자)	비고
1일 교통량	오리로	평일평균 16,245대/일 (평일평균 2,400명/일)	-

나. 주차 현황 : 불법주차를 제외한 노상주차장, 하역주차구간, 주차허용구간 등 주차

가능면수

(단위: 대(면))

일련 번호	도로(가로)명	주차 현황					비고
		계	노상 주차장	하역 주차구간	야간주차 허용구간	기타
1	오리로	-	-	-	-	-

3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

가. 교통안전시설 종류 및 수량 : 보호구역내

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	오리로	3	3	-	-	-	-

나. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	오리로	-	-	-	80m	-	-	-

4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황 (최근3년간,2014~2017)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	22	-	21
1	오리로	계	22	-	21
		차대 사람	3	-	3
		차 대 차	18	-	18
		차량 단독	1	1	-

5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구 간	연장길이(m)	폭(m)
50km이내 운행속도 제한	1	오리로	보호구역내 (신규)	400m	23.0m

6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	해당구역은 광명과 부천을 연결하는 국지도로의 기능을 담당하고 있어 교통량이 많고, 매우 혼잡함에도 불구하고 어린이들이 등하교를 위해 해당도로를 횡단해야 하는 실정이므로 어린이 안전사고 예방을 위한 보호구역 지정 및 개선이 필요한 실정임
지정여부 검토의견	오리로는 교통량도 많고 매우 혼잡한 도로로 어린이 등·하교시 교통사고의 위험이 크므로 어린이보호구역 지정이 필요하다고 판단됨

붙임1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	천이초등학교 (구로구 천왕동 산 13-1)
위치도
현장사진

붙임 2. 통학(이동)로 조사결과

세부평가지표	평가방법		사례
			현장상황	점수	가중치 × 점수
교통량 (7)	9,000 ≤ 교통량	5	16,245대	5	35
	4,000 ≤ 교통량 < 9,000	3
	교통량 < 4,000	1
평균주행속도 (14)	55 ≤ 평균속도	5	60	5	70
	45 ≤ 평균속도 < 55	4
	30 ≤ 평균속도 < 45	2
	평균속도 < 30	1
중차량혼입률 (7)	35 ≤ 중차량 혼입률	5	28	3	21
	25 < 중차량 혼입률 < 35	3
	중차량 혼입률 < 25	1
도로유형 (4)	지방도(시·군도)	5	지방도	5	20
	특별·광역시도	3
	일반국도	1
보차분리 (5)	연석	5	연석	5	25
	보차분리시설 없음	4
	노면표시	2
	기타시설물	1
도로폭 (3)	차도폭 < 6m	5	23m	1	3
	6m ≤ 차도폭 < 13m	3
	13m ≤ 차도폭	1
방호울타리(14)	미설치	5	미설치	5	70
과속방지턱(9)			미설치	5	45
미끄럼방지(4)			미설치	5	20
노면표시(6)	설치	1	미설치	5	30
교통표지(3)			미설치	5	15
통학로 주변 (6)	아파트·주택	5	아파트·주택	5	30
	학원·상가	3
	기타·교외	1
보행 장애물(3)	많음	5	적음	1	3
주/정차(7)	적음	1	적음	1	7
학생 수 (2)	600 ≤ 학생수	5	896명	5	10
	100 ≤ 학생수 < 600	3
	학생수 < 100	1
학교입구시설 (4)	신호기 없음	5	점등	3	12
	신호기 점등	3
	신호기 점멸, 고장	1
학교위치 (3)	지방부	5	도시부	1	3
	도시부	1
합 계					419