천호대로 녹지연결로 실시설계 보완 추진사항

□ 도시공원 위원회 심의를 위한 제출 서류

1. 공원 및 녹지등에 관한 법률 16조2에 따른 도시공원위원회 심의 입안서류

(우리시 양식에 의거)

- 도시공원위원회 심의상정안

- 조성계획 승인신청서(조성계획도, 시설 및 도로조서 포함)

- 설명자료(PPT) 등

2. 도시공원위원회 심의 사전검토 자료

- 토공량 변경 전, 후 도면

- 구조물 변경 전, 후 도면

- 조경계획 변경 전, 후 도면

- 현황도 및 현황사진 첨부자료(추가 훼손지역의 수목을 확인할 수 있는 사진)

□ 기본 및 실시설계 검토(보완)사항

1. 강동구의 그린웨이 정책에 따른 산책로 계획과 연계하여 동선계획을 수립

- 주변 산책로 연결 필요성에 대하여 강동구청 및 푸른도시국과 협의

2. 장애인 녹지연결로 시설 이용 검토

- 경사로 및 계단 등 시설이용에 따른 어려움은 없는지 검토

3. 토목계획 : 생태통로 설치기준 및 관리지침에 따라 최소 토심 70cm를 확보하되

수목의 생장과 시공을 고려하여 토심은 최대한 확보하고 인공토와

자연토의 비율은 최소 7:3 이상으로 검토

인공토의 유실을 방지할 수 있는 방안에 대해 검토할 것.

4. 식재계획 : 생태통로 설치기준 및 관리지침에 따라 주변 유사종을 생태통로

도입부에 식재..

동물이동로에는 식재를 비워 동물이 이동할 수 있는 공간을 확보

조경수는 가급적 배제하고 산림수종을 도입

5. 시설계획 : 불필요한 시설은 배제하고 동물이동로와 보행로의 분리시설을 도입

6. 배수계획 : 표면배수시설이 누락되어 있으므로 배수시설을 도입할 것.

7. 기타 지장물, 관계부서 협의, 인허가 등 설계 및 공사추진에 지장이 없도록 추진