함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	철개고정장치 설치기준 변경알림

1. 본부 시설관리과-3172(216. 4. 1.)호와 관련입니다.

2. 원형철개의 “철개고정장치 설치기준”이 아래와 같이 변경되었음을 알려드리오니 설계․시공시에 참고하시기 바랍니다.

- 철개고정장치 사용기준 -

구 분	변 경 전	변 경 후
높이조절용 철개고정장치	대 로 (폭 25m 이상)	・도로 경사도 5° 이상이거나 포장면이 불규칙할 때 ・밸브실 시공환경 또는 작업여건이 불량할 때
철개고정장치	중・소로 (폭 25m 미만)	・도로 경사도 5° 미만이거나 포장면이 일정할 때 ・밸브실 시공환경 또는 작업여건이 양호할 때

※ 적용시기 : 즉시 시행

붙임 : 철개고정장치 설치기준 개선보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	재무회계과장,생산관리과장,수질과장,기전설비과장,기술진단과장,계획설계과장,배수과장,급수운영과장,급수설비과장,누수방지과장,시설과장,공간정보과장,상수1-8(급수,시설),상수정수센터1-6,서울물연구원장,수도자재관리센터소장
주무관			시설관리과장			시설안전부장
협조자
시행	시설관리과-3173	(	2016.4.1.	)	접수	급수운영과-5920	(	2016.4.1.	)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	부분공개(2)