경의선 지상부 공원화사업 협조대상 자재현황

∎ 공사 대상지 : 경의선숲길 공원조성공사 中 새창고개 및 연남동 구간

∎ 협조대상 자재 : 철로 레일, 폐침목, 철길건널목 시설물 등

∎ 구입 취지 : 경의선숲길 공원조성에 있어서 옛 철길의 이미지 재현을 주된 디자인개념으로 적용하는바, 철길과 관련된 다양한 폐자재 등을 재활용함으로써, 공원의 역사ㆍ문화적 가치를 높이고자 함.

∎ 수 량 표

구 분	세부항목	단위	수 량				비 고
			합 계	연남동	새창고개	잔여구간
레일 50kgN, H150	레일경계 A	m	1,735.8	1,500.3	235.5	-
	레일경계 B	m	313.7	170.0	143.7	-
	레일경계 C	m	96.8	96.8	-	-
	레일경계 D	m	137.6	137.6	-	-
	기 찻 길	m	46.0	46.0	-	-
	플랫폼데크	m	56.0	-	-	56.0
	레일깔기A	m	94.7	-	-	94.7
	레일깔기B	m	175.7	-	-	175.7
	소 계	m	2,656.3	1,950.7	379.2	326.4
	할증(5%) 적용	m	2,789.1	2,048.2	398.2	342.7
폐침목 T150x240x2500	폐침목 놓기	EA	442	304	138	-
	폐침목포장A	EA	1806	716	1,090	-
	폐침목포장B	EA	117	117	-	-
	폐침목 계단	EA	77	11	66	-
	기 찻 길	EA	46	32	-	-
	브 릿 지	EA	94	94	-	-
	자전거거치대	EA	6	3	3	-
	소 계	EA	2,574	1,277	1,297	-
	할증(5%) 적용	EA	2,703	1,341	1,362
철길건널목 시설물		식	1	-	1	-	표지판, 신호등, 차단기 등 일체
기타 철길 시설물		EA	수급여부에 따라 최대한 확보				선로차단기 등

∎ 참고사항

· 폐침목 : 세척된 폐침목 기준임.

※ 폐기물관리법 시행규칙 제14조의3(재활용기준 등) ②, 별표 5의2 19. 나. 1)

· 철길건널목 시설물 : 최소 1set 확보하되, 추가로 수급 가능한 경우 최대한 확보하여 추가가능.

[철길건널목]

· 기타 철길 시설물 : 선로변환기 등 기타 철길운영에 필요한 시설물이 수급 가능한 경우 최대한 확보.                      (향후 공원 내 전시, 조형요소로 활용)