이설공사 개요

※시공순서 : ①임시급수장치 설치-2개소 ②제수변 및 마개플랜지설치 ③상수도관 철거 및 부설

④통수 및 임시급수장치 철거

단수구간(300mm, 230m)

이설대상

300mm, 125m

192-2호

159호