첨부 1

	한 국 소 방 산 업 기 술 원

□□□-□□□ 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331                전  화 : (031) 289-2982

http://www.kfi.or.kr                                          F A X : (043) 883-1073

제2015-080호

소방장비 검사 결과서

1. 접수번호 및 접수일자 : 제 2015-044, 2015년 09월 09일

2. 상          호 : 서울특별시 소방재난본부

3. 소 방 장 비 명 : 물탱크차(소형, 6~14/14대)

4. 검  사  기  간 : 사 전 검 사  2015. 09. 01

중간(1)검사  2015. 10. 02 / 10.07 / 10. 21 / 11. 09

중간(2)검사  2015. 11. 11 / 11. 18

완 성 검 사  2015. 11. 17 ~ 18 / 11. 23 ~ 24

5. 검  사  기  준 : 물탱크소방자동차 검사기술기준

6. 검  사  결  과 : 적  합

※ 붙          임 : 세부검사결과서  1부

소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제9조의 규정에 의하여 소방장비 검사 결과를 위와 같이 통보합니다.

2015년  11월  27일

한국소방산업기술원 □

※ 붙임 1

세 부 검 사 결 과 서

접수번호	2015 - 044
접수일자	2015. 09. 09
신청기관명	서울특별시 소방재난본부
소방장비명	물탱크차(소형, 6~14/14대)
차대번호	1. KMFLA18TPFC093528 2. KMFLA18TPFC096169 3. KMFLA18TPFC093867 4. KMFLA18TPFC096179 5. KMFLA18TPFC094340 6. KMFLA18TPFC096239 7. KMFLA18TPFC096231 8. KMFLA18TPFC094335 9. KMFLA18TPFC096241
비고	제조업체 : (주)우리특장

물탱크차(소형) 세부 검사결과서

항목 구분	검 사 항 목	검사구분			검사 결과	비 고
		중간1	중간2	완성
일반사항	○ 사용자 매뉴얼
	차량의 운전 및 정비설명서 ․ 특장배선도 ․ 윤활선도 수요부 제출 여부			○	적합
	차량의 장비조작법 및 주요부 비상대처 동영상 지급여부(CD 2장)			○	적합
	부품리스트 지급 여부(1부)			○	적합
	제품사용설명서 지급 여부(1부)			○	적합
	○ 표식 및 도장
	‘소방자동차 색상디자인 표준 도색지침’에 따른 과정별 증빙자료(사진첩 등) 확인			○	적합
	차량의 연결부, 탱크하부, 일반 강재 사용부분 등은 고무타입의 언더코팅을 2회 이상 방청도장으로 처리 여부			○	적합
	‘소방자동차 색상디자인 도색 시방서’에 따라 도장 두께는 102㎛ 이상인지 여부			○	적합
	○ 미끄럼방지 시공
	차량의 상부 ․ 접근계단 ․ 접근사다리 발판 ․ 스텝트레이드에 미끄럼방지처리 여부			○	적합
	미끄럼방지 처리방법 확인(에폭시 미끄럼방지 코팅제, 체크 플레이트, 엠보싱 플레이트)			○	적합
	○ 방수 확인
	차체상판 각종체결부위 및 경광등 방수상태 확인			○	적합
차대및차량부품	○ 타이어 공기압 측정장치(TPMS)
	장착된 타이어의 공기압 상태를 실시간 모니터링 할 수 있는 시스템 적용 여부(예비타이어 포함)			○	적합
	○ 승차석
	조수석은 공기호흡기 세트 용기 상단부위를 견고히 고정하며 원터치 방식으로 쉽게 이탈하는 구조 여부		○		적합
	○ 캡 틸트 시스템
	틸트 장치의 유압실린더는 황색으로 설치 여부		○		적합
	안전지지대는 원형 또는 각형으로 끝단은 ⊔⊓의 형태로 제작 여부(싱글캡은 제외)		-		해당없음	싱글캡
	안전지지대의 색상은 황색으로 도장되어 야간에 식별이 가능한지 여부		-		해당없음	싱글캡
	○ 전기설비와 장치
	- 통신장치
	전선은 전파의 간섭을 받지 않도록 RG-58(알루미늄 은박의 2중 실드선)으로 설치 여부			○	적합
	무전기 및 외부 수신용 안테나(UHF, VHF)는 캡 상부에 2개 이상 설치 여부			○	적합
차대및차량부품	- 자동차 항법시스템
	차량 출고시를 기준으로 최신형 설치 여부(터치스크린 방식)			○	적합
	후방감시카메라 연동 여부			○	적합
	- 차량용 영상저장장치
	FULL-HD급 32G 이상, 2채널 이상의 터치식 LCD 모니터 적용 제품 설치 여부(후방에 장착되는 제품은 HD급 이상)			○	적합
	- 전압변환기(컨버터, 인버터)
	DC 24V에서 12V로 다운시키는 스위칭 방식의 일체형 컨버터를 30A 이상으로 설치 여부 (외부 별도 설치 시 KS 인증 제품 적용)			○	적합
	DC 24V에서 AC 220V/3,000W 이상의 출력을 갖는 스위칭 방식의 사인파(sinusidal) 인버터를 설치여부			○	적합
	- 축전지
	중 ․ 대형물탱크차 200AH×2개, 소형물탱크차 150AH×2개			○	적합	150AH×2
	- 수구(사양 선택적용)
	방수 ․ 방진 성능을 적용하여 설치 여부			○	적합
	외부전원 수구는 자동 이탈되는 방식으로 부착 여부			○	적합
	수구 연결 시 AC전원 공급확인 램프 작동 여부			-	해당없음
	배터리 충전확인램프 및 전압계설치, 배관히팅시 확인표시등 및 배관 온도계 설치 여부			-	해당없음
	외부전원을 이용한 배터리 충전과 배관가열이 선택 가능한 수구 설치 여부			○	적합
	운전석 측면에 2구콘센트(누전차단기 부착형) 설치여부			○	적합
	에어 자동충전 장치 설치 및 에어를 이용한 배관 강제 드레인 장치 설치 여부			-	해당없음
	○ 음향경보장치
	- 일반사항
	차량에는 하나의 공기 경음기와 전기·전자사이렌 형태의 음향경보기를 각각 설치 유무(단, 공기펌프장치가 설치되지 않은 차량은 공기경음기를 설치하지 아니할 수 있음)			○	적합
	스피커, 공기 경음기 등은 방수, 방진 기능 여부			○	적합
	- 전기(모터)사이렌
	전기(모터)사이렌은 KFI인정제품인지 여부			○	적합	모사15-3
	전기(모터)사이렌은 차량전방 1m에서 110 ~ 130㏈ 여부			○	적합	110 ~ 118.1㏈
	케이스 전체가 부식되지 않는 스테인리스 또는 알루미늄으로 제작 여부			○	적합
	모터사이렌 설치 장소는 차량하부로 하고 이물질로부터 보호할 수 있는 보호망 설치 여부			○	적합
차대및차량부품	- 전자사이렌
	앰프성능은 150W 8Ω 이상의 여러 음이 혼재된 제품 여부			○	적합
	사이렌의 음압의 출력부분은 전방에서 집중될 수 있도록 달팽이관 형태의 금속재질로 혼의 길이는 200㎜ 이상으로 제작 여부			○	적합
	방수·방진기능 여부			○	적합
	○ 특수경고등
	- 일반사항
	모든 경광등(차체작업등포함)은 KFI인정 제품을 적용하였는지 여부			○	적합
	차량의 안전을 위해 360° 어느 방향에서나 뚜렷이 보이는 LED 방식 여부			○	적합
	경고장치의 밝기와 발광 속도는 2단계 이상 조절 여부			○	적합
	글로브의 재질이 폴리카보네이트인지 여부			○	적합
	수리나 부품교체 등을 위하여 글로브와 하우징 분리 여부			○	적합
	- 주 경광등
	V자형 또는 장방형 선택 적용하고, LED방식 적용 여부			○	적합	V자형
	캡 상부에 지지대를 설치, 또는 캡의 측면상부(빗물 이동라인)와 볼트 등을 이용하여 견고하게 고정 여부			○	적합
	써치라이트 경광등 부착형의 규격 및 형태는 35w이상, 좌·우 350°, 상·하 50° 이상 조절 가능한 방식 여부(선택 적용)			-	해당없음
	- 각목의 기능 및 성능의 적합 여부
	1. 측면 및 후미 경광등 2. 교차등 3. 전조등 하이빔 자동점멸장치 4. 측 ․ 후면 하단표시 경고등			○	적합
	- 후면 비상정차 안전경고등
	차량 후면 상부 중앙에는 사각(120㎜×120㎜) 안전 경고등 장착 여부			○	적합
	표준 적색 또는 황색 램프 3구(1구당 9개 이상)를 후면 경광등 중앙 부위 장착 여부			○	적합	적색 (3구×9개)
	소방차량의 주차브레이크가 작동됨과 동시에 자동으로 점멸되는 구조 여부			○	적합
	주차브레이크가 해제됨과 동시에 자동 점멸 및 정지 여부			○	적합
	자동작동이 우선되어야 하며, 수동으로 정지 가능 여부			○	적합
	성능은 파워LED방식으로 조사형 렌즈를 장착하여 원거리에서도 시인성 확인 여부			○	적합
	후방 감시카메라의 간섭을 받지 않는 구조로 장착 여부			○	적합
	주간에도 밝기가 유지되는 성능 여부			○	적합
	○ 각종조명장치
	차체 작업등이 전체가 동시에 작동하는지 여부			○	적합
차대및차량부품	- 각목의 기능 및 성능의 적합 여부
	1. 조명등 2. 중간차폭등 3. 도어등 4. 승차실 승강구등 5. 노견등 6. 후진등 7. 승차석 실내등 8. 펌프제어등 9. 장비보관함 조명등 10. 펌프실등 11. 차체작업등			○	적합
	- 외부작업등
	내식성 및 내열성능이 있고 변형되지 않는 알루미늄, 스테인리스 또는 이와 동등 이상의 재질인지 여부			○	적합
	차체상부의 좌·우측에 설치 위치 및 스탠드형으로 차량 전고 높이 범위 내에 설치위치 도면 일치 여부			○	적합
	지면에서 좌우회전 및 높이조절이 가능하도록 설치 여부			○	적합
	제논 35W 이상 × 2구 이상 또는 LED 40W 이상 × 2구 이상 여부			○	적합	LED 40W × 2구
차체구조	○ 일반사항
	차량의 차체는 타이어 후륜 전폭(외측벽면)의 ±50㎜ 이내로 제작 ․ 설치여부 (단, 차체에서 휠 아치, 경광등 등을 제외)	○			적합	0.8㎜ ~ 18㎜
	캡의 폭과 리어 보디 폭 균일 여부(스텝부분 제외)	○			적합
	펌프실이 중간에 위치한 경우 펌프의 정비가 용이하도록 충분한 공간을 확보하였는지 여부	-			해당없음	후면 위치
	캡과 리어 보디의 이격거리는 가능한 최소화할 것	○			적합
	차량이 박스 형태로 제작될 경우 차체상판 후부는 곡면처리 여부	○			적합
	충격 및 진동에 강한 내구성 가졌는지 여부	○			적합
	비틀림 현상이 없게 제작되었는지 여부	○			적합
	상용차 출고 시 부착된 부품의 위치변경 시 기능의 정상작동 및 정비용이성 여부	○			적합
	접근각 10°, 이탈각 12°이상 여부			○	적합	접근각 : 24.2~25.4°
						이탈각 : 15.6~17.2°
	○ 차체
	차량에 따라 박스형 및 타원형의 방법을 적용	○			적합	박스형
	외판은 스테인리스304 1.5 ~ 2.0㎜ 또는 알루미늄5052 3mm 이상을 사용하여 시공 여부(GRP 또는 FRP 사용 시 4mm 이상)	○			적합	알루미늄 5052 t: 3㎜
	주요골조는(절곡포함)는 40mmx40mm 이상, 두께는 3mm 이상의 각 파이프 또는 앵글로 제작 여부	○			적합	40㎜×40㎜ t: 3㎜
	○ 문의 제작 및 설치
	각종 개폐문의 잠금 장치가 닿는 부분의 ㄷ자 시공상태 여부		○		적합
차체구조	- 여닫이 또는 슬라이딩 방식
	문의 재질은 스테인리스, 알루미늄 또는 G.R.P(F.R.P)등의 재질로 하였는지 여부		○		적합	알루미늄
	문의 사방 끝부분은 접어서 구부린 방식으로 하되 사용자의 안전을 위하여 표면을 매끄럽게 처리하였는지 여부		○		적합
	잠금 장치를 2단 잠금장치 또는 2점 고정 잠금방식 등으로 설치하였는지 여부		○		적합	2단 잠금장치
	- 셔터 방식
	코일형 알루미늄으로, 열림과 닫힘은 작업자가 지면에서 쉽게 작동, 가능하게 제작하였는지 여부		○		적합
	조합된 패널은 2중 구조이며, 조합된 패널 하나하나의 높이는 35㎜ 이하로 된 제품으로 했는지 여부		○		적합	35㎜
	셔터의 조합 패널과 패널사이는 외부로부터 방수 및 밀폐 기능이 있는지 여부		○		적합
	셔터문의 열림을 방지할 수 있는 장치를 장착하였는지 여부		○		적합
	○ 적재함
	바닥은 물이 신속하게 배수 가능하도록 원형 배수구를 10Ø 이상으로 설치 여부		○		적합	Ø: 22㎜ ~ 29㎜
	함이 알루미늄합금인 경우 3mm 이상, 스테인리스 적용 시 두께는 2㎜ 이상 적용 여부		○		적합	알루미늄 t: 3㎜
	서랍형함 설치시 하단부, 좌·우측에 슬라이딩레일이 부착되어 입·출입이 이루어지며, 함의 이탈을 막아주는 잠금장치 설치 여부		○		적합
	함 내에 이동식 판을 설치 시 가로판을 얹을 수 있는 장치와 움직임을 고정할 수 있는 잠금 장치가 판 하단 또는 상단부와 함에 설치 여부		-		해당없음
	함의 문짝이 개방 시에 스텝트레이드 역할을 하는 경우 150㎏ 이상의 하중에서 견딜 수 있는지 여부		○		적합
	○ 공기호흡기 실린더 수납함
	공기호흡기 예비실린더 4개 이상 수납할 수 있는 수납함 설치 여부(양쪽으로 분할설치 가능)			-	해당없음
	○ 접근계단
	사다리 횡봉의 간격은 400㎜ 이내 설치 및 미끄럼방지처리 여부		○		적합	350㎜
	○ 소방용호스 보관함
	소방용호스 보관함의 규격은 길이 800㎜ 이상(접은 호스15m × 5본 이상 기준) 여부		○		적합	측면: 830㎜ 후면: 1,290㎜
	호스 보관함의 바닥은 지면으로부터 1,500㎜ 이하 높이에 제작설치 여부		○		적합	650㎜ ~ 655㎜
	바닥은 물이 항상 배수 가능하도록 원형 배수구를 20Ø 이상 4개 설치 여부		○		적합	측면Ø: 25㎜×4개 후면Ø: 25㎜×6개
	○ 소방펌프
	- 일반사항
	펌프의 재질 및 제조사 확인 (검사기술기준 준용)			○	적합
소방펌프및관련장비	펌프 가동 시 진동에 의하여 기능 이상 발생 여부			○	적합
	밀봉함은 밀봉부분의 부품의 교환ㆍ급유 및 손질을 쉽게 할 수 있는 구조인지 여부(단, 특수한 밀봉구조로서 밀봉부분의 부품의 교환ㆍ급유 및 손질을 할 필요가 없는 것은 그러하지 아니함)			○	적합
	- 규격
	대형물탱크차인 경우, 규격방수 : 방수압력 8.5 ㎏/㎠, 방수량 3,600 ℓ/min 이상 고압방수 : 방수압력 14 ㎏/㎠, 방수량 2,000 ℓ/min 이상			-	해당없음
	중형물탱크차인 경우, 규격방수 : 방수압력 8.5 ㎏/㎠, 방수량 2,800 ℓ/min 이상 고압방수 : 방수압력 14 ㎏/㎠, 방수량 2,000 ℓ/min 이상			-	해당없음
	소형물탱크차인 경우, 규격방수 : 방수압력 8.5 ㎏/㎠, 방수량 2,000 ℓ/min 이상 고압방수 : 방수압력 14 ㎏/㎠, 방수량 1,400 ℓ/min 이상			○	적합
	- 동력인출장치(PTO)
	30분 이상 구동시 잡음, 열발생, 변형 여부			○	적합
	작동은 운전석에서 1개의 라인은 자동식 구조, 1개의 라인은 비상구조(케이블 또는 기타)로 조작 가능한 구조인지 여부 (단, 에어발생장치가 설치되지 않은 경우 자동방식은 설치면제)			○	적합
	자동방식의 경우 원버튼에 의한 방수준비작동(PTO+메인밸브+진공펌프 순차작동) 기능을 설치하며 동시에 기존 방식과 동일하게 장치별 개별 작동이 되도록 설치하였는지 여부			○	적합
	유량을 검사할 수 있는 장치 설치 여부(수동식일 경우)			-	해당없음
	- 구동 장치
	구동 추진축을 십자형 자재이음형식으로 사용 시 추진축의 경사각은 4˚이내인지 여부			○	적합	0.18°~ 2.55°
	저속상태에서 비정상적 소음 및 비틀림 현상이 나지 않는 구조인지 여부			○	적합
	회전부분 및 고온발생 부분의 안전커버 설치 여부			○	적합
	동력 구동축의 회전밸런스 정도의 등급은 G40 또는 G16을 충족하는지 여부			○	적합
	기어박스 내부는 강제 윤활되거나 비말급유에 의하여 윤활되는지 여부			○	적합
	기어박스에 유면의 높이를 검사할 수 있는 검사구 ․ 급유구ㆍ배출구 및 통기구가 설치되어야 하고 외부 표면온도는 섭씨 90도 이하가 유지되는지 여부			○	적합
	- 물맞이 장치(마중물 장치)
	물맞이 능력은 대기압 상태에서 60sec 이내			○	적합	13 ~ 20 sec
	진공도 유지가 30sec 안에 있어서 10mmHg 이하 여부			○	적합
	진공펌프가 마중물을 끝낸 후 통로의 폐지 및 진공펌프에 동력전달의 장치를 자동 정지 또는 수동 정지시킬 수 있는 구조인지 여부			○	적합
소방펌프및관련장비	흡수구와 동일한 지름으로 길이가 5m인 흡수관을 사용하고 그 외단을 폐쇄한 상태로 진공펌프의 성능시험 정격회전속도로 실시하는 경우 폐쇄한 외단에서 측정한 진공도가 시험당시 대기압의 84%에 도달할 때까지의 소요시간이 30초 이내인지 여부			○	적합	12 ~ 15 sec
	○ 펌프의 배관 및 밸브
	- 펌프의 배관
	펌프를 최대의 회전속도에서 사용한 경우에 발생하는 펌프 압력의 최대치의 압력을 3분간 가하는 내압시험을 실시하여 물이 새거나 변형 등의 발생 여부			○	적합
	각종 배관은 내식성 있는 재료로 제작되었는지 여부			○	적합
	전기식 히팅장치로 결빙방지를 할 경우 주 배관(물탱크에서 메인밸브)을 보온여부			○	적합
	급수배관(물탱크에서 펌프까지의 배관), 송수배관(자체급수배관), 방수총 배관에는 진동 및 충격으로 배관 보호할 수 있는 완충장치 설치 여부			○	적합
	배관별 용도에 따라 색상 적용 여부 방수배관(하늘색), 보수배관(녹색), 흡수배관(회색)			○	적합
	- 비상식수 전용 밸브
	비상식수 전용배관은 차량 하부로 분기하여 차량 측면방향보다 돌출되지 않는 구조로 제작했는지 여부			○	적합
	비상식수 전용배관의 재질은 내부식성 STS316L 또는 STS304로 제작했는지 여부			○	적합
	비상 식수 전용배관의 밸브를 수동방식으로 별도 장착 여부			○	적합
	식수전용 배관은 녹색으로 도장하여 별도로 구분되는지 여부			○	적합
	식수전용 배관의 말단 상부에는 식별이 가능하도록 명판으로 부착 여부			○	적합
	- 밸브
	각 흡·방수 및 중계·보수구 ․ 자체급수구에는 각각 개폐밸브 설치 여부			○	적합
	밸브는 최대의 회전속도에서 사용한 경우에 발생하는 펌프 압력의 최대치의 압력을 3분간 가하는 방수압력에도 변화가 없어야 하며 내식성이 있는 재료 사용 여부			○	적합
	밸브는 10㎏ 이하의 힘으로 개폐 가능 여부			○	적합
	좌·우, 상·하 작동 시 모든 밸브의 열림 방향은 좌·상, 닫힘 방향은 우·하 방식으로 설치 여부			○	적합
	레버는 최소 구경 15㎜이상의 환봉으로 변형되지 않는 알루미늄합금 또는 동등이상 내식성 재질로 설치 여부			○	적합
	밸브의 작동방식이 자동식인 경우에는 수동식으로도 작동 가능 여부			○	적합
	그리스 주입이 가능한 구조인지 여부			○	적합
	모든 볼밸브는 내식성 및 내마모성 재질의 스테인리스 또는 알루미늄으로 제작된 고압용 볼밸브를 사용하였는지 여부			○	적합
	내압 20㎏/㎠이상 견딜 수 있는지 여부			○	적합
소방펌프및관련장비	- 방수구
	방수구 규격 호칭 65㎜(나사식) 설치 여부		○		적합
	펌프실이 후면에 설치된 경우, 좌우 각 2구씩 및 조작반에 별도로 2구(소형인 경우 1구) 설치 여부		○		적합	구매규격서에 따름 (좌우 각 1구)
	펌프실이 중간에 설치된 경우, 좌우 각 2구씩 설치 여부		-		해당없음	후면 설치
	좌우에 위치한 방수구는 펌프 배관과 수평을 이루는지 여부		○		적합
	방수구의 연결금속구를 하향 25도로 설치 여부		○		적합
	- 흡수구
	흡수구 규격 호칭 100㎜ 이상 설치 여부		○		적합
	흡수구는 조작반에 좌우 각 1구 설치(단, 펌프를 후면에 설치 시 조작반 1개)		○		적합	후면 설치
	흡수구에는 스트레이너 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 스테인리스 재질 여과망 설치 여부		○		적합
	기어작동 방식의 버터플라이 밸브 적용 여부		○		적합
	원터치 방식의 스토즈 커플링 적용 여부			○	적합
	- 중계구
	중계구 규격 호칭 65mm(나사식) 설치 여부		○		적합
	조작반에 각 1구 설치 여부		○		적합
	중계구에는 양용 연결 금속구 설치 여부		○		적합
	중계구에는 밸브 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 가는눈의 스테인리스 재질로 여과망 설치 여부		○		적합
	- 보수구
	개폐밸브가 달린 암연결금속구의 연결 보수구 설치 여부		○		적합
	보수구 규격 호칭 65mm(나사식) 설치 여부		○		적합
	조작반에 각 1구 설치 여부		○		적합
	보수구에는 밸브 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 가는눈의 스테인리스 재질로 여과망 설치 여부		○		적합
	수량계와 연동되어 자동으로 개폐되는 자동보수구 조절장치 설치 여부		○		적합
	자동보수구 조절장치는 40%~60%의 수량에서 개방되며 90% 이상시 닫히는 구조 여부			○	적합	1800 ~ 4050L
	20㎏/㎠ 이상의 밸브 설치 여부		○		적합
	- 배수장치
	배수장치는 모든 배수배관을 한 곳으로 모이게 한 후 말단 배관밸브 30㎜ 이상 설치 여부		○		적합	Ø: 32㎜
	펌프 및 모든 배수밸브는 PTO 기어 연결축과 연동되어 작동 여부			○	적합
	흡·방수 배수배관의 밸브는 각각 제작하고, 밸브의 열고·닫힘은 일체형 조작레버에 의하여 작동 가능 여부		○		적합
소방펌프및관련장비	- 조작반
	모든 밸브제어장치의 조작 레버는 지면 및 스텝트레이드로부터 높이 800mm 이상 1,800mm 이하 지점 위치 여부		○		적합	1,100㎜ ~ 1,490㎜
	주펌프 압력계, 연성계, 펌프회전계, 엔진냉각수 온도계, 수량계 등으로 구성 여부		○		적합
	방수압력 감지부는 펌프압력을 직접 감지되도록 설치 여부		○		적합
	조작반은 두께 1㎜ 이상의 열간 압연 스테인리스 강판으로 마감하고, 모든 표시(표식)는 영구적으로 지워지지 않도록 부착 또는 설치 여부		○		적합	t: 2㎜
	조작반의 진동을 최소화할 수 있는 구조인지 여부		○		적합
	모든 계기 및 각종 밸브를 비추는 조명 설치 여부		○		적합
	- 비파괴검사
	배관 내부 용접부(VT) 확인	○			적합
	배관 외부 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합
	배관 외부 용접부 동일 재질 여부(휴대용성분분석기 사용)	○			적합
	○ 방수총
	방수총은 KFI인정, CE인증여부(수동 방수총은 KFI인정만)			○	적합	방총13-8
	- 수동 방수총(소형 및 중형 물탱크차)
	방수총은 파이프 관창 및 노즐 팁 장착 여부(65mm 이상)			○	적합
	상부잔류물 자동배수 구조인지 여부			○	적합
	- 자동 방수총(대형 물탱크차)
	방수량은 최대 5,000ℓ/min(10㎏/㎠)이상, 유효방사거리는 80m 이상 여부			-	해당없음
	방수총 조작 시 자체 위해 방지를 위한 자동제어시스템 설치 여부
	방수총 회전 시 350도 상․하 허용각도(-15~+70)에서 정지 가능 여부
	계속회전으로 인한 전선의 꼬임 등을 방지할 수 있는지 여부
	회전 시 차체구조물(경광등 및 기타장치물)과 접촉되지 않는지 여부
	모터/판넬은 완전 방수형으로 제작하였는지 여부
	모니터 본체에 컨트롤 판넬을 설치하고 유․무선 컨트롤박스 부착 여부
	차량 상부에서는 수동 조작으로 모든 방향을 조절 가능 여부
	작동 스위치는 방수총의 작동 준비 및 정지할 수 있는 전원공급 및 차단 기능과 사용 중이던 방수총의 원점 자동인식 기능 여부
	운전석에서 조이스틱 형태의 작동 스위치로 방수총의 모든 방향의 자동 조작 가능 여부
	조작반에서 탱크 메인 밸브 작동 및 방수총의 직․분사, 상승․하강의 조작 기능이 복합적으로 구성되었는지 여부
소방펌프및관련장비	- 방수총 카메라(자동 방수총 장착 시)
	방수총의 모든 방향과 항상 일치 여부			-	해당없음
	높이는 방수총 높이와 평행하게 설치되어 방수총의 선단과 건물 등을 동시에 비출수 있어야 하며 진동 및 충격에 흔들리지 않는 구조로 견고하게 설치 여부
	렌즈는 빗물 또는 방수되는 물이 달라붙지 않도록 처리 여부
	렌즈는 8㎜이상으로 하며 16배 이상의 줌기능 여부 (단, 모니터를 터치스크린이 아닌 아날로그 스위치 방식을 적용할 경우 제외할 수 있음)
	○ 물탱크
	- 물탱크의 용량
	대형물탱크차는 12,000ℓ이상, 중형물탱크차는 6,000ℓ이상, 소형물탱크차 3,500ℓ이상인지 확인 여부(도면과 일치여부 및 실측 확인)	○			적합	4,500ℓ
	대형물탱크차는 12,000ℓ이상, 중형물탱크차는 6,000ℓ이상, 소형물탱크차 3,500ℓ이상인지 확인 여부(기계식수량계와 디지털수량계 일치 여부)			○	적합	4,500ℓ
	- 물탱크의 재료
	STS 316L이상·PE·PP 동등 이상의 강도·내열성·내식성이 있는지 확인 여부	○			적합	STS 316L
	탱크 각 모서리 용접부는 응력집중을 막을 수 있는 절곡구조로 용접 여부	○			적합
	물탱크의 재료는 이어붙임 등이 없는 원판(각 면별) 사용 여부	○			적합
	- 물탱크의 구조
	물탱크는 차대(프레임)내에 안착 여부	○			적합
	탱크는 펌프에 의해 자기보급 가능 여부	○			적합
	각형으로 제작 시 전 ․ 후 ․ 좌 ․ 우측의 응력집중을 막을 수 있는 절곡구조로 용접 여부	○			적합
	물탱크내의 구조는 청소, 점검 등을 할 수 있는 구조 확인 여부	○			적합
	맨홀은 직경 450㎜ 이상 × 1개 (물탱크 용량 6,000ℓ 이상은 2개소) 설치 여부	○			적합	Ø: 470㎜×2개
	맨홀 뚜껑은 물탱크와 동일한 재질과 두께로 제작 여부	○			적합
	물탱크내 최저부위에는 이물질이 고일 수 있는 사각홈(Sump 300㎜×300㎜×100㎜ 이상으로 펌프 급수구 나팔관과 50㎜ 이상 이격되는 크기) 설치 여부	○			적합	Sump: 300㎜ ×300㎜×160㎜
	주 프레임과 보조프레임(물탱크를 안착시키기 위한 프레임) 사이에 완충재를 끼워 진동과 충격 완화 여부	○			적합
	보조프레임은 해당 물탱크용량에 충분한 내구성과 내식성이 있는지 확인 여부	○			적합
	물탱크와 보조프레임을 용접하여 부착할 경우 보조프레임은 물탱크와 동일한 재료인지 여부	○			적합
	물탱크 내부 용접부의 산처리 후 친환경 도료 도장 여부	○			적합
소방펌프및관련장비	물탱크 및 이에 부수되는 배관이 0.4kg/㎠ 이상에서 10분간 견딜 수 있는지 여부			○	적합
	- 물탱크의 방파판
	탱크의 재질과 동일한 두께 1.6㎜ 이상의 방파판 설치 여부 (단, 물탱크의 재질이 PE·PP일 경우 방파판 두께, 고정방법, 구획 등은 별도 지정할 수 있다.)		○		적합	횡판 t: 3㎜ 종판 t: 2㎜
	방파판은 물탱크의 용량이 1,500ℓ 이하마다 구획 여부		○		적합
	방파판의 상·하부에는 소방펌프 작동 시 유속 3m/sec 이하의 흐름에 지장이 되지 않도록 최소의 물통로 설치 여부		○		적합
	방파판의 개구부는 탈·부착식으로 설치 여부(단, STS재질의 텐션볼트 체결)		○		적합
	- 물탱크 배관
	STS316L이상, GRP·기타 이와 동등 이상을 가진 재질 사용 여부(단, 연결부(엘보)는 STS304로 제작가능)		○		적합	STS 316L
	배수구는 구경 65㎜ 이상으로 물탱크 내 최저 부위에 있는 사각홈 중앙에 설치 여부		○		적합	65㎜
	수동으로 측면에서 용이하게 개방 구조 여부		○		적합
	펌프로의 급수구는 사각홈 중앙부에 L급수 배관 설치 및 내식성이 있는 철심 1㎜ 두께 가로, 세로 5㎜ 이하 스테인리스 재질 여과망 설치 여부		○		적합
	물탱크 및 배관용접 후 부식방지를 위한 도장 또는 도금이나 피막처리 여부		○		적합
	- 오버플로장치
	운행 또는 급제동시 물이 넘치지 않는 구조로, 탱크 내에는 내압 및 진공이 발생되지 않는 오버플로장치 설치 여부			○	적합
	겨울철 동파에 대한 적응성 여부			○	적합
	- 수량계
	: 기계식 수량계
	눈금표시는 200ℓ 이하마다 표시 여부			○	적합	100ℓ
	스테인리스강의 보호장치 설치 여부			○	적합
	펌프 조작대 에서 주·야간 육안 식별 가능 및 LED방식의 수량계 설치 여부(수량에 따라 색상 차등)			○	적합
	: 디지털 전자식 수량계
	부저형 저수위 경보기를 병행 설치 여부			○	적합
	저수위 경보는 탱크수위 2/5 이하에서 황색등 점등 시부터 연동하여 작동되도록 하고 숫자로 표시되는 디지털 방식의 수량계 설치 여부			○	적합
	기계식 수량계와 수량 일치 여부			○	적합
	- 비파괴검사
	물탱크 내·외부 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합	PT
	물탱크 내·외부 용접부 동일 재질 여부(휴대용성분분석기 사용)	○			적합	STS 316L
소방펌프및관련장비	물탱크 철판 두께(UT) 확인(두께측정기 사용)	○			적합	상판 t: 4㎜ 측판 t: 4㎜ 하판 t: 5㎜
	물탱크 맨홀 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합	PT
	○ 자위분무장치
	차체상단 좌·우측에는 소방차 전체의 차체를 보호할 수 있는 자위분무노즐을 각각 4개씩 설치 여부			○	적합
	배관은 외부로 돌출되지 않도록 하여야 하며, 방수 후 잔류물이 남지 않는 구조 여부			○	적합
	배관의 재질은 내부식성 재질의 금속파이프로 완충기능이 있도록 설치 여부			○	적합
	개폐밸브는 볼밸브잠금장치로 하여 조작반에 설치 여부			○	적합
구조및성능등	○ 소방펌프의 내압
	펌프 및 방수측의 배관에 당해 펌프를 통상사용상태로 사용한 경우에 발생하는 펌프압력의 최대치의 1.5배 압력을 3분간 가하는 내압시험을 실시하여 물이 새거나 현저한 변형 등이 발생되는지 여부			○	적합
	방수운전중 방수압력 저하 여부			○	적합
	방수운전중 펌프축 소리 안정 여부			○	적합
	방수운전중 부품의 소모ㆍ소손 등으로 방수운전에 지장을 주는지 여부			○	적합
	○ 소방펌프의 단독성능
	마중물 완료를 알리는 장치 설치 여부			○	적합
	펌프의 운전을 정지하는 경우 펌프 및 모든 배관계통에서 배수되는지 여부			○	적합
	○ 주행성능
	운행 또는 급제동시 물이 넘치지 않는지 여부			○	적합
	주행 후 파괴기구가 이탈되지 않는지 여부			○	적합
	주행 중 급제동시 방파판 및 장치물 등이 손상되지 않는지 여부			○	적합
기타	○ 공통사항
	상기 기재된 세부결과 외 소방자동차 제작에 관한 모든 사항은 제조업체 제안서를 준용함			○	적합

※ 별첨 1. 물탱크차(소형) 검사 관련사진

#별첨 1

물 탱 크 차  관 련 사 진

차 대 번 호	KMFLA18TP*********, KMFLA18TPFC096169, KMFLA18TPFC093867, KMFLA18TPFC096179, KMFLA18TPFC094340, KMFLA18TPFC096239, KMFLA18TPFC096231, KMFLA18TPFC094335, KMFLA18TPFC096241

전      면

후      면

좌  측  면

우  측  면

상    부 1

상    부 2