첨부 1

	한 국 소 방 산 업 기 술 원

□□□-□□□ 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331                전  화 : (031) 289-2982

http://www.kfi.or.kr                                          F A X : (043) 883-1073

제2016-038호

소방장비 검사 결과서

1. 접수번호 및 접수일자 : 제 2015-091, 2015년 12월 14일

2. 신 청 기 관 명 : 서울특별시 소방재난본부

3. 소 방 장 비 명 : 소방화학차(중형, 2대)

4. 검  사  기  간 : 중간(1)검사  2015. 12. 28 / 2016. 01. 28

중간(2)검사  2016 03. 23

완 성 검 사  2016 03. 31 ~ 04. 01

5. 검  사  기  준 : 화학차의 검사기준

6. 검  사  결  과 : 적  합

※ 붙          임 : 세부검사결과서  1부

소방장비의 검사 등에 관한 운영규정 제9조의 규정에 의하여 소방장비 검사 결과를 위와 같이 통보합니다.

2016년  04월  05일

한국소방산업기술원 □

※ 붙임 1

세 부 검 사 결 과 서

접수번호	2015 - 091
접수일자	2015. 12. 14
신청기관명	서울특별시 소방재난본부
소방장비명	소방화학차(중형, 2대)
차대번호	KMFLA18TPGC098276 KMFLA18TPGC098275
비고	제조업체 : (주)에프원텍

소방화학차(중형) 세부 검사결과

항목 구분	검 사 항 목	검사구분			검사 결과	비 고
		중간1	중간2	완성
일반사항	○ 사용자 매뉴얼
	차량의 운전 및 정비설명서 ․ 특장배선도 ․ 윤활선도 수요부 제출 여부			○	적합
	차량의 장비조작법 및 주요부 비상대처 동영상 지급여부(CD 2장)			○	적합
	부품리스트 지급 여부(1부)			○	적합
	제품사용설명서 지급 여부(1부)			○	적합
	○ 표식 및 도장
	‘소방자동차 색상디자인 표준 도색지침’에 따른 과정별 증빙자료(사진첩 등) 확인			○	적합
	차량의 연결부, 탱크하부, 일반 강재 사용부분 등은 고무타입의 언더코팅을 2회 이상 방청도장 처리 여부			○	적합
	‘소방자동차 색상디자인 도색 시방서’에 따라 도장 두께는 102㎛ 이상인지 여부			○	적합	119 ~ 398㎛
	○ 미끄럼방지 시공
	차량의 상부 ․ 접근계단 ․ 접근사다리 발판 ․ 스텝트레이드에 미끄럼방지처리 여부			○	적합
	미끄럼방지 처리방법 확인 (에폭시 미끄럼방지 코팅제, 체크 플레이트, 엠보싱 플레이트)			○	적합
	○ 방수 확인
	차체상판 각종체결부위 및 경광등 방수상태 확인			○	적합
차대및차량부품	○ 타이어 공기압 측정장치(TPMS)
	장착된 타이어의 공기압 상태를 실시간 모니터링 할 수 있고 24V로 사용 가능한 시스템 적용 여부(예비타이어 포함)			○	적합
	○ 캡
	- 일반사항
	캡은 더블형 적용 여부(단, 선택 시 싱글형도 가능함)	○			적합
	더블캡의 형태는 돌출형으로 후면승차실이 전면운전석보다 높은 구조 여부	○			적합
	캡을 이어 붙인 상판·측판·밑판의 재질은 상용차의 재질과 일치 혹은 동등 이상의 재질을 사용하는지 여부	○			적합
	캡을 이어 붙인 상판·측판·밑판의 두께는 상용차의 철판두께 이상인지 여부	○			적합
	캡은 가속되거나 혹은 급속한 정지 및 감속이 있을 경우, 탑승자의 안전을 위하여 설계·제작된 구조 여부	○			적합
	- 후면승차실
	후면 승차실의 바닥은 알루미늄 체크판을 적용하여 미끄럼방지 여부		○		적합
	더블캡 후면 승차실의 바닥과 천정높이는 최저 1,450㎜ 이상 확보 여부		○		적합
	후면 승차실 앞부분에는 장비를 보관할 수 있는 알루미늄재질 또는 동등 이상의 내식성을 가진 재질로 2단 이상의 장비랙 설치여부		○		적합
차대및차량부품	더블캡 내부의 마감재(실내장재)는 자동차안전기준에 적합한 내인화성재료 사용 여부		○		적합
	- 승차석
	시트의 재질은 인조가죽 1.5㎜ 이상으로 제작 여부		○		적합
	각각의 고정 브라켓에 설치하는 용기 고정대는 상·하 각 2개 이상의 고정대에 의하여 고정되어야 하며 고정된 공기호흡기 용기는 고정 브라켓과 유격 및 흔들림이 없는지 여부		○		적합
	고정형 시트 또는 인근에는 공기호흡기 면체를 고정할 수 있어야 하며 면체 고정 시 승차자에게 간섭되지 않는지 여부		○		적합	고정형 시트
	공기호흡기세트 매입지지대는 수월한 장착과 원터치 방식으로 쉽게 이탈이 가능하도록 제작하였는지 여부		○		적합
	좌석의 등받이는 공기호흡기 세트가 매입된 상태에서도 등받이의 기능과 머리지지대 기능 등을 할 수 있는지 여부		○		적합
	전·후 승차석에는 자동차안전기준에 적합하게 3점식 안전벨트를 설치하였는지 여부		○		적합
	승차석 외부 하단의 엔진룸 열 차단제 설치하였는지 여부(단, 상용차 동등 이상의 성능)		○		적합
	- 냉난방장치
	더블캡 후면승차실에는 별도의 송풍기를 이용한 냉·난방장치를 각각 설치 여부 (단, 싱글캡일 경우 제작사(상용차) 출고 시 기준 적용)		○		적합
	냉방장치 정상작동 및 냉매 충전 여부		○		적합
	난방장치 송풍기 정상작동 및 누수확인		○		적합
	- 더블캡승강구의 문
	승강구에는 발판을 조명할 수 있도록 조명시설을 설치하여야 하며, 문의 열림과 닫힘 시 자동으로 점등․소등되는 구조 여부		○		적합
	도어 록은 2단 잠금 방식으로 하며, 캡 전체에 대하여 호환성을 갖는지 여부		○		적합
	중앙집중식 자동잠금장치 및 각 도어별 창문 자동내림장치 설치 여부		○		적합
	도어의 접촉부위는 웨더스트립 등으로 마무리하였는지 여부		○		적합
	더블캡 후면승차실의 창문 승․하강 시 좌․우 균형을 이루어 부드럽게 작동하는지 여부		○		적합
	더블캡 후면승차실의 창유리는 자동차전용유리로 제작되었는지 여부		○		적합
	승강구의 유효 너비는 700㎜ 이상으로 제작 여부		○		적합
	높이는 앞 도어와 같은 높이까지 제작 여부		○		적합
	후면승차실 도어는 현장 활동 시 대원의 오르내림이 원활 및 안전하도록 설치 여부		○		적합
	열림 시 전면 승차실 방향 도어의 열림에 지장을 주지 않는지 여부		○		적합
	닫힌 상태에서 차체 외부로 돌출되거나 들어가지 않는지 여부		○		적합
	- 더블캡승강구 답단의 기준
	제1단(지면으로부터의 첫 발판)을 제외한 모든 발판은 차량의 차실 내에 위치하며 외부로 돌출되지 않는지 여부 (단, 상용차 제작 출고 시 상용차 기준을 적용함)		○		적합
차대및차량부품	승강구 제1단의 높이는 앞바퀴 중앙보다 높게 제작되었는지 여부		○		적합
	승강구 스텝 제작 시 끝부분 주변을 각각 접어 구부린 구조로 하며, 승차석 1단 및 외부노출 스텝은 스테인리스 또는 알루미늄 엠보싱 원형 타공판으로 제작하여, 승·하차 시 미끄럼방지 여부		○		적합
	- 더블캡승차실 안전손잡이
	재질은 스테인리스를 사용하며, 외경 ∅25 이상 여부		○		적합	Ø: 25㎜
	일체형 또는 조립식으로 하며, 모서리는 둥글게 처리하여 견고하게 부착 여부		○		적합
	- 캡 틸트 시스템
	틸트 장치는 수동·유압방식 겸용으로 작동되어야 하며, 캡을 들어올림 시 뒤틀림이나 요동이 없는지 여부		○		적합
	더블캡의 안착 완료 후 캡이 수평을 유지하는지 여부		○		적합
	틸트 장치의 고정장치부(하부지지대)에 완충장치 등을 설치하여 충격을 감소시키는 구조로 제작되었는지 여부		○		적합
	틸트 장치의 유압실린더는 황색으로 설치 여부		○		적합
	틸트 시 기계적 안전 잠금 장치가 유압실린더에 장착 설치 여부		○		적합
	안전지지대는 원형 또는 각형으로 끝단은 ⊔⊓의 형태로 제작 여부(싱글캡은 제외)		○		적합	각형
	안전지지대의 색상은 황색으로 도장되어 야간에 식별이 가능한지 여부		○		적합
	차량 운행 시 캡 하부에 수납되는 안전지지대는 클립형태로 고정되어 있는지 여부		○		적합
	더블캡을 제작하기 위하여 후크지지대를 옮겼을 경우 급제동시 캡이 앞으로 밀리는 것을 방지하기 위하여 브라켓을 보강하여 설치하였는지 여부		○		적합
	- 비파괴검사
	더블캡 용접부(VT) 및 두께(UT) 확인(두께측정기 사용)	○			적합
	더블캡 철판 재질 확인(휴대용성분분석기 사용)	○			적합
	○ 전기설비와 장치
	- 통신장치
	전선은 전파의 간섭을 받지 않도록 RG-58(알루미늄 은박의 2중 실드선)으로 설치 여부			○	적합
	무전기 및 외부 수신용 안테나(UHF, VHF)는 캡 상부에 2개 이상 설치 여부			○	적합
	- 자동차 항법시스템
	차량 출고시를 기준으로 최신형 설치 여부(터치스크린 방식)			○	적합
	후방감시카메라 연동 여부			○	적합
	- 차량용 영상저장장치
	FULL-HD급 32G 이상, 2채널 이상의 터치식 LCD 모니터 적용 제품 설치 여부(후방에 장착되는 제품은 HD급 이상)			○	적합
차대및차량부품	- 전압변환기(컨버터, 인버터)
	DC 24V에서 12V로 다운시키는 스위칭 방식의 일체형 컨버터를 30A 이상으로 설치 여부 (외부 별도 설치 시 KS 인증 제품 적용)			○	적합
	DC 24V에서 AC 220V/3,000W 이상의 출력을 갖는 스위칭 방식의 사인파(sinusidal) 인버터를 설치여부			○	적합	3500W
	- 축전지
	중형 화학차 150AH×2개․ 대형 화학차 200AH×2개			○	적합
	- 수구 (사양 선택 적용)
	방수 ․ 방진 성능을 적용하여 설치 여부			○	적합
	외부전원 수구는 자동 이탈되는 방식으로 부착 여부			○	적합
	수구 연결 시 AC전원 공급확인 램프 작동 여부			○	적합
	배터리 충전확인램프 및 전압계설치, 배관히팅시 확인표시등 및 배관 온도계 설치 여부			-	해당없음	구매규격서에 따름 (미적용)
	외부전원을 이용한 배터리 충전과 배관가열이 선택 가능한 수구 설치 여부			○	적합
	운전석 측면에 2구콘센트(누전차단기 부착형) 설치여부			○	적합
	에어 자동충전 장치 설치 및 에어를 이용한 배관 강제 드레인 장치 설치 여부			-	해당없음	구매규격서에 따름 (미적용)
	- 일반사항
	차량에는 하나의 공기 경음기와 전기·전자사이렌 형태의 음향경보기를 각각 설치 유무(단, 공기펌프장치가 설치되지 않은 차량은 공기경음기를 설치하지 아니할 수 있음)			○	적합
	스피커, 공기 경음기 등은 방수, 방진 기능 여부			○	적합
	- 전기(모터)사이렌
	전기(모터)사이렌은 KFI인정제품인지 여부			○	적합
	전기(모터)사이렌은 차량전방 1m에서 110 ~ 130㏈ 여부			○	적합	111.1~117.5dB
	케이스 전체가 부식되지 않는 스테인리스 또는 알루미늄으로 제작 여부			○	적합
	전기(모터)사이렌은 차량하부에 설치하여야 하며 이물질로부터 보호할 수 있는 보호망 설치 여부			○	적합
	- 전자사이렌
	앰프성능은 150W 8Ω 이상의 여러 음이 혼재된 제품 여부			○	적합
	사이렌의 음압의 출력부분은 전방에서 집중될 수 있도록 달팽이관 형태의 금속재질로 혼의 길이는 200㎜ 이상으로 제작 여부			○	적합
	방수·방진기능 여부			○	적합
	○ 특수경고등
	- 일반사항
	경광등(차체작업등포함)은 KFI인정 제품을 설치하였는지 여부			○	적합
	차량의 안전을 위해 360° 어느 방향에서나 뚜렷이 보이는 LED 방식 여부			○	적합
차대및차량부품	경고장치의 밝기와 발광 속도는 2단계 이상 조절 여부			○	적합
	글로브의 재질이 폴리카보네이트인지 여부			○	적합
	수리나 부품교체 등을 위하여 글로브와 하우징 분리 여부			○	적합
	- 주 경광등
	V자형 또는 장방형 선택 적용하고, LED방식 적용 여부			○	적합	V자형
	캡 상부에 지지대를 설치, 또는 캡의 측면상부(빗물 이동라인)와 볼트 등을 이용하여 견고하게 고정 여부			○	적합
	써치라이트 경광등 부착형의 규격 및 형태는 35w이상, 좌·우 350°, 상·하 50° 이상 조절 가능한 방식여부(선택 적용)			-	해당없음
	- 각목의 기능 및 성능의 적합 여부
	1. 측면 및 후미 경광등 2. 교차등 3. 전조등 하이빔 자동점멸장치 4. 측 ․ 후면 하단표시 경고등			○	적합
	- 후면 비상정차 안전경고등
	차량 후면 상부 중앙에는 사각(120㎜×120㎜) 안전 경고등 장착 여부			○	적합
	표준 적색 또는 황색 램프 3구(1구당 9개 이상)를 후면 경광등 중앙 부위 장착 여부			○	적합	황색
	소방차량의 주차브레이크가 작동됨과 동시에 자동으로 점멸되는 구조 여부			○	적합
	주차브레이크가 해제됨과 동시에 자동 점멸 및 정지 여부			○	적합
	자동작동이 우선되어야 하며, 수동으로 정지 가능 여부			○	적합
	성능은 파워LED방식으로 조사형 렌즈를 장착하여 원거리에서도 시인성 확인 여부			○	적합
	후방 감시카메라의 간섭을 받지 않는 구조로 장착 여부			○	적합
	주간에도 밝기가 유지되는 성능 여부			○	적합
	○ 각종조명장치
	차체 작업등이 전체가 동시에 작동하는지 여부			○	적합
	- 각목의 기능 및 성능의 적합 여부
	1. 조명등 2. 중간차폭등 3. 도어등 4. 승차실 승강구등 5. 노견등 6. 후진등 7. 승차석 실내등 8. 펌프제어등 9. 장비보관함 조명등 10. 펌프실등 11. 차체작업등			○	적합
	- 외부작업등
	내식성 및 내열성능이 있고 변형되지 않는 알루미늄, 스테인리스 또는 이와 동등 이상의 재질인지 여부			○	적합
	차체상부의 좌·우측에 설치 위치 및 스탠드형으로 차량 전고 높이 범위 내에 설치위치 도면 일치 여부			○	적합
	지면에서 좌우회전 및 높이조절이 가능하도록 설치 여부			○	적합
	제논 35W 이상×2구 이상 또는 LED 40W 이상×2구 이상 여부			○	적합	LED 50W × 2구
차체구조	○ 일반사항
	차량의 차체는 타이어 후륜 전폭(외측벽면)의 ±50㎜ 이내로 제작 ․ 설치여부 (단, 차체에서 휠 아치, 경광등 등을 제외)	○			적합	+7㎜ ~ +10㎜
	캡의 폭과 리어 보디 폭 균일 여부(스텝부분 제외)	○			적합
	펌프실이 중간에 위치한 경우 펌프의 정비가 용이하도록 충분한 공간을 확보하였는지 여부	-			해당없음	후면 위치
	캡과 리어 보디의 이격거리는 가능한 최소화할 것	○			적합
	차량이 박스 형태로 제작될 경우 차체상판 후부는 곡면처리 여부	○			적합
	충격 및 진동에 강한 내구성 가졌는지 여부	○			적합
	비틀림 현상이 없게 제작되었는지 여부	○			적합
	상용차 출고 시 부착된 부품의 위치변경 시 기능의 정상작동 및 정비용이성 여부	○			적합
	접근각 10°, 이탈각 12°이상			○	적합	접근:13~13.3° 이탈:20~21.2°
	○ 차체
	차량에 따라 박스형 및 타원형의 방법을 적용	○			적합	박스형
	외판은 스테인리스304 1.5 ~ 2.0㎜ 또는 알루미늄5052 3mm 이상을 사용하여 시공 여부(GRP 또는 FRP 사용 시 4mm 이상)	○			적합	알루미늄 5052 t: 3㎜
	주요골조는(절곡포함)는 40mmx40mm 이상, 두께는 3mm 이상의 각 파이프 또는 앵글로 제작 여부	○			적합
	○ 문의 제작 및 설치
	각종 개폐문의 잠금 장치가 닿는 부분의 ㄷ자 시공상태 여부		○		적합
	- 여닫이 또는 슬라이딩 방식
	문의 재질은 스테인리스, 알루미늄 또는 G.R.P(F.R.P)등의 재질로 하였는지 여부		○		적합	알루미늄
	문의 사방 끝부분은 접어서 구부린 방식으로 하되 사용자의 안전을 위하여 표면을 매끄럽게 처리하였는지 여부		○		적합
	잠금 장치를 2단 잠금장치 또는 2점 고정 잠금방식 등으로 설치하였는지 여부		○		적합	2단 잠금장치
	- 셔터 방식
	코일형 알루미늄으로, 열림과 닫힘은 작업자가 지면에서 쉽게 작동, 가능하게 제작하였는지 여부		○		적합
	조합된 패널은 2중 구조이며, 조합된 패널 하나하나의 높이는 35㎜ 이하로 된 제품으로 했는지 여부		○		적합	35㎜
차체구조	셔터의 조합 패널과 패널사이는 외부로부터 방수 및 밀폐 기능이 있는지 여부		○		적합
	셔터문의 열림을 방지할 수 있는 장치를 장착하였는지 여부		○		적합
	○ 적재함
	바닥은 물이 신속하게 배수 가능하도록 원형 배수구를 10Ø 이상으로 설치 여부		○		적합	Ø: 21㎜
	함이 알루미늄합금인 경우 3mm 이상, 스테인리스 적용 시 두께는 2㎜ 이상 적용 여부		○		적합	알루미늄 t: 3㎜
	서랍형함 설치시 하단부, 좌·우측에 슬라이딩레일이 부착되어 입·출입이 이루어지며, 함의 이탈을 막아주는 잠금장치 설치 여부		○		적합
	함 내에 이동식 판을 설치 시 가로판을 얹을 수 있는 장치와 움직임을 고정할 수 있는 잠금 장치가 판 하단 또는 상단부와 함에 설치 여부		-		해당없음
	함의 문짝이 개방 시에 스텝트레이드 역할을 하는 경우 300㎏ 이상의 하중에서 견딜 수 있는지 여부		○		적합	300㎏ 하중테스트
	상부에는 흡수관과 중계관을 보관할 수 있는 적재함 설치 여부			○	적합
	○ 공기호흡기 실린더 수납함
	공기호흡기 예비실린더 6개 이상 수납할 수 있는 수납함 설치 여부(양쪽으로 분할설치 가능)			○	적합	좌·우측 각 3개 설치
	○ 접근계단
	사다리 제1단은(지면으로부터 첫 발판) 지면으로부터 500㎜(차체 하단부) 이내로 설치 여부(단, 접이식 사다리 외 적용되는 사다리의 제1단은 후면안전판을 기준으로 함)		○		적합	480㎜ ~ 500㎜
	사다리 횡봉의 간격은 400㎜ 이내 설치 및 미끄럼방지처리 여부		○		적합	320㎜
	○ 소방용호스 보관함
	소방용호스 보관함의 규격은 중, 대형 길이 800㎜ 이상 (접은 호스15m × 5본 이상 기준) 여부		○		적합	측면: 1,040㎜ 후면: 1,330㎜
	호스 보관함의 바닥은 지면으로부터 1,500㎜ 이하 높이에 제작설치 여부		○		적합	580㎜ ~ 610㎜
	바닥은 물이 항상 배수 가능하도록 원형 배수구를 20Ø 이상 4개 설치 여부		○		적합	Ø: 35㎜×4개
	○ 소방펌프
	- 일반사항
	펌프의 재질 및 제조사 확인 (검사기술기준 준용)			○	적합
	펌프 가동 시 진동에 의하여 기능 이상 발생 여부			○	적합
	밀봉함은 밀봉부분의 부품의 교환ㆍ급유 및 손질을 쉽게 할 수 있는 구조인지 여부(단, 특수한 밀봉구조로서 밀봉부분의 부품의 교환ㆍ급유 및 손질을 할 필요가 없는 것은 그러하지 아니함)			○	적합
소방펌프및관련장비	- 규격
	대형화학차인 경우, 규격방수 : 방수압력 8.5 ㎏/㎠, 방수량 2,800 ℓ/min 이상 고압방수 : 방수압력 14 ㎏/㎠, 방수량 2,000 ℓ/min 이상			-	해당없음
	중형화학차인 경우, 규격방수 : 방수압력 8.5 ㎏/㎠, 방수량 2,800 ℓ/min 이상 고압방수 : 방수압력 14 ㎏/㎠, 방수량 2,000 ℓ/min 이상			○	적합
	- 동력인출장치(PTO)
	30분 이상 구동시 잡음, 열발생, 변형 여부			○	적합
	작동은 운전석에서 1개의 라인은 자동식 구조, 1개의 라인은 비상구조(케이블 또는 기타)로 조작 가능한 구조인지 여부 (단, 에어발생장치가 설치되지 않은 경우 자동방식은 설치면제)			○	적합
	원버튼에 의한 방수준비작동(PTO+메인밸브+진공펌프 순차작동) 기능을 설치하며 동시에 기존 방식과 동일하게 장치별 개별 작동이 되도록 설치하였는지 여부			○	적합
	유량을 검사할 수 있는 장치 설치 여부(수동식일 경우)			-	해당없음	자동식
	- 구동 장치
	구동 추진축을 십자형 자재이음형식으로 사용 시 추진축의 경사각은 4˚이내인지 여부			○	적합
	저속상태에서 비정상적 소음 및 비틀림 현상이 나지 않는 구조인지 여부			○	적합
	회전부분 및 고온발생 부분의 안전커버 설치 여부			○	적합
	동력 구동축의 회전밸런스 정도의 등급은 G40 또는 G16을 충족하는지 여부			○	적합
	기어박스 내부는 강제 윤활 되거나 비말급유에 의하여 윤활되는지 여부			○	적합
	기어박스에 유면의 높이를 검사할 수 있는 검사구 ․ 급유구ㆍ배출구 및 통기구가 설치되어야 하고 외부 표면온도는 섭씨 90도 이하가 유지되는지 여부			○	적합	56.7 ~ 70.1°
	- 물맞이 장치(마중물 장치)
	물맞이 능력은 대기압 상태에서 60sec 이내			○	적합	11 ~ 12 sec
	진공도 유지가 30sec 안에 있어서 10mmHg 이하 여부			○	적합
	진공펌프가 마중물을 끝낸 후 통로의 폐지 및 진공펌프에 동력전달의 장치를 자동 정지 또는 수동 정지시킬 수 있는 구조인지 여부			○	적합
	흡수구와 동일한 지름으로 길이가 5m인 흡수관을 사용하고 그 외단을 폐쇄한 상태로 진공펌프의 성능시험 정격회전속도로 실시하는 경우 폐쇄한 외단에서 측정한 진공도가 시험당시 대기압의 84%에 도달할 때까지의 소요시간이 30초 이내인지 여부			○	적합	12 ~ 13 sec
	- 방수총
	방수총은 KFI인정, CE인증여부(수동 방수총은 KFI인정만)			○	적합
소방펌프및관련장비	방수총은 파이프 관창 및 노즐 팁 장착 여부(65mm 이상)			○	적합
	상부잔류물 자동배수 구조인지 여부			○	적합
	방수총 유효방사거리는 80m 이상 여부			○	적합
	○ 펌프와 배관 및 밸브
	- 펌프의 배관
	펌프를 최대의 회전속도에서 사용한 경우에 발생하는 펌프 압력의 최대치의 압력을 3분간 가하는 내압시험을 실시하여 물이 새거나 변형 등의 발생 여부			○	적합
	각종 배관은 내식성 있는 재료로 제작되었는지 여부			○	적합
	전기식 히팅장치로 결빙방지를 할 경우 주 배관(물탱크에서 메인밸브)을 보온여부			○	적합
	급수배관(물탱크에서 펌프까지의 배관), 송수배관(자체급수배관), 방수총 배관에는 진동 및 충격으로 배관 보호할 수 있는 완충장치 설치 여부			○	적합
	배관별 용도에 따라 색상 적용 여부 방수배관(하늘색),보수배관(녹색),폼배관(노란색),흡수배관(회색)			○	적합
	- 밸브
	각 흡·방수 및 중계·보수구 ․ 자체급수구에는 각각 개폐밸브 설치 여부			○	적합
	밸브는 최대의 회전속도에서 사용한 경우에 발생하는 펌프 압력의 최대치의 압력을 3분간 가하는 방수압력에도 변화가 없어야 하며 내식성이 있는 재료 사용 여부			○	적합
	밸브는 10㎏ 이하의 힘으로 개폐 가능 여부			○	적합
	좌·우, 상·하 작동 시 모든 밸브의 열림 방향은 좌·상, 닫힘 방향은 우·하 방식으로 설치 여부			○	적합
	레버는 최소 구경 15㎜이상의 환봉으로 변형되지 않는 알루미늄합금 또는 동등이상 내식성 재질로 설치 여부			○	적합
	밸브의 작동방식이 자동식인 경우에는 수동식으로도 작동 가능 여부			○	적합
	그리스 주입이 가능한 구조인지 여부			○	적합
	모든 볼밸브는 내식성 및 내마모성 재질의 스테인리스 또는 알루미늄으로 제작된 고압용 볼밸브를 사용하였는지 여부			○	적합
	내압 20㎏/㎠ 이상 견딜 수 있는지 여부			○	적합
	- 방수구
	방수구 규격 호칭 65㎜(나사식) 설치 여부		○		적합
	펌프실이 후면에 설치된 경우, 좌우 각 1구씩 및 조작반에 별도로 2구 설치 여부		○		적합
	펌프실이 중간에 설치된 경우, 좌우 각 2구씩 설치 여부		-		해당없음
	좌우에 위치한 방수구는 펌프 배관과 수평을 이루는지 여부		○		적합
	방수구의 연결금속구를 하향 25도로 설치		○		적합
	- 흡수구
	중 ․ 대형소방펌프흡수구의 경우 호칭 100㎜ 이상 설치 여부		○		적합
소방펌프및관련장비	흡수구는 조작반에 좌우 각 1구 설치(단, 펌프를 후면에 설치 시 조작반 1개)		○		적합	후면 설치
	흡수구에는 스트레이너 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 스테인리스 재질 여과망 설치 여부		○		적합
	기어작동 방식의 버터플라이 밸브 적용 여부		○		적합
	원터치 방식의 스토즈 커플링 적용 여부			○	적합
	- 중계구
	중계구 규격 호칭 65mm(나사식) 설치 여부		○		적합
	조작반에 각 1구 설치 여부		○		적합
	중계구에는 양용 연결 금속구 설치 여부		○		적합
	중계구에는 밸브 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 가는눈의 스테인리스 재질로 여과망 설치 여부		○		적합
	- 보수구
	개폐밸브가 달린 암연결금속구의 연결 보수구 설치 여부		○		적합
	보수구 규격 호칭 65mm(나사식) 설치 여부		○		적합
	조작반에 각 1구 설치 여부		○		적합
	보수구에는 밸브 이전에 내식성이 있는 두께 1㎜ 가로, 세로 5㎜ 이하의 가는눈의 스테인리스 재질로 여과망 설치 여부		○		적합
	수량계와 연동되어 자동으로 개폐되는 자동보수구 조절장치 설치 여부		○		적합
	자동보수구 조절장치는 40% ~ 60%의 수량에서 개방되며 90% 이상 시 닫히는 구조 여부			○	적합	열림: 1,040ℓ 닫힘: 2,340ℓ
	20㎏/㎠ 이상의 밸브 설치 여부		○		적합
	- 배수장치
	배수장치는 모든 배수배관을 한 곳으로 모이게 한 후 말단 배관밸브 30㎜ 이상 설치 여부		○		적합	Ø: 38㎜
	펌프 및 모든 배수밸브는 PTO 기어 연결축과 연동되어 작동 여부			○	적합
	흡·방수 배수배관의 밸브는 각각 제작하고, 밸브의 열고·닫힘은 일체형 조작레버에 의하여 작동 가능 여부		○		적합
	- 조작반
	모든 밸브제어장치의 조작 레버는 지면 및 스텝트레이드로부터 높이 800mm 이상 1,500mm 이하 지점 위치 여부		○		적합
	주펌프 압력계, 연성계, 펌프회전계, 엔진냉각수 온도계, 수량계 등으로 구성 여부		○		적합
	방수압력 감지부는 펌프압력을 직접 감지되도록 설치 여부		○		적합
	조작반은 두께 1㎜ 이상의 열간 압연 스테인리스 강판으로 마감하고, 모든 표시(표식)는 영구적으로 지워지지 않도록 부착 또는 설치 여부		○		적합	t: 2㎜
	조작반의 진동을 최소화할 수 있는 구조인지 여부		○		적합
	모든 계기 및 각종 밸브를 비추는 조명 설치 여부		○		적합
소방펌프및관련장비	- 비파괴검사
	배관 내부 용접부(VT) 확인	○			적합
	배관 외부 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합
	배관 외부 용접부 동일 재질 여부(휴대용성분분석기 사용)	○			적합
	○ 물탱크
	- 물탱크의 용량
	대형화학차는 3,600ℓ이상, 중형화학차는 2,600ℓ이상인지 확인 여부(도면과 일치여부 및 실측 확인)	○			적합	2,600ℓ
	대형화학차는 3,600ℓ이상, 중형화학차는 2,600ℓ이상인지 확인 여부(기계식수량계와 디지털수량계 일치 여부)			○	적합	2,600ℓ
	- 물탱크의 재료
	STS 316L이상·PE·PP 동등 이상의 강도·내열성·내식성이 있는지 확인 여부	○			적합	STS 316L
	탱크 각 모서리 용접부는 응력집중을 막을 수 있는 절곡구조로 용접 여부	○			적합
	물탱크의 재료는 이어붙임 등이 없는 원판(각 면별) 사용 여부	○			적합
	- 물탱크의 구조
	물탱크는 차대(프레임)내에 안착 여부	○			적합
	탱크는 펌프에 의해 자기보급 가능 여부	○			적합
	각형으로 제작 시 전 ․ 후 ․ 좌 ․ 우측의 응력집중을 막을 수 있는 절곡구조로 용접 여부	○			적합
	물탱크내의 구조는 청소, 점검 등을 할 수 있는 구조 확인 여부	○			적합
	맨홀은 직경 450㎜ 이상 × 1개 (물탱크 용량 6,000ℓ 이상은 2개소) 설치 여부	○			적합	Ø: 470㎜×1개
	맨홀 뚜껑은 물탱크와 동일한 재질과 두께로 제작 여부	○			적합
	물탱크내 최저부위에는 이물질이 고일 수 있는 사각홈(Sump 300㎜×200㎜×100㎜ 이상으로 펌프 급수구 나팔관과 50㎜ 이상 이격되는 크기) 설치 여부	○			적합	Sump: 512㎜ ×258㎜×135㎜
	주 프레임과 보조프레임(물탱크를 안착시키기 위한 프레임) 사이에 완충재를 끼워 진동과 충격 완화 여부	○			적합
	보조프레임은 해당 물탱크용량에 충분한 내구성과 내식성이 있는지 확인 여부	○			적합
	물탱크와 보조프레임을 용접하여 부착할 경우 보조프레임은 물탱크와 동일한 재료인지 여부	○			적합
	물탱크 내부 용접부의 산처리 후 친환경 도료 도장 여부	○			적합
	물탱크 및 이에 부수되는 배관이 0.3kg/㎠ 이상에서 5분간 견딜 수 있는지 여부			○	적합
	- 물탱크의 방파판
소방펌프및관련장비	탱크의 재질과 동일한 두께 1.6㎜ 이상의 방파판 설치 여부 (단, 물탱크의 재질이 PE·PP일 경우 방파판 두께, 고정방법, 구획 등은 별도 지정할 수 있다.)		○		적합	t: 2㎜
	방파판은 물탱크의 용량이 1,500ℓ 이하마다 구획 여부		○		적합
	방파판의 상·하부에는 소방펌프 작동 시 유속 3m/sec 이하의 흐름에 지장이 되지 않도록 최소의 물통로 설치 여부		○		적합
	방파판의 개구부는 탈·부착식으로 설치 여부(단, STS재질의 텐션볼트 체결)		○		적합
	- 물탱크 배관
	STS316L이상, GRP․기타 이와 동등 이상을 가진 재질 사용 여부(단, 연결부(엘보)는 STS304로 제작가능)		○		적합	STS 316L
	배수구는 구경 65㎜ 이상으로 물탱크 내 최저 부위에 있는 사각홈 중앙에 설치 여부		○		적합	65㎜
	수동으로 측면에서 용이하게 개방 구조 여부		○		적합
	펌프로의 급수구는 사각홈 중앙부에 L급수 배관 설치 및 내식성이 있는 철심 1㎜ 두께 가로, 세로 5㎜ 이하 스테인리스 재질 여과망 설치 여부		○		적합
	물탱크 및 배관용접 후 부식방지를 위한 도장 또는 도금이나 피막처리 여부		○		적합
	- 오버플로장치
	운행 또는 급제동시 물이 넘치지 않는 구조로, 탱크 내에는 내압 및 진공이 발생되지 않는 오버플로장치 설치 여부			○	적합
	겨울철 동파에 대한 적응성 여부			○	적합
	- 수량계
	: 기계식 수량계
	눈금표시는 200ℓ 이하마다 표시 여부			○	적합	100ℓ
	스테인리스강으로 보호장치 설치 여부			○	적합
	펌프 조작대 에서 주·야간 육안 식별 가능 및 LED방식의 수량계 설치 여부(수량에 따라 색상 차등)			○	적합
	: 디지털 전자식 수량계
	부저형 저수위 경보기를 병행 설치 여부			○	적합
	저수위 경보는 탱크수위 2/5 이하에서 황색등 점등 시부터 연동하여 작동되도록 하고 숫자로 표시되는 디지털 방식의 수량계 설치 여부			○	적합
	기계식 수량계와 수량 일치 여부			○	적합
	- 비파괴검사
	물탱크 내·외부 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합	PT
	물탱크 내·외부 용접부 동일 재질 여부(휴대용성분분석기 사용)	○			적합	STS 316L
	물탱크 철판 두께(UT) 확인(두께측정기 사용)	○			적합	상판 t: 4㎜ 측판 t: 3㎜ 하판 t: 5㎜
	물탱크 맨홀 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합	PT
	○ 자위분무장치
	차체상단 좌·우측에는 소방차 전체의 차체를 보호할 수 있는 자위분무노즐을 각각 4개씩 설치 여부			○	적합
	배관은 외부로 돌출되지 않도록 하여야 하며, 방수 후 잔류물이 남지 않는 구조 여부			○	적합
	배관의 재질은 내부식성 재질의 금속파이프로 완충기능이 있도록 설치 여부			○	적합
	개폐밸브는 볼밸브잠금장치로 하여 조작반에 설치 여부			○	적합
포소화약제혼합설비	○ 혼합설비의 형태
	포소화약제의 혼합장치는 포소화약제의 종류에 따라 적정한 혼합비를 항상 확보할 수 있는 방식(펌프프로포셔너 방식, 프레져사이드프로포셔너, 라인프로포셔너 방식)인지 확인 여부			○	적합	펌프프로포셔너 방식 적용
	포소화약제 혼합설비는 KFI인정제품인지 여부			○	적합
	압축공기폼혼합장치(CAFS)는 KFI인정제품인지 여부(선택시)			○	적합
	○ 포 소화약제 저장탱크
	- 용량
	중 ․ 대형 400ℓ(200ℓ×2기) 이상 확인 여부	○			적합	400ℓ
	- 재질
	재질은 PEㆍPP 또는 GRP를 적용하였는지 여부	○			적합	KFI인정제품
	포소화약제가 유도되는 부분의 배관 중에 직관은 KS D 3705의 STS 316L 또는 이와 동등 이상의 재료 확인 여부		○		적합
	그 밖의 배관ㆍ연결부분 및 밸브 등에는 부식이 되지 않는 재료를 사용하거나 부식에 견딜 수 있는지 확인 여부		○		적합
	- 구조 및 설치
	저장 탱크는 진동·충격에 의하여 손상되거나 헐거움이 생기지 아니하도록 차대에 견고하게 고정 여부		○		적합
	소화설비에서 포 소화약제 누출 시 브레이크장치에 영향이 없도록 설치 여부		○		적합
	포 소화약제 탱크에는 포 소화약제 주입구, 통기관, 포 소화약제 송출구 및 액량계를 설치하고 바닥에는 배액구 설치 여부		○		적합
	직경 200㎜ 이상의 맨홀 1개 이상을 설치하되 내압에 변형되거나 폼액이 새지 않는 구조로 하며, 별도의 장비 없이 볼트·너트식 체결 방법으로 여닫을 수 있는지 여부		○		적합	Ø: 200×2개
	주입구는 탱크보다 높은 위치에 설치 여부		○		적합
	배액구는 구경 40㎜ 이상으로 내식성이 있는 구조로 하며, 측면에서 용이하게 개폐할 수 있는 구조 여부		○		적합
	포 혼합장치와 관련된 제어장치 및 계기에 라벨 부착 여부		○		적합
	- 비파괴검사
포소화약제혼합설비	포 소화약제 저장탱크 용접부(PT,MT,UT 중 1방법 이상) 확인	○			적합	KFI인정제품
	포 소화약제 저장탱크 철판두께(UT) 확인	○			적합
	○ 액량계
	- 기계식 액량계
	액량을 식별할 수 있는 눈금표시 유무 확인 여부			○	적합
	눈금표시는 50ℓ마다 표시 여부			○	적합	10ℓ
	보호장치는 스테인리스강 재질로 설치 여부			○	적합
	크기는 내구경 25㎜ 이상 여부			○	적합
	펌프 조작대에서 주ㆍ야간 육안 식별 가능 여부			○	적합
	- 전자식 액량계(선택 적용)
	전자감응 발신등은 2W의 원형표시등 전구 또는 발광다이오드로 램프점등으로 탱크수위를 나타내는지 여부			-	해당없음	구매규격서에 따름 (미적용)
	저수위 경보는 탱크수위 2/5 이하에서 황색등 점등 여부
	기계식 액량계와 액량 일치 여부
	○ 제어장치
	모든 포 혼합설비를 작동하는 제어장치는 펌프조작반에 위치 여부			○	적합
	포 소화약제는 1％ ~ 6％까지 적용 가능한 방식 여부			○	적합
	포 소화약제의 혼합설비는 포 소화약제의 종류에 따라 일정한 혼합비를 항상 확보할 수 있는 구조 여부			○	적합
기타소화장치	○ 분말소화장치
	- 소화약제 및 성능
	용량은 140㎏ 이상, 방사압 10㎏/㎠ 이상 여부			○	적합
	분말소화약제는 상호 독립적으로 사용 가능 여부			○	적합
	- 호스릴 규격 및 성능
	구경 25㎜ 이상 여부			○	적합	25mm
	길이 30m 이상 여부			○	적합	30m
	2단 절환식 노즐 부착형으로 호스릴 2개 이상 설치 여부			○	적합
	호스릴 상호간 연결하여 사용할 수 있는 구조 여부			○	적합
	전개방식은 수동 여부			○	적합
	수납방식은 자동·수동 겸용 여부			○	적합
	- 가압원의 양과 구조
	질소가스로 용기는 내압시험압력 250㎏/㎠ 이상으로 사용하고, 총용량은 160ℓ 이상 여부			○	적합
	분말약제를 순차적으로 방사할 수 있는 구조 여부			○	적합
	질소가스의 재충전이 용이한 구조 확인 여부			○	적합
	질소용기는 수납 거치대를 제작, 횡형 원터치 고정방식으로 설치 여부			○	적합
구조및성능등	○ 소방펌프의 내압
	펌프 및 방수측의 배관에 당해 펌프를 통상사용상태로 사용한 경우에 발생하는 펌프압력의 최대치의 1.5배 압력을 3분간 가하는 내압시험을 실시하여 물이 새거나 현저한 변형 등이 발생되는지 여부			○	적합
	방수운전중 방수압력 저하 여부			○	적합
	방수운전중 펌프축 소리 안정 여부			○	적합
	방수운전중 부품의 소모ㆍ소손 등으로 방수운전에 지장을 주는지 여부			○	적합
	○ 소방펌프의 단독성능
	마중물 완료를 알리는 장치 설치 여부			○	적합
	펌프의 운전을 정지하는 경우 펌프 및 모든 배관계통에서 배수되는지 여부			○	적합
	○ 주행성능
	운행 또는 급제동시 물이 넘치지 않는지 여부			○	적합
	주행 후 파괴기구가 이탈되지 않는지 여부			○	적합
	주행 중 급제동시 방파판 및 장치물 등이 손상되지 않는지 여부			○	적합
기타	○ 공통사항
	상기 기재된 세부결과 외 소방자동차 제작에 관한 모든 사항은 제조업체 제안서를 준용함			○	적합

※ 별첨 1. 소방화학차(중형) 검사 관련사진

#별첨 1

소 방 화 학 차  관 련 사 진

차 대 번 호	KMFLA18TPGC098276 / KMFLA18TPGC098275

전      면

후      면

좌  측  면

우  측  면

상    부 1

상    부 2